Thank you for purchasing the product, before using, please read the following instructions.

**MODES OF OPERATION**

In TF / Bluetooth mode when short press this button: next song

Long press: volume up. Don’t work in AUX mode.

In TF / Bluetooth mode when short press this button: previous song. Long press: Volume down. Don’t work in AUX mode.

In TF mode, short press this button: Play / Pause. In Biuetooth mode, short press this button: Play / Pause/Answer / End / Cancel dial / Pair. In Bluetooth mode, double click: last number redial. Long press for 2 seconds: reject calls. In TF/AUX mode, press it will be TF card and AUX exchange.

**BLUETOOTH PAIRING**

• Make sure the Bluetooth Speaker is in the off state.

• Press ON / OFF key to Bluetooth mode, blue LED will flash 6 times. And short press Play / Pause key, blue and red LED flash alternately.

• Follow the operating instruction of your mobile phone for Bluetooth and allow your mobile to searching Bluetooth headset state. Typically, this is done by going to set up, connect or Bluetooth menu and then selecting the option to search Bluetooth devices.

• The mobile can see S10 Bluetooth Speaker and ask if you wish to connect your mobile with this speaker. Press Yes or Confirm to confirm this action.

• Enter password or PIN 0000, and press Yes or Confirm.

IMPORTANT NOTICE: If the connection is successful, blue LED will flash. If the pairing is unsuccessful, the LED Blue and Red will still flash alternately. You need to pair again.

FLASHING INSTRUCTION

Green LED flash: In TF card MP3 mode

Green LED ON: TF card MP3 in pause or in AUX mode

Blue LED flash: In Bluetooth mode

Red and blue LED flash alternately: Bluetooth pairing

Red LED ON: Charge

Red LED OFF: Full power

Red LED Flash: Low power



**1:0-FEATURES**

|  |  |
| --- | --- |
| Battery voltage: 5±0. 5V | Capacity:350mAh |
| Charge voltage: 5±0. 5V | Loudspeaker size:45mrn 44 3W |
| Net weight: 230g | S/61: ±95Db |
| Distortion: =0.5% | S/61: ±95Db  |

**JACK INSTRUCTION**



**SPECIFICATIONS**

Insert the TF card to play music. Built-in TF smart decoder, you can listen to MP3 music stored in TF card.

AUX Input plug. While works with AUX, it is easily to listen to the sound from PC, iPod/iPhone, MP3/MP4.

Bluetooth Hand free works with the Bluetooth for wireless communication.

Stereo Bluetooth Speaker supporting A2DP/AVRCP, allow you enjoy wireless HI-Fl stereo music.

**NOTICE**

• Do not let children play the product.

• Do not hit or beat the product.

• Do not use in very humid and high temperature environments. Product performance will decrease when it is used in cold regions.

• Do not throw the product into the fire.

• Do not block speaker’s net above the body.

• Please send to repair when the product is broken. Do not disassemble it by yourself.

• It’s not covered under warranty when the product has metal of rust, surface spalling and other natural oxidation

Děkujeme vám za zakoupení výrobku, před jeho použitím si přečtěte následující pokyny.

**OPERAČNÍ REŽIMY**

**Bluetooth** – v tomto režimu je přehrávána hudba s mobilního zařízení (Smartphone, Tablet) po předchozím úspěšném spárování. V tomto režimu je rovněž možno přijímat hovory.

**TF (karta paměti)** – hudba je přehrávána z paměťové karty microSD (není součástí sestavy).

**AUX** – hudba je přehrávána po připojení zařízení kabelem mini Jack

**FM Radio** – po připojení přiloženého LineIn kabelu k mobilnímu zařízení

**Tlačítka**

V TF / Bluetooth režimu, krátce stiskněte tlačítko: další skladba. Dlouhý stisk tlačítka: zvýšení hlasitosti. Nefunguje v režimu AUX.

V TF / Bluetoot, krátce stiskněte tlačítko: předchozí skaldba. Dlouhý stisk: snížení hlasitosti. Nefunguje v režimu AUX.

V TF režimu, krátce stiskněte tohle tlačítko: Přehrát/Pauza. V režimu Bluetooth, krátce stiskněte tlačítko: Přehrát/Pauza/Příjmout hovor/Ukončit hovor/Párování. V režimu bluetooth, stiskněte 2 krát: výběr posledního volaného čísla; dlouhým stiskem na 2sekundy: odmítnout hovor. V režimu TF/AUX, stiskněte pro výměnu režimu TF a AUX.

**Bluetooth párování**

• Ujistěte se, že Bluetooth reproduktor je ve stavu off - vypnuto.

• Stiskněte tlačítko ON / OFF pro režimu Bluetooth, modrá LED zabliká 6 krát. A krátce stiskněte tlačítko Přehrát / Pauza, modrá a červená LED problikávají střídavě.

• Postupujte podle návodu k obsluze vašeho mobilního telefonu (PC, tabletu apod.) pro rozhraní Bluetooth a umožněte vášemu mobilu vyhledávání Bluetooth zařízení. Obvykle prostřednictvím nastavení - připojení nebo nastavení Bluetooth and poté: vyhledat zařízení Bluetooth (může se lišit v závislosti na modelu).

Mobilní zařízení zobrazí S10 (Omega BT speaker) a zeptá se, zda chcete připojit vaše mobilní zařízení s reproduktorem. Steskněte ANO nebo POTVRDIT tuto akci. Pokud bude požadováno heslo: vložte 0000 (4 nuly) a potvrdit.

Důležité upozornění: Pokud je připojení úspěšné, bude modrá LED problikávat. Je-li párování neúspěšné, LED modrý a červený bude stále blikat střídavě. Budete muset znovu spárovat.

LED DIODA INSTRUKCE

Zelená LED bliká: V režimu TF karty MP3

Zelená LED svítí: TF karty MP3 v režimu pauzy nebo v režimu AUX

Modrá LED bliká: V režimu Bluetooth

Červená a modrá LED střídavě blikají: párování Bluetooth

Červená LED svítí: Nabíjení - po ukončení nabíjení zhasne

Červená LED bliká: nízká uroveň energie, připojte nabíječku



**1:0-VLASTNOSTI**

Napětí baterie: 5 ± 0.5V Kapacita baterie: 350mAh

Napájecí napětí: 5 ± 0.5V Velikost Reproduktoru: 45mm 4Ω 3W

Čistá hmotnost: 230g S/61: ±95dB

Zkreslení: = 0,5% Velikost: 60x60x50mm

**Instrukce nabíjení**

Pro nabíjení reproduktoru zapojte do portu USB svého PC nebo USB nabíječky (není obsaženo v sestavě) za pomoci kabelu.



**SPECIFIKACE**

Vložte TF kartu pro přehrávání hudby. Díky Vestavěnému TF inteligentnímu dekodéru, můžete poslouchat hudbu ve formátu MP3 uložené na TF kartě.

Vstup AUX konektor. Při práci s AUX, můžete lehce poslouchat zvuk z PC, iPod/iPhone, MP3/MP4.

Bluetooth Hand Free pracuje s technologií Bluetooth pro bezdrátovou komunikaci.

Stereo Bluetooth reproduktor podporující A2DP/AVRCP vám umožní si vychutnat bezdrátovou HI-FL stereo muziku.

**FM RÁDIO**

Ujistěte se, že Bluetooth reproduktor je ve stavu off - vypnuto.

Připojte bluetooth reproduktor k vašemu mobilnímu zařízení prostřednictvím přiloženého LineIn kabelu za použití koncovky (Jack 1,5mm)

Přepněte tlačítko ON/OFF do pozice MP3 (Radio mód).

Po zaznění zvukového signálu „Bluetooth radio mode” stiskněte a krátce přidržte tlačítko  Přehrát / Pauza pro naladění dostupných stanic.

Po ukončení ladění radio stanic stiskněte znovu tlačítko  Přehrát / Pauza pro přehrávání huby na dostupných stanicích

Pro změnu naladěné stanice stiskněte dopředu nebo dozadu.

Pro změnu hlasitosti přehrávané hudby v rámci módu RadioFM stiskněte a krátce přidržte zvýšení hlasitosti nebo snížení hlasitosti.

Pro pozastavení poslechu hudby v módu RádioFM stiskněte tlačítko  Přehrát/Pauza. Stiskněte znovu  pro opětovný poslech.

Vypnutí režimu FM Rádio provedete posunutím tlačítka ON/OFF do pozice OFF (střed)

**POZNÁMKY**

• Nedovolte dětem hrát si s produktem.

• Nebíjte a neházejte reproduktorem.

• Nepoužívejte ve velmi vlhkém a prostředí s vysokými teplotami. Výkon produktu sníží, pokud je použit v chladných oblastech.

• Nevhazujte produkt do ohně.

• Neblokujte síť reproduktoru na vrchní straně ozvučnice.

• Zasílejte na opravu, pokud je výrobek poškozen. Nerozebírejte sami.

•Není kryto zárukou, pokud výrobek má rez, povrchové drolení a jiné přírodní oxidace.

Ďakujeme za zakúpenie výrobku, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce pokyny.

**OPERAČNÉ REŽIMY**

**Bluetooth** - v tomto režime je prehrávaná hudba s mobilného zariadenia (Smartphone, Tablet) po predchádzajúcom úspešnom spárovaní. V tomto režime je tiež možné prijímať hovory.

**TF (karta pamäte)** - hudba je prehrávaná z pamäťovej karty microSD (nie je súčasťou zostavy).

**AUX** - hudba je prehrávaná po pripojení zariadenia káblom mini jack

**TLAČIDLÁ**

V TF / Bluetooth režime, krátko stlačte tlačidlo: ďalšie skladba. Dlhé stlačenie tlačidla: zvýšenie hlasitosti. Nefunguje v režime AUX.

V TF / Bluetoot, krátko stlačte tlačidlo: predchádzajúci skaldba. Dlhé stlačenie: zníženie hlasitosti. Nefunguje v režime AUX.

V TF režime, krátko stlačte toto tlačidlo: Prehrať / Pauza. V režime Bluetooth, krátko stlačte tlačidlo: Prehrať / Pauza / Prijať hovor / Ukončiť hovor / Párovanie. V režime bluetooth, stlačte 2 krát: výber posledného volaného čísla; dlhým stlačením na 2 sekundy: odmietnuť hovor. V režime TF / AUX, stlačte pre výmenu režimu TF a AUX.

**BLUETOOTH PÁROVANIE**

• Uistite sa, že Bluetooth reproduktor je v stave off - vypnuté.

• Stlačte tlačidlo ON / OFF pre režim Bluetooth, modrá LED zabliká 6 krát. A krátko stlačte tlačidlo Prehrať / Pauza, modrá a červená LED blikajú striedavo.

• Postupujte podľa návodu na obsluhu vášho mobilného telefónu (PC, tabletu a pod.) Pre rozhranie Bluetooth a umožní vášmu mobilu vyhľadávania Bluetooth zariadenia. Zvyčajne prostredníctvom nastavenia - pripojenie alebo nastavenie Bluetooth and potom: vyhľadať zariadenia Bluetooth (môže sa líšiť v závislosti od modelu).

Mobilné zariadenia zobrazí S10 (Omega BT speaker) a spýta sa, či chcete pripojiť vaše mobilné zariadenie s reproduktorom. Steskněte ÁNO alebo POTVRDIŤ túto akciu. Pokiaľ bude požadované heslo: vložte 0000 (4 nuly) a potvrdiť.

Dôležité upozornenie: Ak je pripojenie úspešné, bude modrá LED preblikávať. Ak je párovanie neúspešné, LED modrý a červený bude stále blikať striedavo. Budete musieť znova spárovať.

**LED DIÓDA INŠTRUKCIE**

Zelená LED bliká: V režime TF karty MP3

Zelená LED svieti: TF karty MP3 v režime pauzy alebo v režime AUX

Modrá LED bliká: V režime Bluetooth

Červená a modrá LED striedavo blikajú: párovania Bluetooth

Červená LED svieti: Nabíjanie - po ukončení nabíjania zhasne

Červená LED bliká: nízka uroveň energie, pripojte nabíjačku



**1: 0-VLASTNOSTI**

Napätie batérie: 5 ± 0. 5V Kapacita batérie: 350mAh

Napájacie napätie: 5 ± 0. 5V Veľkosť Reproduktora: 45mm 4Ω 3W

Čistá hmotnost: 230g S/61: ±95dB

Skreslenie: = 0,5% Veľkosť: 60x60x50mm

**INŠTRUKCIE NABÍJANIE**

Pre nabíjanie reproduktor ku portu USB svojho PC alebo USB nabíjačky (nie je obsiahnuté v zostave) za pomoci kábla.



**ŠPECIFIKÁCIA**

Vložte TF kartu pre prehrávanie hudby. Vďaka vstavanému TF inteligentnému dekodéra, môžete počúvať hudbu vo formáte MP3 uložené na TF karte.

Vstup AUX konektor. Pri práci s AUX, môžete ľahko počúvať zvuk z PC, iPod / iPhone, MP3 / MP4. Bluetooth Hand Free pracuje s technológiou Bluetooth pre bezdrôtovú komunikáciu.

Stereo Bluetooth reproduktor podporujúci A2DP / AVRCP vám umožní si vychutnať bezdrôtovú HI-FL stereo muziku.

**FM RÁDIO**

Uistite sa, že Bluetooth reproduktor je v stave off - vypnuté.

Pripojte bluetooth reproduktor k vášmu mobilnému zariadeniu prostredníctvom priloženého LineIn kábla za použitia koncovky (Jack 1,5mm)

Prepnite tlačidlo ON / OFF do pozície MP3 (Radio mód).

Po zaznení zvukového signálu "Bluetooth radio mode" stlačte a krátko pridržte tlačidlo Prehrať/Pauza pre naladenie dostupných staníc.

Po ukončení ladenia rádio staníc stlačte znovu tlačidlo Prehrať/Pauza pre prehrávanie huby na dostupných staniciach

Pre zmenu naladenej stanice stlačte dopredu alebo dozadu.

Pre zmenu hlasitosti prehrávanej hudby v rámci módu RadioFM stlačte a krátko pridržte zvýšenie hlasitosti alebo zníženie hlasitosti.

Pre pozastavenie počúvaní hudby v móde RádioFM stlačte tlačidlo Prehrať/ Pauza . Stlačte znovu  pre opätovný počúvanie.

Vypnutie režimu FM Rádio vykonáte posunutím tlačidla ON / OFF do pozície OFF (stred)

**POZNÁMKY**

• Nedovoľte deťom hrať sa s produktom.

• nebija a nehádžte reproduktorom.

• Nepoužívajte vo veľmi vlhkom a prostredí s vysokými teplotami. Výkon produktu zníži, ak je použitý v chladných oblastiach.

• Nevhadzujte produkt do ohňa.

• Neblokujte sieť reproduktora na vrchnej strane ozvučnice.

• Posielajte na opravu, ak je výrobok poškodený. Nerozoberajte sami.

• Nie je kryté zárukou, ak výrobok má hrdzu, povrchové drobeniu a iné prírodné oxidácie.