**DS 1976 V**

**Návod na použitie**

**HI-FI systém s FM rádiom, USB MP3 prehrávačom, linkovým vstupom a pripojením Bluetooth**

Pre ďalšie informácie a aktualizácie tohto produktu navštívte: www.trevi.it

**POZNÁMKY NA POUŽITIE:**

Nepočúvajte pri vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu, môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

**Vyhnite sa umiestnenie prehrávača:**

- V blízkosti magnetických polí.

- V blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory a variče.

- V miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, bazény, atď ...

- Na prašných miestach.

- V miestach vystavených silným vibráciám.

- Umiestnite prehrávač tak, aby po stranách bol vždy dostatok priestoru pre voľný pohyb vzduchu (aspoň 5 cm).

- Ak do prehrávača vnikne tekutina, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky a odneste prehrávač do najbližšieho autorizovaného servisu TREVI.

**STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA:**

Na čistenie odporúčame použiť mäkkú navlhčenú handričku. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

**DÔLEŽITÉ:**

Kvalitné návrh a vykonanie tohto prehrávača zaručuje dokonalé fungovanie po dlhú dobu. Avšak, v prípade že nastane akýkoľvek problém, mali byste sa obrátiť na najbližšie autorizované servisné stredisko.

**TREVI:**

Sleduje politiku neustáleho výskumu a vývoja. Preto môže mať prehrávač odlišné vlastnosti od tých opísaných v tomto návode.

**POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV PREHRÁVAČA:**

****

1. vstup AUX-IN

2. USB port

3. tlačidlo STOP

4. tlačidlo SLEEP

5. tlačido M + / 10 +, ukládanie/ postup +10

6. LCD displej

7. tlačidlo , predchádzajúca skladba/ stanicea

8. tlačidlo , Play-Pause/ párovanie Bluetooth

9.: tlačidlo , dalšia skladba / stanica

10. tlačidlo SET / MODE, nastavenie/ uloženie/ opakovanie

11. tlačidlo FUNCTION/ALARM, nastavenie funkcie / budíku

12. gombík ON / OFF, VOL, BASS / TREBLE,

nastavenie Standby, hlasitosť, basy a výšky

**Zadný panel: Dálkové ovladanie:**

13. Teleskopická anténa

14. Bass reflex

15. Zásuvka DC IN, 9V

16. Hlavný vypínač

17. tlačidlo STANDBY

18. tlačidlo ALARM1

19. tlačidlo HODINY

20. tlačidlo ALARM2

21. tlačidlo TREB +, zvýšenie výšok

22. tlačidlo M + / 10, ukladanie / postup +10

23. tlačidlo TREB-, zníženie výšok

24. tlačidlo, predchádzajúca skladba / stanice

25. tlačidlo, Play / Pause

26. tlačidlo SNOOZE

27. tlačidlo VOL-

28. tlačidlo STOP

29. tlačidlo, ďalšia skladba / stanice

30. VOL + tlačidlo

31. BASS- tlačidlo, pokles basov

32. BASS + tlačidlo, zvýšenie basov

33. tlačidlo MEM

34. tlačidlo MODE, REP1 / ALL, Rand

35. tlačidlo SLEEP

36. tlačidlo MUTE

37. tlačidlo FUNC, výber funkcie

**INŠTALÁCIA lítiových batérií DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA:**

****

Diaľkový ovládač obsahuje jednu CR2025 lítiovú batériu.

Výmena batérie:

1. Opatrne posuňte sponu doprava podľa toho obrázku.

2. Vytiahnite priehradku na batériu.

3. Vyberte vybitú batériu a vložte novú lítiovú batériu do priehradky, kladnú polaritou směren nahor.

4. Zatlačte priehradku späť do svojej polohy "cvaknutie" indikuje, že je inštalácia hotová.

**NAPÁJANIE:**

Dodávaný napájací adaptér pracuje s napätím 100-240V ~ 60 / 50Hz.

Zasuňte zástrčku do zásuvky na DC IN (15) a zástrčku kábla do elektrickej zásuvky.

**Poznámka:** Používajte len dodaný napájací adaptér, niektoré prístroje môžu mať inú polaritu a / alebo iné napájacie napätie.

Ak nie je uvedené inak, popisy príkazov sú určené pre diaľkové ovládanie.

**ON / OFF:**

1. Prepnite hlavný vypínač (16) do polohy "I" pre zapnutie prístroja.

2. Nastavte hlavný vypínač (16) na "0" pre úplné vypnutie prístroja.

**FUNKCIE STAND-BY:**

Akonáhle je hlavný vypínač v polohe "I", prístroj sa prepne do režimu standby (zhasnutý displej so zobrazením času).

1. Stlačte tlačidlo (17) pre zapnutie prístroja.

2. Opätovným stlačením tlačidla (17) obnovíte pohotovostný režim.

**Poznámka:**

- Pre zapnutie / vypnutie prístroja pomocou gombíka na prístroji (ON / OFF gombíka VOL, BASS / TREBLE (12)), stlačte tento gombík po dobu asi dvoch sekúnd.

- Pohotovostná funkcia sa aktivuje len vtedy, keď je hlavný vypínač (16) je v polohe "I".

**VOLUME ADJUSTMENT:**

Otáčaním gombíka hlasitosti VOL (12) na prístroji môžete zvýšiť alebo znížiť celkovú hlasitosť prehrávania alebo stlačte tlačidlo VOL + (30) alebo VOL- (27) na diaľkovom ovládači pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

**FUNKCIE MUTE:**

Tiež môžete stlačiť tlačidlo MUTE (36) na diaľkovom ovládači pre dočasné vypnutie zvuku (hlasitosť začne blikať na displeji); stlačením tlačidla MUTE zrušíte funkciu stlmenia a obnovíte.

**TLAČIDLO SOURCE:**

Stláčaním FUNC (37) prepínate medzi režime Bluetooth / FM RADIO / USB / AUX-IN.

**BLUETOOTH PREVÁDZKU:**

Pred použitím funkcie BLUETOOTH, by mal byť systém najprv spravovaný so zariadením Bluetooth ( "Párovanie" znamená nadviazanie spojenia medzi zariadeniami Bluetooth, ako sú mobilné telefóny, tablety, počítače, atď ...)

1. Najprv stlačte tlačidlo FUNC (37), až kým sa neobjaví zobrazenie "BT"; jednotka začne vyhľadávať spojenie s ďalšími zariadeniami BT ( "BT" bude blikať na displeji).

2. Povoľte Bluetooth pripojenie na externom zariadení (telefón, tablet, atď ...), bližšie informácie nájdete v jeho návode na obsluhu.

3. Na externom zariadení spustite vyhľadávanie a zvoľte "DS 1976 V"; V prípade potreby zadajte kód "0000".

4. Pri spojení s externým zariadením zostane zobrazenie "BT" na displeji trvale svietiť.



**Teraz môžete spustiť prehrávanie hudby z vášho prístroja.**

Pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládaní (24), (29) alebo na hlavnej jednotke (7), (9) môžete ovládať prehrávanie skladieb na zariadení (telefón, tablet).

- Stlačte tlačidlo (25) pre prehrávanie alebo pozastavenie skladby.

- Stlačte tlačidlo (24) Tlačidlo na predchádzajúcu stopu.

- Stlačením tlačidla (29) Tlačidlo pre nasledujúcu skladbu.

**Poznámka:**

- Táto funkcia funguje len na zariadeniach s technológiou Bluetooth, ktoré podporujú AVRCP.

- Vzhľadom na neustály vývoj technológie Bluetooth, nemusí byť niektoré zariadenia kompatibilné alebo plne kompatibilné so zariadením TREVI DS 1976 V.

**Ak chcete pripojiť nové zariadenie, potrebujete prepnúť zariadenia do režimu vyhľadávania:**

- Stlačte a podržte tlačidlo (25) na diaľkovom ovládači po dobu niekoľkých sekúnd, "BT" na displeji začne blikať.

- Opakujte kroky 2 až 4 vyššie.

**Poznámka:**

Môže sa stať, že je spojenie s párovaným prístrojom prerušené (napríklad, keď sa prístroje od seba príliš vzdiali); Za normálnych okolností sa spojenie automaticky obnoví, v opačnom prípade je nutné zopakovať párovanie.

**FUNKCIE RADIO:**

**Automatické vyhľadávanie:**

1. Stlačte opakovane tlačidlo FUNC (37), kým sa na displeji ukáže FM.

2. Stlačte tlačidlo MEM (33) po dobu niekoľkých sekúnd na diaľkovom ovládači alebo stlačte po dobu niekoľkých sekúnd tlačidlo SET / MODE (10) na prístroji pre aktiváciu funkcie "AutoScan" alebo automatického ladenia (rádio spustí automatické vyhľadávanie stereo rádio staníc a automaticky ich uloží do pamäte). Je uložené v prvých 20 vyhľadaných staníc.

3. Stlačte tlačidlo M + / 10 + (22) na diaľkovom ovládači pre výber a počúvanie rôznych rozhlasových staníc uložených v pamäti.

manuálne vyhľadávanie

1. Stlačte a podržte tlačidlo (24), (29) po dobu niekoľkých sekúnd pre manuálne vyhľadanie rádiových frekvencií; Hľadanie sa zastaví, ak je nájdená rozhlasová stanica vysielajúca stereo.

2. Jedným stlačením tlačidla (24) alebo (29) môžete krok za krokom vykonať jemné ladenie.

3. Ak chcete uložiť naladenú stanicu, stlačte tlačidlo MEM (33), na displeji blikať pamäťové miesto; pomocou klávesov (24), (29) vyberte požadované číslo pamäti a znovu stlačte MEM (33) pre potvrdenie. Rozhlasová stanica je teraz uložená vo voľbe pamäti. Môžete uložiť až 20 rozhlasových staníc.

**Poznámka:**

Pre lepší príjem FM vytiahnite anténu. V prípade, že príjem nie je dobrý, pokúste sa nastaviť dĺžku a smer antény inak, však kvalita príjmu FM závisí aj na umiestnenie zariadení.

Blízkosť televízorov, žiariviek alebo iných prístrojov môže rušiť príjem rozhlasových programov, v tomto prípade premiestnite zariadenia.

**FUNKCIE USB:**

1. Vložte USB pamäť do USB zásuvky (2).

2. Najprv stlačte tlačidlo FUNC (37) pokiaľ neuvidíte na displeji USB; počkajte niekoľko sekúnd, kým prehrávač načíta všetky súbory MP3 na USB pamäti.

3. Prehrávanie sa spustí automaticky.

4. Pre zadanie pauzy stlačte raz tlačidlo (25).

5. Na uvoľnenie pauzy, stlačte znovu tlačidlo (25).

6. Ak chcete prehrávať predchádzajúcu / nasledujúcu skladbu stlačte tlačidlo (24), alebo (29).

7. Pre rýchle preskočenie vpred o desať stôp, stlačte M + / 10 + (5) na prístroji. Po každom stlačení tlačidla sa zvýši číslo stopy o desať.

NEPRERUŠOVANÉ PREHRÁVANIE jedné / VŠETKÝCH SKLADIEBV režime prehrávania (USB), stlačte opakovane tlačidlo MODE (34) na diaľkovom ovládači pre aktiváciu funkcií v nasledujúcom poradí:

- Počúvanie jednej skladby (na displeji sa objaví nápis "REP 1").

- Prehrávanie všetkých skladieb v pamäti (na displeji sa objaví nápis "REP ALL").

Ak chcete zrušiť kontinuálne prehrávanie, opakovane stlačte tlačidlo MODE (34), až kým z displeja nezmizne nápis.

- Náhodné prehrávanie Shuffle (na displeji sa objaví slovo "RAND").

Ak chcete zrušiť túto funkciu, opakovane stlačte tlačidlo MODE (34), až kým z displeja nezmizne nápis.

**FUNKCIE AUX-IN (POBOČKOVÉ VSTUP):**

1. Pripojte zvukový výstup chytrých telefónov, tabletov, multimediálnych prehrávačov pomocou kábla (nie je súčasťou dodávky) do konektora jednotky AUX IN (1).

2. Stlačte tlačidlo FUNC (37, pokiaľ sa na displeji nezobrazí "AU".

3. Spustite prehrávanie externého zdroja (viď príslušný manuál externého prístroja).

**NASTAVENIE HODÍN:**

Pre nastaviť času postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uveďte prístroj do pohotovostného režimu.

2. Stlačte a podržte po dobu niekoľkých sekúnd tlačidlo SET / MODE (10) na prístroji, zobrazenie hodiny začne blikať.

3. Pomocou tlačidiel (7), alebo (9) na prístroji správne nastavili hodinu.

4. Stlačte tlačidlo SET / MODE (10) pre potvrdenie a prejdite na nastavenie minút.

5. Pomocou tlačidiel (7), alebo (9) nastavte správne minúty.

6. Stlačte tlačidlo SET / MODE (10) na prístroji pre potvrdenie.

**NASTAVENIE BUDÍKA:**

Prístroj je vybavený 2 budíky. Pre nastavenie budíka 1, 2 alebo oboch, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Uveďte prístroj do pohotovostného režimu.

2. Stlačte tlačidlá ALARM 1 (18) na diaľkovom ovládači. Slovo "ALARM1" začne blikať a zobrazí sa "OFF".

3. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) na jednotke, slovo "OFF" začne blikať.
4. Stlačením tlačidla (7), alebo (9) na prístroji zmeňte nastavenie na "ON" pre aktiváciu funkcie budíka.

5. Stlačte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) pre potvrdenie.

6. Stlačte tlačidlá (7), alebo (9) na prístroji pre voľbu zdroja (rádio, USB, bzučiak) pre budík. Stlačte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) pre potvrdenie.

7. Pomocou tlačidiel (7), alebo (9) nastavte hodiny. Stlačte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) pre potvrdenie.

8. Pomocou tlačidiel (7), alebo (9) nastavte minúty. Stlačte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) pre potvrdenie.

Slovo "Alarm 1" zostáva zobrazené na displeji pre indikáciu aktivovaného budíka 1.

Pre nastavenie budíka 2, stlačte a podržte tlačidlo ALARM 2 (20) na diaľkovom ovládači po dobu niekoľkých sekúnd a opakujte kroky 3 až 8 vyššie.

**Ak chcete vypnúť budík:**

1. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo ALARM1 (18) na diaľkovom ovládači. Na displeji začne blikať slovo "ALARM1" a "ON".

2. Stlačením tlačidla (7), alebo (9) zmeňte nastavenie na "OFF".

3. Stlačte tlačidlo ALARM 1 (18) na diaľkovom ovládači pre potvrdenie.

**VYPNUTIE BUDENIA:**

Pre úplné vypnutie budenia (bzučiak, USB alebo rádio), stlačte tlačidlo FUNCTION / ALARM (11) na prístroji.

Pre prerušenie budenia, stlačte gombík ON / OFF, VOL, BASS / TREBLE (12) na prístroji. Prerušenie trvá 9 minút, po ktorých sa budenie opäť zapne.

**SLEEP FUNCTION:**

Tlačidlo SLEEP (35) na diaľkovom ovládači umožňuje naprogramovať automatické vypnutie prístroja až 90 minút po aktivácii funkcie. Táto funkcia sa aktivuje pri zapnutí prístroja.

Nastavte čas vypnutia opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP (35); nastavenia je možné v nasledujúcich krokoch: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (SLEEP OFF).

**TECHNICKÉ ÚDAJE:
RADIO ČASŤ**
Rozsah laděnia: ..................................... .............................. FM 87,5 - 108,0 MHz
**OZVUČENIE**
Audio Output Power: .............. ...................................... ... 25W (7.5W x 2 + 10W subwoofer)
**VSTUPY**
Profil Bluetooth: .............................................. ....... ............ ............................. A2DP, AVRCP
USB: ....................................................................... .................... 2.0
AUX IN: ............................................................................. ... Jack 3,5mm
**OBECNÉ**
Napájací zdroj: ….................. DC 9V - 2A s AC / DC adaptér součástí 100-240V ~
Príkon .................. ............ ............ ............................................... 18W
Rozmery: ................... ................................. ............ ....... 160X300x170mm
Hmotnosť: ................ .................................................. ...... ........ 2,650 kg



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie pri likvidácii zaobchádzané ako s domovým odpadom. Výrobok by mal byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku, pomôžete zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené pri nevhodnej likvidácii tohto výrobku. Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na obecný úrad, miestneho likvidátora odpadu alebo predajňu, kde ste tento výrobok zakúpili.