

Nagyon köszönjük, hogy az iiyama LCD-monitort választotta. Javasoljuk, hogy a monitor telepítése és bekapcsolása előtt szánjon néhány percet az átfogó útmutató gondos elolvasására. Kérjük, hogy ezt a kézikönyvet a későbbi használatra biztonságos helyen őrizze meg.

MAGYAR



***HASZNÁLATI UTASÍTÁS***



**CZECH**

**A MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT JELÖLÉSE**

Ez az LCD-monitor megfelel a 2014/30/EU "EMC-irányelv", a 2014/35/EU "Kisfeszültség-irányelv", a 2009/125/EK "ErP-irányelv" és a 2011/65/EU "RoHS-irányelv" követelményeinek.

Az elektromágneses érzékenységet olyan szinten választottuk ki, amely megfelelő működést biztosít lakóövezetekben, üzleti és könnyűipari területeken, valamint kisvállalkozásoknál, épületeken belül és kívül. Minden üzemeltetési helyszínre jellemző, hogy csatlakozik a közcélú kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.

IIYAMA CORPORATION: Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Hollandia

Modellszám: PL4380UH

Javasoljuk a használt termék újrahasznosítását. Kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Az interneten keresztül elérhető újrahasznosítási információk a következő címen: [http://www.iiyama.com.](http://www.iiyama.com/)

Csatlakozhat a különböző országok weboldalaihoz.

* Fenntartjuk a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
* A jelen felhasználói kézikönyvben használt valamennyi védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi.
* Az Eprel G4380UHSU-B1 nyilvántartási száma: 1064183

**TARTALOM**

[AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN 1](#_bookmark0)

[BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 1](#_bookmark0)

[KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL 3](#_bookmark1)

[ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 3](#_bookmark1)

[TISZTÍTÁS 3](#_bookmark1)

[A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT 4](#_bookmark2)

[TULAJDONSÁGOK 4](#_bookmark2)

[A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE 4](#_bookmark2)

[BEÁLLÍTÁS 5](#_bookmark3)

[AZ ALAPZAT ÖSSZESZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA 6](#_bookmark4)

[KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK 7](#_bookmark5)

[TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ 8](#_bookmark6)

[A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE 9](#_bookmark7)

[ALAPMŰKÖDÉS 10](#_bookmark8)

[MONITOR CSATLAKOZTATÁSA 13](#_bookmark9)

[SZÁMÍTÓGÉPES BEÁLLÍTÁSOK 14](#_bookmark10)

[A BETEKINTÉSI SZÖGEK BEÁLLÍTÁSA 14](#_bookmark10)

[MONITORVEZÉRLÉS 15](#_bookmark11)

[MENÜ TARTALMI BEÁLLÍTÁSOK 17](#_bookmark12)

[KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ 30](#_bookmark13)

[PROBLÉMAMEGOLDÁS 31](#_bookmark14)

[ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 32](#_bookmark15)

[MELLÉKLET 33](#_bookmark16)

[SPECIFIKÁCIÓK 33](#_bookmark16)

[MÉRETEK 34](#_bookmark17)

**MAGYAR**

[MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS 34](#_bookmark17)

# AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

**BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK**

## FIGYELMEZTETÉS

**BÁRMILYEN PROBLÉMA ESETÉN HAGYJA ABBA A MONITOR HASZNÁLATÁT**

Ha bármilyen rendelleneséget észlel, például füstöt vagy furcsa hangokat, húzza ki a monitort a hálózatból, és azonnal forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. További használata veszélyes lehet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

## SOHA NE VEGYE LE A KIJELZŐFEDELET

Nagyfeszültségű áramkörök a monitor belsejében. A fedél eltávolítása tűz vagy áramütés veszélyének teheti ki Önt.

## SOHA NE HELYEZZEN BE TÁRGYAKAT A MONITORBA

Ne tegyen szilárd tárgyakat vagy folyadékokat, például vizet a monitorba. Baleset esetén azonnal válassza le a monitort, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz. Ha a monitort úgy használja, hogy bármilyen tárgy van benne, az tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

## HELYEZZE A MONITORT SIMA ÉS STABIL FELÜLETRE

A monitor leesés esetén sérülést okozhat.

## NE HASZNÁLJA A MONITORT VÍZFORRÁS KÖZELÉBEN

Ne használja a monitort olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

## CSAK TÁMOGATOTT TÁPEGYSÉGET HASZNÁLJON

Győződjön meg arról, hogy a monitort csak a rendeltetésszerű tápegységgel használja. A nem megfelelő feszültség használata meghibásodást okozhat, és tüzet vagy áramütést okozhat.

## VÉDI A KÁBELEKET

Ne húzza vagy hajlítsa meg a táp- és adatkábelt. Ne helyezzen más nehéz tárgyakat a monitorra vagy a kábelekre. Sérülés esetén a kábelek tüzet vagy áramütést okozhatnak.

**MAGYAR**

## KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Nem tanácsos a monitort heves zivatar idején használni, ez meghibásodást okozhat. Azt is javasoljuk, hogy ne érintse meg a dugót. Áramütés következhet be.

## MEGJEGYZÉS

**A TELEPÍTÉS HELYE**

Ne telepítse a monitort olyan helyre, ahol hirtelen hőmérséklet-változás következhet be, illetve ne használja nedves, poros vagy füstös környezetben, mert tűz, áramütés vagy sérülés következhet be. Kerülje azokat a helyeket is, ahol a nap közvetlenül a monitorra süt.

## NE HELYEZZE A MONITORT VESZÉLYES HELYZETBE

A monitor felborulhat és sérülést okozhat, ha nem megfelelően van elhelyezve. Győződjön meg arról is, hogy nincsenek nehéz tárgyak a monitoron, és hogy az összes kábel úgy van elvezetve, hogy a gyerekek ne tudják meghúzni és sérülést okozni.

## A SZELLŐZTETÉS BETARTÁSA

A szellőzőnyílások védik a monitort a túlmelegedéstől. A szellőzőnyílások letakarása tüzet okozhat. A megfelelő légáramlás biztosítása érdekében helyezze a monitort legalább 10 cm (vagy 4 hüvelyk) távolságra minden faltól. A billenő állvány eltávolítása eltakarhatja a monitor hátoldalán lévő szellőzőnyílásokat. A monitor túlmelegedhet, ami tüzet vagy kárt okozhat. A szétszereléskor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Ha a monitort a hátán, az oldalán, fejjel lefelé, illetve szőnyegen vagy más puha anyagon üzemelteti, az szintén károsodást okozhat.

## A MONITOR KEZELÉSÉNÉL A KÁBELEK LEVÁLASZTÁSA

A monitor áthelyezésekor kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, húzza ki a monitort, és győződjön meg róla, hogy a jelkábel ki van húzva. A monitor leválasztásának elmulasztása tüzet vagy áramütést okozhat.

## HÚZZA KI A MONITORT A KONNEKTORBÓL

Ha hosszabb ideig nem használja a monitort, a balesetek elkerülése érdekében ajánlott kihúzni a készüléket a hálózatból.

## TARTSA A DUGÓT A KIHÚZÁSKOR

A tápkábel vagy a jelkábel leválasztásához mindig húzza ki a dugót. Soha ne húzza meg magát a kábelt, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

## NE ÉRINTSE MEG A DUGÓT NEDVES KÉZZEL

Ha a dugót nedves kézzel húzza ki vagy dugja be, áramütés következhet be.

## A MONITOR SZÁMÍTÓGÉPRE TÖRTÉNŐ TELEPÍTÉSEKOR

**MAGYAR**

Győződjön meg róla, hogy a számítógép elég erős ahhoz, hogy elbírja a monitor súlyát, különben a számítógép megsérülhet.

## FIGYELEM! VÉDJE KEZEIT ÉS UJJAIT

Vigyázzon, nehogy megsértse az ujjait vagy a kezét a szög megváltoztatásakor.

## MEGJEGYZÉS 24/7 HASZNÁLATRA

Ezt a terméket nem kifejezetten 24/7 használatra tervezték semelyik környezetben.

## EGYÉNI FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ez a termék elsősorban egyetlen felhasználó általi közeli megtekintésre szolgál.

## MÁS

**ERGONÓMIAI AJÁNLÁSOK**

A szemfáradtság elkerülése érdekében ne működtesse a monitort világos háttér előtt vagy sötét szobában. Az optimális megtekintési kényelem érdekében a monitornak éppen szemmagasság alatt kell lennie, és 40-60 cm (16-24 hüvelyk) távolságra kell lennie a szemétől. Ha a monitort hosszabb ideig használja, óránként tíz perc szünetet ajánlott tartani, mivel a képernyő hosszas nézése szemfáradtságot okozhat.

**KÜLÖNLEGES MEGJEGYZÉSEK AZ LCD MONITOROKRÓL**

Az alábbi jelenségek az LCD-monitorok esetében normálisak, és nem jelentenek problémát.

**MEGJEGYZÉS Az** LCD-monitor első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a kép nem fér el a kijelzőn, mert a számítógép típusa más helyzetben van. Ebben az esetben állítsa a kép pozícióját a megfelelő pozícióba.

* A képernyő fényereje kissé egyenlőtlen lehet, attól függően, hogy milyen asztali számítógépet használ.
* Az LCD-képernyő jellegéből adódóan az előző kép szellemképe a képváltás után is fennmaradhat, ha ugyanazt a képet több órán keresztül jeleníti meg. Ebben az esetben a képernyő lassan helyreállítható a kép megváltoztatásával vagy több órára történő kikapcsolásával.

**ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

**MEGJEGYZÉS Ha a** készüléket szervizelésre kell visszaküldenie, és az eredeti csomagolás megsemmisült, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz tanácsért vagy cserecsomagolásért.

**TISZTÍTÁS**

**FIGYELMEZTETÉS** Ha a tisztítás során anyagok vagy folyadékok, például víz kerül a monitorba, azonnal húzza ki a tápkábelt, és forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

**VIGYÁZAT** Biztonsági okokból a tisztítás előtt kapcsolja ki a főkapcsolót, és válassza le a monitort.

**MEGJEGYZÉS Az** LCD-panel védelme érdekében ne karcolja vagy dörzsölje a képernyőt kemény tárgyakkal.

* Soha ne használja a következő erős oldószerek egyikét sem. Ezek károsíthatják a burkolatot és az LCD-kijelzőt.

**MAGYAR**

Hígító benzines csiszoló tisztítószer

Szpré viasz

Savas vagy lúgos oldószer

#### MONITOR FEDÉL

**LCD KÉP**

* A borítás hosszabb ideig tartó érintése gumiból vagy műanyagból készült termékekkel a borítás elfáradását vagy színvesztését okozhatja.

A foltok enyhe mosószerrel enyhén megnedvesített ruhával eltávolíthatók. Ezután törölje le a burkolatot puha, száraz ruhával.

Ajánlott a rendszeres tisztítás puha, száraz ruhával.

# A MONITOR HASZNÁLATA ELŐTT

**TULAJDONSÁGOK**

* **Akár 3840×2160-as felbontást is támogat**
* **Nagy kontraszt 4000:1 (tipikus), fejlett kontraszt funkció, fényerő 550cd/m2 (tipikus)**
* **Válaszidő mozgó képre 0,4ms**
* **Támogatja az AMD FreeSync™ Premium technológiát (DisplayPort bemeneten keresztül)**
* **HDR400 támogatás**
* **Nincs villogás**
* **Kék fény csökkentése**
* **Digitális karakter simítás**
* **2 × 7W sztereó hangszóró**
* **Készenléti funkció**
* **VESA szabványnak megfelelő (200mm×100mm)**
* **Kulcslyuk a biztonsági zárhoz**

**A CSOMAG TARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE**

A csomag részét képezik a következő bővítmények. Ellenőrizze, hogy le vannak-e zárva a monitorral. Ha bármi hiányzik vagy megsérült, kérjük, forduljon a kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.

**MAGYAR**

* Tápkábel \* ■ HDMI kábel ■ DisplayPort kábel
* USB kábel ■ Távirányító ■ Elemek (2db)
* Horog a fejhallgatóhoz ■ Állványalap csavarral ■Biztonsági kézikönyv
* Gyors útmutató

#### MEGJEGYZÉS

\*A 120V-os területen mellékelt tápkábel 10A/125V. Ha ennél nagyobb tápegységet használ, akkor 10A/250V-os tápkábelt kell használni. Azonban minden szavatosság és garancia érvényét veszti a nem mellékelt tápkábel által okozott problémák vagy károk esetén.

A H05VVF, 3G, 0,75 mm-es2 címen jóváhagyott, legalább H05VVF, 3G méretű tápkábelhez 0,75 mm-es kábelt kell használni.

**BEÁLLÍTÁS**

#### MEGJEGYZÉS

* A monitor felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a fal, a mennyezet vagy a felületi kar elég erős ahhoz, hogy elbírja a képernyő és a rögzítés szükséges súlyát.

## < FALRA SZERELHETŐ >

#### MEGJEGYZÉS

* A fali tartó használatakor a monitor rögzítéséhez húzza meg az M4-es csavarokat (4 db), amelyek "L" hossza 10 mm. Hosszabb csavar használata áramütést vagy sérülést okozhat, mivel érintkezhet a monitoron belüli elektromos alkatrészekkel.

L



Fogás

Csavar

Alváz

## < TÁJKÉP MÓD >

Úgy tervezték, hogy kompatibilis legyen tájképes módban.



**Nem megfelelő**

Portré

Bekapcsolásjelző

Bekapcsolásjelző

**A**

**A**

**MAGYAR**

**Megfelelő**

Tájkép

Bekapcsolásjelző







**AZ ALAPZAT ÖSSZESZERELÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA**

**FIGYELMEZTETÉS** Helyezze a monitort stabil felületre. A monitor sérülést vagy kárt okozhat, ha leesik.


* + Ne tegye ki a monitort nagy nyomásnak. Kár keletkezhet.
  + Az áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében szétszerelés vagy beszerelés előtt húzza ki a monitort.

##### <Installáció>

 Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy elkerülje a monitor megkarcolását. Helyezze a monitort az asztalra, előlappal lefelé.

 Szerelje fel az állványalapot a képen látható módon.

 Húzza meg a "szárnyas anyákat", hogy az állványalapot a monitorhoz rögzítse.

Állvány talapzat

<Alulnézet>

Szárnyas anya az állványalapokhoz

##### <Szétszedés>

 Előzetesen tegyen egy puha ruhadarabot az asztalra, hogy elkerülje a monitor megkarcolását. Helyezze a monitort az asztalra, előlappal lefelé.



**MAGYAR**

 Lazítsa meg a "szárnyas anyát", hogy eltávolítsa az állványalapot a monitorról.



**KEZELŐSZERVEK ÉS CSATLAKOZÓK**

<Eleje> <Hátulja>



 Teljesítményjelző

**MEGJEGYZÉS:** Kék: Normál működés

Narancs: Készenléti üzemmód

Távérzékelő



 Bemenetválasztó gomb (INPUT)  Hangerőgomb ( + )

Gomb / i-Style Color ( - )



 Gomb Menü (MENU)

 Bekapcsológomb ( )

AC csatlakozó ( :AC)  Hangszórók

 Lyuk a fejhallgató kampóhoz \*

 USB 2.0 lefelé irányuló csatlakozó ( 5V, 500mA)

 USB 2.0 lefelé irányuló csatlakozó ( 5V, 500mA)

 USB 3.0 lefelé irányuló csatlakozó ( 5V, 900mA) ***Kék***

 USB 3.0 lefelé irányuló csatlakozó ( 5V, 1,5A) ***Sárga színű***

 USB 3.0 Upstream csatlakozó ( )

 Kulcslyuk a biztonsági zárhoz

**MEGJEGYZÉS** A biztonsági zár és kábel, hogy megakadályozza a számítógép monitorának engedély nélküli elmozdítását.

 Fejhallgató csatlakozó ()  DisplayPort csatlakozó (DP2)  DisplayPort csatlakozó (DP1)  HDMI csatlakozó (HDMI2)

 HDMI csatlakozó (HDMI1)  Kábeltartó





**MAGYAR**

\*Szükség esetén szerelje be a mellékelt fülhallgatótartót és rögzítse.

**TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ**

**MAGYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | A kijelző ki- és bekapcsolása. |
|  |  | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | FORRÁS | Kiválaszt egy forrást.  Nyomás vagy gombbal válassza ki a DP1, DP2, HDMI1 vagy HDMI2. Nyomja meg az [OK] gombot a megerősítéshez és a kilépéshez. |
|  |  | Megnyitja a menüt a kijelző képernyőjén. |
|  | LIST | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  |  | Navigál az almenükben és a beállításokban.  : Fel gomb  : Le gomb  : Bal gomb  : Jobb gomb |
| OK | Megerősíti a választást vagy elmenti a módosításokat. |
|  | ADJUST | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  |  | A némítás funkció be- vagy kikapcsolása, amikor a menü nem jelenik meg. |
|  |  | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | [SZÁM] /  ID SET / ENTER | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | NORMÁL / ID | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | FORMAT | Nyissa meg a Videó mód beállítása. |
|  |  | Visszatér az előző menübe, vagy bezárja az OSD menüt. |
|  | INFO | A felbontással kapcsolatos információkat szolgáltat. |
|  | OPCIÓK | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre. |
|  | VOL +/- | +: Növeli a hangerőt.  -: csökkenti a hangerőt. |



**A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE**

A távirányító használatához helyezzen be két száraz elemet.

#### MEGJEGYZÉS

Ne használjon a távirányító kézikönyvében megadottaktól eltérő elemeket. Ne helyezze be a régi és az új elemeket együtt a távirányítóba. Győződjön meg róla, hogy az érintkezők megegyeznek az elemtartóban lévő "+" és "-" jelölésekkel. A lemerült elemeket azonnal távolítsa el, hogy ne szivárogjon folyadék az elemtartóba. A megrepedt elemek vagy az ezekből származó elektrolit foltok, tüzet vagy sérülést okozhat.

 Nyissa ki az elemrekesz fedelét.



 Rendezze el és helyezze be a 2 AAA elemet a + és - pólusuknak megfelelően (a rekeszben feltüntetett módon).

Elem × 2



 Zárja be az elemtartó fedelet.

**MAGYAR**

#### MEGJEGYZÉS



* Az elemek eltávolításakor kövesse a fenti utasításokat.
* Ha a távirányító nem működik a monitor közelében, cserélje ki az elemeket újakra. Használjon AAA szárazelemeket. Robbanásveszély, ha az elemeket rossz típusúra cseréli.
* Használja a távirányítót a monitoron lévő távérzékelő felé mutatva.
* Harmadik féltől származó távirányítók nem működnek ezzel a monitorral. Kizárólag a mellékelt távirányítót használja.
* A használt elemek ártalmatlanításakor be kell tartania a helyi előírásokat (Tanács: A használt elemek ártalmatlanításával kapcsolatban kérjük, kövesse a helyi előírásoknak megfelelő szabályokat).
* Az elemeket nem szabad túlzott hőhatásnak, például napfénynek, tűznek stb. kitenni.
* Ha nem kívánja állandóan használni a távirányítót, vegye ki az elemeket.

**ALAPMŰKÖDÉS**

### A monitor bekapcsolása

A monitor bekapcsol, és a LED jelző kékre vált, amikor megnyomja a  gombot a távirányítón vagy a monitoron. A monitor kikapcsol, és a LED jelző narancssárgára vált, amikor ismét megnyomja a  gombot a távirányítón vagy a monitoron. A monitor bekapcsolásához nyomja meg újra.

#### MEGJEGYZÉS

A monitor még a készenléti vagy a kikapcsoló gomb  használata esetén is kis mennyiségű áramot fogyaszt. A szükségtelen áramfogyasztás elkerülése érdekében mindig húzza ki a tápkábelt a hálózati tápegységből, amikor a monitor nincs használatban, illetve éjszaka.

**[Monitor]**

### A beállítások menüoldalának megtekintése

A távvezérlő gombjának vagy a monitor MENU gombjának megnyomásakor a képernyőn megjelennek a menüoldalak.


**MAGYAR**


A menüoldal eltűnik, amikor megnyomja a gombot/ a


a távirányítón vagy a monitor INPUT gombjával.

**[Monitor]**

**[Távirányító]**




**[ Távirányító]**



### A kurzor függőleges mozgatása

Válasszon ki egy beállítást a távirányító / gombjának vagy a monitor + / - gombjának megnyomásával, miközben a képernyőn megjelenik a menüoldal.

**[Monitor]**





### A kurzor vízszintes irányba történő mozgatása

Válasszon ki egy menüt vagy beállítást, vagy végezzen el egy beállítást a távirányítón vagy a + / - a monitoron, miközben a képernyőn megjelenik a menüoldal.


**[Monitor]**

**[Távirányító]**



**[Távirányító]**


**MAGYAR**



### Az akusztikus teljesítmény beállítása

Nyomja meg a VOL+ / VOL- gombokat a távirányítón vagy a + / - gombokat a monitoron a hangkimenet beállításához, amikor a menüoldal nem jelenik meg a képernyőn.

**[Monitor]**



#### MEGJEGYZÉS


A monitoron először nyomja meg a + gombot, majd állítsa be a hangerőt a + / - gombokkal.


### Csatlakoztassa a bemeneti jelet

Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, megjelenik a Signal Select menü.


**[Monitor]**

**[Távirányító]**



**[ Távirányító]**

**MAGYAR**



**MONITOR CSATLAKOZTATÁSA**

Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a monitor ki van kapcsolva.


Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a megfelelő kábel segítségével. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz USB-kábellel.

Csatlakoztassa a tápkábelt a monitorhoz, majd a hálózathoz. Kapcsolja be a monitort és a számítógépet.

**MEGJEGYZÉS** Győződjön meg róla, hogy az épületben 120/240V-os, 20A (maximum) áramkör-megszakító van.

* + A számítógép és a monitor csatlakoztatására szolgáló jelkábelek a használt számítógép típusától függően változhatnak. A nem megfelelő csatlakoztatás komoly károkat okozhat mind a monitorban, mind a számítógépben. A monitorhoz mellékelt kábel szabványos csatlakozóhoz van tervezve. Ha speciális kábelre van szükség, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a regionális iiyama irodához.
  + Az 1. osztályú A típusú csatlakozóeszközt a védővezetőhöz kell csatlakoztatni.
  + Az aljzatot a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
  + A fülre/hallókészülékre ható jelentős hangnyomás halláskárosodást/hallásvesztést okozhat.

[Csatlakozási példa]

<Hátlap>

Egér Billentyűzet

USB kábel (tartozékok)

**MAGYAR**

Tápkábel (tartozékok)

Játékkonzol,

stb.

HDMI kábel (nem tartozék)

Displayport kábel (tartozékok)

Asztali számítógép

AV-kiegészítők stb.

HDMI kábel (tartozékok)

Displayport kábel (nem tartozék)

Hordozható számítógép


**SZÁMÍTÓGÉPES BEÁLLÍTÁSOK**

* A jelek időzítése

A jelek szükséges időzítésének megváltoztatása a 34. oldalon található: Megfelelő időzítés.

**A BETEKINTÉSI SZÖGEK BEÁLLÍTÁSA**

* Az optimális megjelenítés érdekében ajánlott egyenesen a monitorra nézni.
* Tartsa az állványt, hogy megakadályozza a monitor felborulását, amikor megváltoztatja a monitor szögét.



10°

* A monitor szöge 10°-ig felfelé és 2°-ig lefelé állítható.

**MEGJEGYZÉS** Ne érintse meg az LCD-képernyőt a betekintési szög megváltoztatásakor. Kár keletkezhet

vagy az LCD képernyő tönkremehet. 2°

* + A szög változtatásakor óvatosan kell eljárni, hogy a monitor kezelése közben ne csípje be az ujjait vagy a kezét.

**MAGYAR**

# MONITORVEZÉRLÉS

A legjobb kép előállítása érdekében az iiyama LCD-monitor gyárilag a 34. oldalon látható KOMPATIBLE TUNING (Kompatibilis hangolás) beállítással lett beállítva. A képet az alább látható módon a gomb megnyomásával is beállíthatja.

 **Nyomja meg a gombot a távirányítón vagy a MENU gombot a monitoron az OSD menü funkció elindításához. Vannak további menüpontok, amelyeket a távirányító / gombjával vagy a monitor +/ - gombjával lehet váltogatni.**



 **Válassza ki azt a menüpontot, amely a kívánt beállításokhoz tartozó beállítások ikonját tartalmazza. Nyomja meg a távirányító OK gombját vagy a monitor MENU gombját. Ezután a távvezérlő / gombjával vagy a monitor + / - gombjával jelölje ki a kívánt beállítás ikonját.**

 **Nyomja meg ismét a távirányító OK gombját vagy a monitor MENU gombját. Használja a távvezérlő / gombját vagy a monitor + / - gombját a megfelelő beállítás vagy beállítás kiválasztásához.**

 **Nyomja meg a távirányító OK gombját a távirányítón vagy a monitor MENU gombját, majd nyomja meg a / gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron a menüből és az imént elvégzett beállításokból való kilépéshez. Az automatikus mentés megtörténik.**

Például az OSD függőleges helyzetének korrigálásához válassza a Menu Setup (Menü beállítása) lehetőséget, majd nyomja meg a távirányító OK gombját a távirányítón vagy a MENU gombot a monitoron. Ezután válassza ki az OSD V. pozíciót a távirányító / gombjával vagy a monitor +/- gombjaival.

A beállítási skála a távirányító OK gombjának vagy a monitor MENU gombjának megnyomásával aktiválható. Ezután a távirányító / gombjával vagy a monitor + / - gombjával változtassa meg az OSD függőleges pozíciójának beállítását. A kijelző függőleges OSD-pozíciójának ennek megfelelően kell változnia, amikor ezt megteszi.



**Képszabályozás**

**Menübeállítások**

**A bemenetek kiválasztása**

**OSD H. pozíció**

**Hangszerkesztés**

**OSD V. pozíció**

**Felhasználói beállítások mentése.**

**OSD megjelenítési idő**

**Színbeállítások**

**Startup logó**

**Képbeállítások**

**HDR**

**Nyelv**

**FreeSync Premium**

**LED**

**DDC/CI**

**USB készenléti USB**

**STD-BY**

**Információ**

**Reset**

**Menübeállítások**

**G-MASTER G4380UHSU**

**Kapcsolja ki**

**Kapcsolja be**

**Kapcsolja ki**

**Kapcsolja be**

**Kapcsolja ki**

**Kapcsolja be**

**MAGYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kapcsolja be** |  | **Kapcsolja ki** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kapcsolja be** |  | **Kapcsolja ki** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kapcsolja be** |  | **Kapcsolja ki** |

Nyomja meg a távirányító OK gombjait a távirányítón vagy a monitor MENU gombjait, majd végül nyomja meg a / gombokat a távirányítón vagy az INPUT gombokat a monitoron az OSD funkció bezárásához. Minden változtatás elmentésre kerül a memóriában.

#### MEGJEGYZÉS

* Ha a kezelőgombokat megszakítják a beállítások során, vagy ha az OSD megjelenítési idejére beállított idő letelt, az OSD eltűnik. Nyomja meg a / gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron az OSD gyors kikapcsolásához.
* A módosítások automatikusan elmentésre kerülnek a memóriába, amikor az OSD eltűnik. A menü használata közben ne kapcsolja ki a készüléket.

**MAGYAR**





**MENÜ TARTALMI BEÁLLÍTÁSOK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Képvezérlés** \*1 |  | **Képszabályozás** | **Képszabályozás** | |  | **G-MASTER G4380UHSU** |  |
|  | **A bemenetek kiválasztása** | **Kontraszt** | |  |  |
|  | **Hangszerkesztés** | **Fényerő** | |  |  |
|  | **Felhasználói beállítások mentése.** | **Overdrive** | |  | **Kapcsolja ki** |
|  | **Színbeállítások** | **Adv. Kontraszt** | | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Képbeállítások** | **ECO** | |  | **Kapcsolja ki** |
|  | **Nyelv** | **Kék fény csökkentése** | |  | **Kapcsolja ki** |
|  | **Menübeállítások** | **Árnyék részlet** | |  |  |
|  | **Információ** | **MBR** | |  | **Kapcsolja ki** |
|  | **Reset** | **Gamma** | |  | **Gamma3** |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség | | | |  | Gomb megnyomásához |
| Kontraszt |  | Túl fakó Túl intenzív | | | |  | Monitor távirányító |
| Fényerő \*2 |  | Túl sötét Túl világos | | | | | |
| Overdrive |  | Kikapcsolás / 1 / 2 / 3 / 4 / 5  Ez javítja a szürke szint válaszidejét | | | | | |
|  | LCD panel.  A magasabb szintű eredmény pedig gyorsabb reakcióidőt eredményez. | | | | | |
| Adv. Kontraszt |  | Kapcsolja be | | Megnövelt kontrasztarány | | | |
|  | Kapcsolja ki | | Tipikus kontrasztarány | | | |
| ECO |  | Kapcsolja ki | | Normál | | | |
|  | 1. mód | | A háttérvilágítás fényereje csökken. | | | |
|  | 2. mód | | A háttérvilágítás fényereje az 1-es módnál jobban csökken. | | | |
|  | 3. mód | | A háttérvilágítás fényereje a 2. módnál jobban csökken. | | | |
| Kék fénycsökkentő |  | Kapcsolja ki | | Normál | | | |
|  | 1. mód | | A kék fény csökken. | | | |
|  | 2. mód | | A kék fényt jobban csökkenti, mint az 1-es mód. | | | |
|  | 3. mód | | A kék fényt jobban csökkenti, mint a 2-es mód. | | | |
| Árnyék részlet Fekete tuner |  | -5-től +5-ig  Az árnyalatokat sötétre állíthatja. | | | | | |
| MBR \*3 |  | Ki / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7    A mozgóképes LCD panel válaszideje javul. | | | | | |
| Gamma |  | Gamma1 | | | | | |
|  | Gamma2 | | | | | |
|  | Gamma3 | | | | | |

\*1 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

**CZECH**

\*2 A fényerő beállítására szolgál, ha a monitort sötét szobában használja, amikor a képernyő túl világos.

\* A3 MBR csak akkor érhető el, ha a képfrissítési frekvencia legalább 75 Hz.

**Közvetlenül**

A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

* Kék fény csökkentése: Tartsa lenyomva a monitoron a - gombot 3 másodpercig, amikor a menü nem jelenik meg.

**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bemenet kiválasztása**  **Közvetlenül** |  | **Képszabályozás**  **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés**  **Felhasználói beállítások mentése.**  **Színbeállítások Képbeállítások**  **Nyelv menü beállításai**  **Információ**  **Reset** | **A bemenet forrása**  **Kézi**  **DP2**  **DP1**  **HDMI2**  **HDMI1** | **Auto** | **Válassza ki a címet.**  **Válassza ki a címet.**  **Válassza ki a címet.**  **Válassza ki a címet.** | **G-MASTER G4380UHSU**  **Kézi** |
| Elemek szerkesztése |  | Opció | | | | |
| Bemeneti forrás |  | Auto | | | Keressen egy elérhető bemeneti forrást, és válassza az automatikus opciót. | |
|  | Kézi | DP2 | | Válassza ki a digitális (DisplayPort2) bemenetet. | |
| DP1 | | Válassza ki a digitális (DisplayPort1) bemenetet. | |
| HDMI2 | | Válassza ki a digitális (HDMI2) bemenetet. | |
| HDMI1 | | Válassza ki a digitális (HDMI1) bemenetet. | |
| **MEGJEGYZÉS** A bemeneti forrás rögzített, nem választódik ki automatikusan, ha HDMI és DisplayPort van kiválasztva. | | | | | | |



**Közvetlenül**



A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

* + Bemenet kiválasztása: Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón vagy az INPUT gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, a következő menü jelenik meg.

**MAGYAR**



**Bemeneti forrás kiválasztása**

**Auto DP2 DP1 HDMI2 HDMI1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audio Adjust** |  |  | **G-MASTER G4380UHSU**  **Képszabályozás Kötet**  **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés Beállítások**  **Felhasználói beállítások mentése. Csend Kapcsolja be Off**  **Színbeállítások**  **Képbeállítások**  **Nyelv**  **Menübeállítások**  **Információ**  **Reset** | |  |
| Elemek szerkesztése | |  | Probléma / lehetőség | | Gomb megnyomásához |
| Hangerő | **Közvet- lenül** |  | Túl halk Túl hangos | | |
| Némítás | **Közvet- lenül** |  | Kapcsolja be | Kapcsolja ki ideiglenesen a hangot. | |
|  | Kapcsolja ki | Visszaállítja a hangerőt az előző szintre. | |
| **MEGJEGYZÉS** A némítás be- és kikapcsolása a gombok megnyomásával változik vagy + / - egymás után.  > Bekapcsolás ~~>~~ Kikapcsolás | | | | | |



**Közvetlenül**



A következő műveletgomb segítségével közvetlenül navigálhat a menüpontokhoz, és megtekintheti a beállítási skálát vagy a képernyőbeállítási lehetőségeket.

* Hangerő: nyomja meg a VOL + / - gombokat a távirányítón vagy a + gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg.
* Némítás: Nyomja meg a gombot a távirányítón, vagy tartsa lenyomva a + gombot a monitoron 3 másodpercig, amikor a menü nem jelenik meg.

**MAGYAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Felhasználói**   **beállítások**  **mentése G-MASTER G4380UHSU**  **Képvezérlés Felhasználói beállítások tárolása.**  **A bemenetek kiválasztása Felhasználói üzemmód Felhasználói üzemmód 1**  **Hangszerkesztés**  **Felhasználói beállítások mentése.**  **Színbeállítások**  **Képbeállítások**  **Nyelv**  **Menübeállítások**  **Információ**  **Reset** | | | |
| Elemek szerkesztése |  | Opció | |
| Felhasználói módok |  | Felhasználói üzemmód 1 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
|  | Felhasználói üzemmód 2 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
|  | Felhasználói üzemmód 3 | Mentse a képernyőszerkesztési beállításokat. |
| **MEGJEGYZÉS** A monitor megjegyzi az alábbiakban megadott egyéni beállításokat. Ezek a beállítások később a "Képbeállítások" menü "i-Style Color" menüpontjából hívhatók elő.  Kontraszt, fényerő, túlhajtás, Adv. Kontraszt, ECO, árnyék részletesség, MBR, Gamma, hangerő, némítás, színbeállítás, éles és lágy, videó mód beállításai | | | |

**MAGYAR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Színbeállítások** \* |  | **Képszabályozás** | **Színhőmérséklet** | |  |  | **G-MASTER G4380UHSU** | |  |
|  | **A bemenetek kiválasztása** | **Hideg** | | **Normál** |  | **Meleg** | |
|  | **Hangszerkesztés** | **6 tengelyes** | |  | **Árnyék** | **Telítettség** | |
|  | **Felhasználói beállítások mentése.** | **Felhasználói beállítások** | |  |  |  | |
|  | **Színbeállítások** | **Red** | |  |  |  | |
|  | **Képbeállítások** | **Zöld** | |  |  |  | |
|  | **Nyelv** | **Kék** | |  |  |  | |
|  | **Menübeállítások** |  | |  |  |  | |
|  | **Információ** |  | |  |  |  | |
|  | **Reset** |  | |  |  |  | |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség | | | |  |  | | Gomb megnyomásához |
| Színhőmérséklet |  | Hideg | | Hideg szín | | | | | |
|  | Normál | | Normál szín | | | | | |
|  | Meleg | | Meleg szín | | | | | |
| 6 tengely |  | Árnyék | | Red | | | | Túl gyenge Túl erős | |
| Sárga | | | |
| Zöld | | | |
| Azúrkék | | | |
| Kék | | | |
| Lila | | | |
|  | Telítettség | | Piros | | | | Túl gyenge Túl erős | |
| Sárga | | | |
| Zöld | | | |
| Azúrkék | | | |
| Kék | | | |
| Lila | | | |
| Felhasználói előbeállítás |  | Piros | | Túl gyenge Túl erős | | | | | |
|  | Zöld | |
|  | Kék | |

\* Kikapcsolva, ha a kék fénycsökkentés vagy a HDR aktív.

**MAGYAR**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Képbeállítás** | | **Képszabályozás**  **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés**  **Felhasználói beállítások mentése.**  **Színbeállítások Képbeállítások**  **Nyelv**  **Menübeállítások**  **Információ**  **Reset** | **Képbeállítások**  **i-Style Szín**  **X-Res technológia**  **Éles és gyengéd**  **HDMI tartomány**  **Közvetlen meghajtás üzemmód**  **Videó szerkesztése mód** | | **Kapcsolja be** | **G-MASTER G4380UHSU**  **Kapcsolja ki**  **Kapcsolja ki**    **Teljes**  **Kapcsolja ki**  **Teljes** |  |
| Elemek szerkesztése |  | Opció |  | |  |  | Gomb megnyomásához |
| i-Style Color | Kapcsolja ki | | | Visszatér a színbeállítással beállított állapotba, kivéve az i-Style Color esetében. | | | |
| Standard \*1 | | | Általános Windows-környezet és alapértelmezett monitorbeállítások esetén | | | |
| Sportjáték \*1 | | | Sportjáték-környezetekhez | | | |
| FPS játék \*1 | | | FPS játékkörnyezetekhez | | | |
| Stratégiai játék \*1 | | | Stratégiai játékkörnyezetekhez | | | |
| Szöveg \*1 | | | Szöveg és képek szerkesztéséhez szövegszerkesztő környezetben | | | |
| Felhasználói üzemmód 1 | | | Egyéni monitorbeállításokat használ. | | | |
| Felhasználói üzemmód 2 | | | Egyéni monitorbeállításokat használ. | | | |
| Felhasználói üzemmód 3 | | | Egyéni monitorbeállításokat használ. | | | |
| X-Res technológia \*1 | Kapcsolja ki | | | Normál | | | |
| Puha | | | Jelölje ki a kép szélét. | | | |
| Közepes | | | A kép szélét jobban kiemeli, mint a Lágy opció. | | | |
| Kemény | | | A kép szélét jobban kiemeli, mint a Közép opció. | | | |
| Éles és lágy | 1 2 3 4 5 6  A képminőséget 1-től 6-ig (élestől lágyig) változtathatja.  Nyomja meg a/ + gombot a képminőség módosításához számsorrendben. Nyomja meg / -gombot  képminőség fordított számsorrendben történő módosításához | | | | | | |
| HDMI-tartomány \*2 | Teljes | | | Teljes színskálájú jelhez | | | |
| Korlátozott | | | Korlátozott jel színskála esetén | | | |
| Közvetlen meghajtási mód \*3 | Kapcsolja be | | | Az inputlag csökkentése. | | | |
| Kapcsolja ki | | | Tipikus | | | |
| **MEGJEGYZÉS** A felbontás és a frissítési frekvencia megváltoztatása vagy a táp ki/be kapcsolása letilthatja a Direct Drive üzemmód funkciót. | | | | | | | |

\*1 Kikapcsolva, ha a HDR aktív.

**MAGYAR**



\*2 Csak HDMI bemenet esetén érhető el.

\*3 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

**Közvetlenül**

A menüpontok között navigálhat és a képernyőbeállítási lehetőségeket közvetlenül megtekintheti a következő műveletgomb segítségével.

* i-Style Color: Nyomja meg a - gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **Képbeállítások**   **G-MASTER G4380UHSU**  **Kép beállítása Képbeállítás**  **A bemenetek kiválasztása i-Style Szín Kapcsolja ki**  **Hangszerkesztés X-Res technológia Kapcsolja ki**  **Felhasználói beállítások mentése. Éles és lágy**  **Színbeállítások HDMI tartomány Teljes**  **Képbeállítások Közvetlen meghajtás üzemmód Kapcsolja be Off**  **Nyelv Videó szerkesztése mód Teljes**  **Menübeállítások**  **Információ**  **Reset** | | | |
| Elemek szerkesztése |  | Opció | |
| Video Mode Adjust \*3 |  | Teljes | Kijelzőbővítés |
|  | Formátum \*4 | A nézet kiterjesztése |
|  | 1 : 1 \*5 | Pontonkénti képmegjelenítés. |
|  | 17 hüvelyk | A képet 17 hüvelykes kijelzőn (5:4) tekintheti meg. |
|  | 19inch | A képet 19 hüvelykes kijelzőn (5:4) tekintheti meg. |
|  | 19.5inch | A képet 19,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  | 21.5inch | A képet 21,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  | 23inch | A kép megtekintése 23 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  | 23.8inch | A kép megtekintése 23,8 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  | 24inch | A képet 24 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  | 24.5inch | A képet 24,5 hüvelykes kijelzőn (16:9) tekintheti meg. |
|  | 27inch | A kép megtekintése 27 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  | 31.5inch | A kép megtekintése 31,5 hüvelykes kijelzőn (16:9). |
|  | 34inch | Tekintse a képet 34 hüvelykes kijelzőn (16:9). |

\*3 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.




\*4 Csak 16:10, 5:4 és 4:3 felbontás esetén érhető el.

\*5 Csak 2560×1440 vagy kisebb felbontásban érhető el.

**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nyelv** |  | **Képszabályozás**  **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés**  **Felhasználói beállítások mentése.**  **Színbeállítások**  **Képbeállítások**  **Nyelv**  **Menübeállítások**  **Információ**  **Reset** | **Nyelvváltás**  **ANGOL**  **Deutsch**  **Español**  **Français** | **Italiano**  **Nederlands**  **Lengyel** | **G-MASTER G4380UHSU**  **Português**  **Rózsaszín**  **Angol** |  |  |  |
| Elemek szerkesztése |  | Opció | | | | | | |
| Nyelv |  | Angol | | Angol | |  | Nederlands | Holland |
|  | Deutsch | | Német | |  | Lengyel | Lengyel |
|  | Español | | Spanyol | |  | Português | Portugál |
|  | Français | | Francia | |  | Rózsaszín | Orosz |
|  | Italiano | | Olasz | |  | Angol | Cseh |
|  |  | | Japán | |  |  | |



**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beállítási menü** |  | **Képszabályozás**  **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés**  **Felhasználói beállítások mentése.**  **Színbeállítások Képbeállítások**  **Nyelv menü beállításai**  **Információ**  **Reset** | | **Menübeállítások**  **OSD H. pozíció**  **OSD V. pozíció**  **OSD megjelenítési idő**  **Startup logó**  **HDR**  **FreeSync Premium**  **LED**  **DDC/CI**  **USB készenléti USB**  **STD-BY** |  | **G-MASTER G4380UHSU** |  |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
|  | **Kapcsolja be** | **Kapcsolja ki** |
| Elemek szerkesztése |  | Probléma / lehetőség | | |  |  | Gomb megnyomásához |
| OSD H. pozíció |  | Az OSD túlságosan balra van Az OSD túlságosan jobbra van | | | | | |
| OSD V. pozíció |  | Az OSD túl alacsony Az OSD túl magas | | | | | |
| OSD megjelenítési idő |  | Az OSD menü időtartamát 5 és 30 másodperc között állíthatja be. | | | | | |
| Megnyitó logó |  | Kapcsolja be | A G-MASTER logó jelenik meg, amikor a monitor be van kapcsolva. | | | | |
|  | Kapcsolja ki | A G-MASTER logó nem jelenik meg, amikor a monitor be van kapcsolva. | | | | |
| HDR \*1 |  | Kapcsolja be | HDR (nagy dinamikatartományú) jelhez | | | | |
|  | Kapcsolja ki | Normál jel esetén | | | | |
| FreeSync Premium \*1,2 |  | Kapcsolja be | A FreeSync be van kapcsolva. | | | | |
|  | Kapcsolja ki | A FreeSync ki van kapcsolva. | | | | |
| LED |  | Kapcsolja be | A bekapcsolás jelzőfénye világít. | | | | |
|  | Kapcsolja ki | A bekapcsolás jelzőfénye kialszik. | | | | |
| **MEGJEGYZÉS Kapcsolja** ki a bekapcsolásjelzőt, ha zavarja a fénye. | | | | | | | |
| DDC/CI |  | Kapcsolja be | A DDC/CI be van kapcsolva. | | | | |
|  | Kapcsolja ki | A DDC/CI ki van kapcsolva. | | | | |
| Készenléti üzemmód USB |  | Kapcsolja be | Az USB hub a monitorral szinkronban készenléti üzemmódba lép. | | | | |
|  | Kapcsolja ki | Az USB hub aktív marad, ha a monitor készenléti üzemmódba kerül. | | | | |

\*1 Az egyes elemek elérhetősége az aktivált elemtől függ. További részletekért lásd a 29. oldalon található Feature Correlation Matrix táblázatot.

**MAGYAR**



\*2 Csak DisplayPort bemenet esetén érhető el.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Információ** |  |  |  |  | **G-MASTER G4380UHSU** |
|  | **Képszabályozás** | **Információ** |  |  |  |
|  | **A bemenetek kiválasztása** |  | **3840 X 2160 60 Hz** | **DP1** |  |
|  | **Hangszerkesztés** |  |  |  |  |
|  | **Felhasználói beállítások mentése.** |  |  |  |  |
|  | **Színbeállítások** |  |  |  |  |
|  | **Képbeállítások** |  |  |  |  |
|  | **Nyelv** |  |  |  |  |
|  | **Menübeállítások** |  |  |  |  |
|  | **Információ** |  |  |  |  |
|  | **Reset** |  |  |  |  |
| Megjeleníti a számítógép grafikus kártyájáról érkező aktuális bemeneti jelre vonatkozó információkat.  **MEGJEGYZÉS A** felbontás megváltoztatásával és a frissítéssel kapcsolatos további információkért olvassa el a grafikus kártya felhasználói kézikönyvét. | | | | | |





**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reset** |  | **Képszabályozás** | **Mindent visszaállítani?** |  | **G-MASTER G4380UHSU** |
| **Közvetlenül** | **A bemenetek kiválasztása**  **Hangszerkesztés** |  | **Igen** |  |
|  | **Felhasználói beállítások mentése.** |  |  |  |
|  | **Színbeállítások** |  |  |  |
|  | **Képbeállítások** |  |  |  |
|  | **Nyelv** |  |  |  |
|  | **Menübeállítások** |  |  |  |
|  | **Információ** |  |  |  |
|  | **Reset** |  |  |  |
| Elemek szerkesztése |  | Opció | | | |
| Igen |  | A gyári adatbeállítások visszaállítása megtörténik. | | | |

**Közvetlenül**

A következő gombok segítségével átugorhatja a menüpontokat, és közvetlenül elvégezheti a "Reset" műveletet.

* Visszaállítás: Ha a monitor ki van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a monitoron lévő és INPUT gombokat.
* **Módzár:**

#### <OSD>

Ha a monitor kikapcsolt állapotában a monitor MENU gombjának lenyomva tartásával kapcsolja be a monitort, akkor az OSD billentyű műveletek zárolva/feloldva lesznek.

##### <Power / OSD>

Ha 10 másodpercig lenyomva tartja a MENÜ gombot a monitoron, amikor a menü nem jelenik meg, a bekapcsoló/OSD billentyű műveletek zárolódnak/feloldódnak.

**MAGYAR**

##### Funkció korrelációs mátrix

MONITOR VEZÉRLÉS 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiválasztott tétel  Aktív elem | | | Képszabályozás | | | | | | | | | Képbeállítások | | | Menübeállítások | |
| Kontraszt | Fényerő | Overdrive | Adv. Kontraszt | ECO | Kék fény csök-kentése | Árnyékrész-let | MBR | Gamma | Közvetlen meghajtás üzemmód | Videó szerkeszt-ése mód | | HDR | FreeSync Premium |
| Teljes / formátum | 1 : 1 /  17-34inch |
| Képszabályozás | Adv. Kontraszt | | - | - |  |  | - | - |  | - |  |  |  |  | - | - |
| ECO | |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |
| Kék fény csökkentése | |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| MBR | |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| Képbeállítások | i-Style Szín | Standard / Sport játék / FPS játék /  Stratégiai játék / Szöveg | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |
| Felhasználói üzemmód 1/2/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közvetlen meghajtás üzemmód | Kapcsolja be |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Kapcsolja ki |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |
| Videó szerkesztése mód | Teljes / formátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 : 1 / 17-34 hüvelyk |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |
| Menübeállítások | HDR | | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  |  |
| FreeSync Premium | |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |

* : Elérhető

- : Nem áll rendelkezésre

**KÉSZENLÉTI FUNKCIÓ**

Ez a termék készenléti funkcióval van felszerelve. Ha aktiválva van, automatikusan csökkenti a monitor felesleges energiafogyasztását, amikor a számítógép nincs használatban.

Van egy lépcsős készenléti monitor az alábbiakban leírtak szerint. A készenléti funkciót, beleértve az összes időzítőbeállítást, az operációs rendszerben kell konfigurálni. A konfigurálás módjáról az operációs rendszer kézikönyvében tájékozódhat.

##### Készenléti üzemmód

Amikor a számítógép videojelét kikapcsolják, a monitor készenléti üzemmódba kerül, ami az energiafogyasztást 0,5 W-ra vagy kevesebbre csökkenti\*. A képernyő elsötétül, és a bekapcsolás jelzője narancssárgára vált. Készenléti állapotból a kép néhány másodperc múlva megjelenik, amikor megérinti a billentyűzetet vagy az egeret.

Teljesítményjelző

NORMÁLIS ÜZEMMÓD

STANDBY ÜZEMMÓD

Kék

Narancs

FOGYASZTÁS 0 0,5W **\*** 100%

\* Ha a "Menübeállítások" menüpontban az "USB készenléti állapot" be van kapcsolva.

**MAGYAR**

# PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a monitor nem működik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a probléma lehetséges megoldásaihoz.

1. A probléma függvényében végezze el a MONITOR ÜZEMELTETÉSE című fejezetben leírt beállításokat. Ha a monitor képe nem működik, lépjen a 2. pontra.
2. Kérjük, olvassa el a következő pontokat, ha nem találja a megfelelő elemet a MONITOR VEZÉRLŐK között, vagy ha a probléma továbbra is fennáll.
3. Ha az alábbiakban nem leírt problémával találkozik, vagy nem tudja a problémát megoldani, kérjük, hagyja abba a monitor használatát, és további segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy az iiyama szervizközponthoz.

**A probléma Ellenőrizze**

 A kép nem jelenik meg.

(A bekapcsolás jelzője nem világít.)

(A bekapcsolás jelzője kék színű.)

(A bekapcsolás jelzője narancssárga színű.)

 A képernyő nincs szinkronizálva.

 A kép pozíciója nincs középre állítva.

 A képernyő túl világos vagy túl sötét.

* A tápkábel szilárdan a csatlakozóaljzatban van.
* A hálózati kapcsoló be van kapcsolva.
* A váltóáramú konnektor feszültség alatt áll. Kérjük, ellenőrizze egy másik eszközzel.
* Amikor a képernyővédő aktív üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.
* Növelje a kontrasztot és/vagy a fényerőt.
* A számítógép be van kapcsolva.
* A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.
* A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.
* Amikor a monitor készenléti üzemmódban van, érintse meg a billentyűzetet vagy az egeret.
* A számítógép be van kapcsolva.
* A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.
* A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.

**MAGYAR**

* A jelkábel helyesen van csatlakoztatva.
* A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.
* A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.
* A számítógép videokimenete a monitor specifikációjában szerepel.

**A probléma Ellenőrizze**

 A képernyő remeg.

 Nincs hang.

 A hang túl hangos vagy túl halk.

* A tápfeszültség a monitor specifikációjában szerepel.
* A számítógépes jelek időzítése a monitor specifikációjában szerepel.
* Az audioeszköz (számítógép stb.) be van kapcsolva.
* A hangerő be van állítva.
* A némítás ki van kapcsolva.
* A készülék hangkimenete a monitor specifikációjában szerepel.
* A készülék hangkimenete a monitor specifikációjában szerepel.

# ÚJRAHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

**MAGYAR**

A környezet jobb védelme érdekében kérjük, ne dobja ki a monitort.

Látogasson el weboldalunkra: www.iiyama.com, ha szeretné újrahasznosítani monitorát.

# MELLÉKLET

A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**SPECIFIKÁCIÓK**

**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória mérete | | 43" | | |
| LCD  Panel | Panel technológia | VA | | |
| Méret | Átló: 42,5" (108cm) | | |
| Ponttávolság | 0,245mm H × 0,245mm H | | |
| Fényerő | 550cd/m2 (tipikus) | | |
| Kontrasztarány | 4000 : 1 (tipikus), A monitor fejlett kontraszt funkcióval rendelkezik | | |
| Nézési szög | Jobbra/balra: 89° mindkét oldalon, Fel/le: 89° mindkét oldalon (tipikus) | | |
| MPRT | 0,4ms | | |
| Megjelenítési színek | | Kb. 1,07 milliárd | | |
| Szinkronizálási frekvencia | | HDMI: Vízszintes: 30,0-135,0kHz, Függőleges: 30-120Hz DisplayPort (FreeSync: Ki):  Vízszintes: 30,0-330,0kHz, Függőleges: 48-144Hz DisplayPort (FreeSync: Be):  Vízszintes: 30.0-275.0kHz, Függőleges: 48-120Hz | | |
| Natív felbontás | | 3840 × 2160, 8,2 megapixeles felbontás | | |
| Támogatott maximális felbontás | | HDMI: 3840×2160 60Hz, 2560×1440 120Hz  DisplayPort (FreeSync: Ki): 3840 × 2160 144Hz DisplayPort (FreeSync: Be): 3840 × 2160 120Hz | | |
| Bemeneti csatlakozó | | HDMI × 2, DisplayPort × 2 | | |
| Bemeneti videojel | | HDMI, DisplayPort | | |
| USB szabvány | | USB3.0 (DC5V, 900mA) × 1, USB3.0 (DC5V, 1,5A) × 1, USB2.0 (DC5V, 500mA) × 2 | | |
| USB-portok száma Csatlakozó alakja | | 1 Upstream: Serie B  4 Downstream: Serie A | | |
| Fejhallgató csatlakozó | | ø 3,5 mm-es mini jack (sztereó) | | |
| Hangszórók | | 7W × 2 (sztereó hangszórók) | | |
| Maximális képernyőméret | | 941,18 mm széles × 529,42 mm magas / 37,1" széles × 20,8" magas | | |
| Teljesítmény | | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A | | |
| Energiafogyasztás \*1 | | 85W tipikusan (45W tipikusan a gyári konfigurációban) Készenléti üzemmódban: max. 0,5W, kikapcsolt üzemmódban: max. 0,3W | | |
| Méretek \*2 Nettó súly | | 977,5 × 621,5 × 251,0mm / 38,5 × 24,5 × 9,9" (Sz×H×D)  14,9kg / 32,8lbs | | |
| Dőlésszög | | Felfelé: 10° Lefelé: 2° | | |
| Működési környezet | | Művelet:  Tárolás: | Hőmérséklet Páratartalom Hőmérséklet Páratartalom | 5 és 35°C / 41 és 95°F között  10-80% (nem kondenzáló)  -20 és 60°C / -4 és 140°F között  5-85% (nem kondenzáló) |
| Jóváhagyás | | CE, UKCA, TÜV-Bauart, EAC, VCCI, PSE | | |


**MEGJEGYZÉS** \*1 Ha a "Menübeállítások" menüpontban az "USB készenléti állapot" be van kapcsolva. \*2 A kiálló részek nem tartoznak a csomagba.







**MÉRETEK**

977.5mm/38.5"



944.0mm/37.2"

58.0mm/2.3"



493.0mm/19.4"

532.0mm/20.9"

567.5mm/22.3"

157.5mm/

6,2"

621.5mm/24.5"

251.0mm/9.9"



**MEGFELELŐ IDŐZÍTÉS**

**MAGYAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Videó mód | Vízszintes frekvencia | Függőleges frekvencia | Pont óra |  |
| 800 × 600 | 37,879 kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |  |
| 46,875 kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |  |
| 1024 × 768 | 48,363 kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |  |
| 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |  |
| 1280 × 1024 | 63,981 kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |  |
| 79,976 kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |  |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |  |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz | 60,000Hz | 148,500MHz |  |
| 137,280kHz | 120,000Hz | 285.542MHz |  |
| 2560 × 1440 | 183,000kHz | 120,000Hz | 497.760MHz |  |
| 3840 × 2160 | 67,500kHz | 30,000Hz | 297,000MHz | \*1 |
| 135,000kHz | 60,000Hz | 594,000MHz |  |
| 179.440kHz | 80,000Hz | 703.405MHz | \*2 |
| 226,500kHz | 100,000Hz | 887.880MHz | \*2 |
| 274,440 kHz | 120,000Hz | 1075.805MHz | \*2 |
| 329,330kHz | 144,000Hz | 1290.966MHz | \*2,3 |

**MEGJEGYZÉS** \*1 Csak HDMI bemenet esetén érhető el.

\*2 Csak DisplayPort bemenet esetén érhető el.

\*3 Csak akkor érhető el, ha a FreeSync le van tiltva.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzol | 1080p (1920×1080) | 1440p (2560×1440) | 2160p (3840×2160) |
| PS5 | 60 / 120Hz | - | 60Hz |
| Xbox Series X/S | 60 / 120Hz | 120Hz | 60Hz |

34 MELLÉKLET

M304A21