**G3Ferrari G90076 DOLCE ESTATE 12000**

**VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ**

Důležitá upozornění jsou uvedena níže o instalaci, použití a údržbě;

uschovejte tuto brožuru pečlivě pro další informace konzultace; produkt používejte pouze způsobem

uvedené v této příručce; každé jiné použití může být považováno za nevhodný a nebezpečný; proto

výrobce nemůže být odpovědný, pokud dojde k poškození způsobenému nesprávným použitím,

Před použitím zkontrolujte integritu zařízení: v případě pochybností ho nepoužívejte a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (sáčky uvnitř) plastové, expandovaný polystyren, hřebíky, sponky atd.)

dosah dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí;

Ujistěte se, že údaje na typovém štítku jsou s tímto kompatibilní elektrické sítě; instalace musí být provedena v podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození lidí, zvířat nebo věcí, pro které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je to nutné, použijte adaptéry, prodlužovací kabely používají ty, které odpovídají současným normám bezpečnost; nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptér a / nebo rozšíření, stejně jako maximální značený výkon na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně zasunutý; lepší odpojte zástrčku od napájení, když spotřebič není používán.

Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je bez dozoru.

Čištění musí být provedeno, pokud vytáhnete zástrčku.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým nebo horkým povrchům a netahejte za kabel.

- Nevystavujte výrobek povětrnostním vlivům déšť, vlhkost, mráz atd. Uložte ho na suchých místech. Nedotýkejte se výrobku mokrýma rukama nebo naboso.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a od lidí se sníženou schopností nebo s nedostatkem zkušenosti nebo znalosti, pokud jim bylo zajištěno přiměřený dohled, nebo dostaly

- pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a včetně souvisejících rizik; čištění

Údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem.

- Děti se se zařízením nesmí hrát.

- Produkt a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí do 8 let.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako například: kuchyně zaměstnanců v obchody, kanceláře nebo jiná pracoviště, pro zákazníky na

hotel, motel, nocleh se snídaní nebo rezidence.

Jakákoli oprava musí být provedena kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli riziku. Selhání

dodržování výše uvedeného může ohrozit bezpečnost zařízení a ruší záruční podmínky.

- Spotřebič není určen k použití přes externí časovače nebo dálkové ovladače. Před každým použitím odviňte kabel.

- Nevystavujte výrobek otřesům, může dojít k poškození. Používejte pouze náhradní díly a příslušenství originální a kompatibilní.

- POZOR: nebezpečí požáru. Plyn R290

**INFORMACE O POUŽITÍ**

POZOR: odvlhčovač obsahuje plyn ekologické chladivo R290 (O.D.P. = 0). produkt musí být proto zlikvidován u příslušných sběrných středisek. Zeptejte se na tato centra v městské likvidaci odpadu vaší obce.

- Před použitím spotřebiče odstraňte všechny balení a namontujte veškeré dodané příslušenství.

- Tento spotřebič je navržen pro místní klimatizaci pro domácí použití. Používejte pouze pro kondicionování

domácí prostředí.

- Neotáčejte se dnem vzhůru: z vody může vytéct voda kontejner a poškodit elektrické části.

- Pokud produkt vydává zvláštní zápach, vypněte jej a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

POZOR: Nevkládejte předměty do klimatizace: je to velmi nebezpečné, protože ventilátor

běží vysokou rychlostí. Zajistěte volný pohyb vzduchu do jednotky. Neblokujte záclonami ani jinými

výstup vzduchu a sací mřížky.

- Před odpojením zástrčky spotřebič vypněte.

- Nehýbejte klimatizační jednotkou, když je spuštěná; nejprve vypněte spotřebič, zkontrolujte a vyprázdněte jej kondenzace; k pohybu použijte kola a speciální Rukojeť. Před použitím produkt osušte a zkontrolujte, zda nejsou stopy po mokru.

- Při čištění odpojte napájecí zástrčku a postupujte podle pokynů. Filtry pravidelně čistěte.

- Pokud produkt přestane fungovat nebo jsou filtry funkční není skladem, kontaktujte servisní středisko. Použití pouze originální příslušenství.

- Nepoužívejte v případě úniku oleje nebo plynu. Pravidelně odstraňujte vodu shromážděnou v

kontejner. Nepijte to z jakéhokoli důvodu, ale použijte ji jako destilovanou vodu pro žehličky.

- POZOR: nepoškozujte chladicí okruh. Při instalaci postupujte podle následujících pokynů:

- Odvlhčovač udržujte vždy ve svislé poloze a položte jej na stabilní a rovné povrchy. Vyhnout se

Nainstalujte klimatizaci do místností, kde by mohla být zasažen stříkající vodou (např. prádelny).

- Zajistěte dobrý proud vzduchu do produktu: klimatizace musí být umístěna na dálku

minimálně 50 cm od zdi nebo jiné překážky.

- Neumisťujte do příliš malých místností (min. 7 m2).

- provozní teplota mezi 7 ° C a 35 ° C.

- Neumisťujte výrobek do blízkosti spotřebičů vytápění nebo zdroje tepla, nebo na přímém slunci. Zařízení není vhodné k vystavování nepříznivým povětrnostním podmínkám

(déšť, vítr, vlhkost, mráz atd.); nedávejte ho venku nebo v blízkosti otevřených oken.

- Nepoužívejte jako polici na předměty.

- Zavřete všechna otevřená okna, abyste dosáhli maximální možná účinnost klimatizace.

- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost v případě, že bezpečnostní pravidla

prevence nehod není respektována.

**Popis G90076**

1. Ovládací panel

2. Klapky pro výstup vzduchu

3. Displej

4. Tělo

5. Kola

6 Horní přívod vzduchu

7 Odsávání vzduchu

8 Vyjímatelný spodní filtr

9 Otvor pro vypouštění vody

10 vidlice do zásuvky

11 přívodní kabel

12 Spodní přívod vzduchu

13 otvorů pro kabelový naviják

14 Průchozí otvor pro odvod vody

15 Rukojeť

16 Horní filtr

17 Dálkové ovládání

**KONTROLNÍ PANEL**

A. Tlačítko časovače

B. Tlačítko ventilátoru

C. Tlačítko nahoru

D. Displej

E. Klávesa dolů

F. Tlačítko režimu

G. Vypínač

H. Tlačítko vypnutí

**DÁLKOVÝ OVLADAČ**

1. Displej

2. TLAČÍTKO Vypnutí

3. TLAČÍTKO REŽIMU

4. TLAČÍTKO VENTILÁTORU

5. Tlačítko °C-F

6. Tlačítko +

7. Tlačítko –

8. Tlačítko Sleep

9. Tlačítko Swing

10. Tlačítko časovače

Stisknutím tohoto tlačítka (2 na dálkovém ovladači a G na panelu)

jednotku **zapnete nebo vypnete**.

**TLAČÍTKO REŽIMU** (3 na dálkovém ovladači a F na panelu)

Stisknutím tohoto tlačítka vyberete různé provozní režimy mezi chlazením, topení, odvlhčování a větrání se na displeji rozsvítí odpovídající LED.

**Tlačítko °C – F (5)** stiskněte tlačítko pro nastavení stupně Celsia nebo Farnhait

**TLAČÍTKO VENTILÁTORU (4 na dálkovém ovladači a B na panelu)**

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte rychlost ventilátoru, nízkou (nízkou) nebo vysokou (vysokou).

**TLAČÍTKO NAHORU a DOLŮ (6-7 na dálkovém ovladači a C-E na panelu)**

Stisknutím a upravte teplotu (krok 1 ° C) a nastavte čas (krok 1h).

Teplota může být nastavena od 16 ° C do 31 ° C a časovač od 1 hodiny do 24 hodin.

**SLEEP** (8 na dálkovém ovládání)


Snižuje rychlost ventilace na minimum, pro maximální ticho.

Poznámka: Funkce Spánek není k dispozici ve ventilačním a odvlhčovacím režimu.

**ČASOVAČ** (10 na dálkovém ovladači a A na panelu)

**Tlačítko SWING (9)** stiskněte tlačítko pro oscilaci zapnutí nebo vypnutí lopatek

**INSTALACE**

Před použitím produktu postupujte podle pokynů o instalaci uvedené na straně 5 této příručky,

v části „Informace o použití“. Při prvním použití a po každém Při přepravě spotřebiče udržujte produkt vypnutý ve svislé poloze po dobu asi 24 hodin, aby byl ponechán ložiska ropy a plynu.


Je nutné připojit dodanou hadici, skrz kterou bude venku vytlačovat horký a vlhký vzduch

odpad. Trubice se skládá ze 3 částí:

- Kruhové tvarovky umístěné mezi výstupem vzduchu (7) a ohebnou trubicí.

- Flexibilní trubice.

- Připojení terminálu pro okno.

Připojte armaturu k hadici, natáhněte hadici dostatečně na to dosáhnout ven a připojit ho k výstupu vzduchu (7) (obr.1).

K dispozici je příslušenství pro okenní adaptér.

- Položte příslušenství nebo na úpatí okna (obr. 2) a zablokujte jej

jemně spusťte závěrku na ni nebo na stranu posuvného okna

(Obr. 3) a zajistěte jej samotným oknem.

- Rozšiřte příslušenství tak, aby se přizpůsobilo velikosti okna.

- Připojte koncovou armaturu k druhému konci ohebné trubky.

- Koncovku zasuňte do oválného otvoru okenního příslušenství.

Vypouštěcí hadice může být stlačena na minimum 45 cm a prodloužena na maximum 150 cm.

Je lepší udržovat potrubí na minimu. Vyvarujte se příliš těsným ohybům nebo ohybům trubek

flexibilní. Délka okenního příslušenství je minimálně 93 cm, maximálně 126 cm.

**VLOŽENÍ BATERIÍ**

Přihrádka na baterie je umístěna pod dálkovým ovladačem. Dálkové ovládání vyžaduje přítomnost 2 baterií AAA, mini-styl 1,5V.

- Otevřete dvířka zatažením ve směru šipky.

- Vyjměte všechny vybité baterie. V obytném prostoru tvar a symboly (+ -) označují směr vložení baterií, který respektuje správnou polaritu napájení. Zadejte dvě baterie podle těchto údajů a symboly na bateriích a zavřete kryt.

- Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač na klimatizační jednotce.

- Dálkový ovladač musí být umístěn maximálně 6 metrů od jednotky.

- Mezi dálkovým ovladačem a přijímačem nesmí být žádné překážky.

**VAROVÁNÍ PRO BATERIE**

- Vždy používejte AAA, 1,5V mini-baterie. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte doporučuje se vyjmout baterie, aby se zabránilo jejich vybití.


- Dejte pozor, abyste vložili baterie podle správné polarity, protože jinak mohou ztratit kapalinu a poškození dálkového ovladače. Na takové poškození se záruka nevztahuje.

- Baterie nezahřívejte, neotevírejte a nevhazujte do ohně.

- Jsou předmětem odděleného sběru. Vyhoďte je do příslušných nádob.

**Funkce**

Toto zařízení lze použít

****Chlazení, odvlhčování a ventilace.

Při přepínání z jednoho režimu do druhého se ventilátor pokračuje v činnosti, ale kompresor se zastaví:

kompresor se restartuje po 3 minutách. Toto zpoždění spouštění chrání kompresor před poškozením.

VÝFUKOVÁ TRUBKA MUSÍ BÝT VŽDY PŘIPOJENá k spotřebiči: jediná výjimka

pokud používáte spotřebič pouze pro odvlhčování: v tomto případě je vhodné nechat jej

spotřebič se vypouští přímo do životního prostředí, aby se dosáhlo maximální účinnosti (viz

odstavec Režim odvlhčování).

Pravidelně čistěte vzduchové filtry umístěné pod zadním grilem, snadno vyjímatelné, aby se udržel

efektivní klimatizace.

Pomocí tlačítka MODE (3 na dálkovém ovladači a F na panelu) vyberte provozní režimy.

Stiskněte tlačítko MODE pro vybrání režimu (na dálkovém ovladači 3 na panelu F)

**1. REŽIM CHLAZENÍ (COOL)**

Na ovládacím panelu se rozsvítí LED „Cool“.

Teplota je nastavitelná od 16 ° C do 31 ° C. Kdykoli je jednotka vypnuta stisknutím tlačítka ON / OFF,

spotřebič uloží nastavenou teplotu a po opětovném zapnutí si toto nastavení uchová.

V tomto režimu můžete nastavit rychlost ventilátoru a nastavit časovač a funkci

Sleep. Pro tichší provoz snižte rychlost na minimum (nízká)

**2. Režim ohřevu**

Na ovládacím panelu se rozsvítí LED „Heat“. Teplota je nastavitelná od 16 ° C do 31 ° C. Pokaždé, když je jednotka vypnuta stisknutím tlačítka ON / OFF, spotřebič uloží nastavenou teplotu a udrží nastavení i po opětovném zapnutí.

V tomto režimu můžete upravit rychlost ventilátoru a nastavit časovač a funkci SLEEP. Pro tišší provoz snižte otáčky.

**3. ODVLHČOVÁNÍ (SUCHÉ)**

Není možné nastavit teplotu. Rychlost větrání je pevně nastavena na nízkou a nemůže být

upraveno. Klimatizace funguje jako odvlhčovač vzduchu.

Pokud používáte spotřebič jako odvlhčovač, není nutné připojovat flexibilní hadici.

Chcete-li dosáhnout maximální účinnosti odvlhčování, nechte zadní vypouštěcí připojení bez

stáhnout přímo do prostředí.

Režim odvlhčování se doporučuje na podzim a v zimě. Používá-li se na letní dovolené

připojil ohebnou hadici, která tak bude vysílat horký vzduch venku, místo toho, aby jej zaváděl do okolního prostředí.

Poznámka: Pouze při pokojové teplotě 17 ° C může jednotka pracovat s odvlhčováním:

v tomto režimu musí být připojeno odtokové potrubí kondenzátu.

**4. VENTILAČNÍ REŽIM (POUZE VENTILÁTOR)**

V tomto režimu je možné nastavit rychlost ventilátoru.

**5. ČASOVAČ**

Když je klimatizace vypnutá, stisknutím tlačítka „TIMER“ nastavte hodinu pro zapnutí jednotky. Stiskněte tlačítko UP (+) a DOWN (-) pro nastavení hodin. Počkejte 5 sekund, aniž byste stiskli jakoukoli klávesu.

b. Když je klimatizace zapnutá, stisknutím tlačítka „TIMER“ nastavte čas vypnutí jednotky.

Stisknutím tlačítek UP (+) a DOWN (-) nastavte hodinu. Počkejte 5 sekund, aniž byste stiskli jakoukoli klávesu.

**VÝPUST VODY**

Chlazení

Toto zařízení automaticky odpařuje kondenzát při chlazení. Ujistěte se, kdy jednotka pracuje v režimu chlazení, gumové uzávěry, které uzavírají vypouštěcí otvory na zadní straně, jsou v pořádku

umístěn. Když klimatizace pracuje v režimu chlazení, není nutné vypouštění kondenzátu; pouze za zvláštních klimatických podmínek, ve kterých je úroveň vlhkosti vzduchu velmi vysoká, může se stát, že se uvnitř jednotky usadí voda.

Když je nádoba plná, na displeji se zobrazí zpráva „P1“ označující, že došlo k plnění

blokování provozu spotřebiče. Chcete-li vyprázdnit nádobu, vypněte klimatizaci a odpojte ji

zástrčka. Odstraňte uzávěr ze spodního vypouštěcího otvoru (9) a konec umístěte nad normální vypouštěcí otvor.


Ujistěte se, že trubice neobsahuje kroucení a ohýbání. Trubice musí mít sestupný trend.

Uzavřete odtok zátkou a začněte znovu používat klimatizaci.

**Odvlhčování**

VAROVÁNÍ! Když používáte klimatizaci v odvlhčování,

Vždy zajistěte kontinuální drenáž, abyste zajistili maximální účinnost odvlhčování. Připojte trubku z PVC (není součástí dodávky) k vypouštěcímu otvoru nahoře (14) a druhý konec vložte do nádoby.

**VZDUCHOVÝ FILTR**

Před jakoukoli údržbou odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

Vzduchové filtry musí být kontrolovány nejméně jednou za dva týdny provozu. Provoz se špinavými nebo ucpanými filtry vždy způsobí pokles účinnost klimatizace a může způsobit vážné potíže. Odstraňte pomocí vysavače prach z filtrů. Pokud to nestačí, umyjte filtry vlažnou vodou a případně saponátem neutrální, opláchněte je studenou vodou a nechte je přirozeně uschnout, než je vložte zpět na své místo. Po opětovném vložení filtrů opět uzavřete gril a pokračujte v používání klimatizace.

Pokud nepoužíváte klimatizaci na dlouhou dobu, před uložením, vyčistěte filtry.

**ČIŠTĚNÍ**

Před čištěním odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

K čištění používejte neabrazivní houby nebo měkké, lehce navlhčené látky. Nepoužívejte ani ředidla

čisticí prostředky, protože by mohly poškodit spotřebič. Nepoužívejte ani hořlavé čisticí prostředky

stříkací plechovky na jakoukoli část produktu.

**TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

Napájení: AC 230V **~** 50Hz. Příkon: 1340 W (klimatizace), 1025 W (topení)

Chladicí výkon 12000 BTU / h - 3,5 kWh

Topný výkon 8800 BTU / h - 2,6 kWh

Odvlhčovací kapacita: 28 l denně

Akustický tlak: 53 dB (A) (nízká rychlost), 56 dB (A) (vysoká rychlost)

Třída energetické účinnosti: A (EER: 2,6, COP: 2,3)

Funkce: klimatizace, topení, odvlhčování, ventilace, 24hodinový časovač a funkce spánku

Příslušenství: trubka (Ø 15cm, L 160cm), okenní adaptér (93-126cm)

Rozměry (mm): H 722, L 420, P 360 - hmotnost 27,7 kg

**INFORMACE O PLYNU**

Plyn používaný pro provoz odvlhčovače je R290 a je přítomen v množství 230 g.

Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je 3.

Min./max. Provozní limity (interní teplota)

Chlazení: 16 ° C / 35 ° C - Topení: 7 ° C / 35 ° C - Odvlhčování: 17 ° C / 35 ° C