Děkujeme, že jste si zakoupili mlýnek na kávu Porlex. Prosím věnujte pozornost následujícím bodům, jak mlýnek používat: Mlýnek byl speciálně navržen pro mletí pražených kávových zrn, nepoužívejte jej pro jiné účely. Při otáčení rukojeti nejprve připevněte rukojeť, dokud nedosáhne základny hřídele, uchopte rukojeť a lehkým stisknutím dolů pomalu otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček.

**Funkce:**

Mlýnek na kávu se zvýšenou odolnosti:

* Zdokonalili jsme několik funkcí ke zvýšení preciznosti našich mlýnků.
* Zlepšením kvality materiálů a tvarů jsme vytvořili snadno použitelný mlýnek, který efektivně mele kávová zrna.
* Tento mlýnek dokáže umlít zrna bez ohledu na to, jak jsou pražená anebo jak zrnitou kávu chcete namlít.

Vyrobeno tak, aby vyhovovalo jemnozrnné úpravě:

* Každá úroveň zrnitosti změní průměr kávy o zhruba 37 mikronů, což umožňuje jemné doladění (při použití středně až tmavě pražených kávových zrn).
* Když upravujete hrubost namletí, ucítíte lehké přecvaknutí.
* Při otáčení kličky neseřizujte mlýnek.

Nový mlecí mechanismus pro účinnější mletí:

* Ostré nože jednoduše rozdrtí kávová zrna.
* Důraz je kladen na hrubost pro střední – hrubé namletí.

Vybaveno keramickými noži:

* Keramika neabsorbuje vodu, takže čištění nožů vodou je zcela hygienické.
* Nechutná a nevoní po železe, snadno se neopotřebovává, můžete jej používat dlouhou dobu.

Snadné rozebrání a čištění:

* Mlýnek se snadno udržuje, lehce se rozebere.
* Není třeba se obávat míchání staré namleté kávy s novou. Vždy si vychutnáte chuť a aroma čerstvě namleté kávy.

Nože navržené pro snadné použití:

* Není potřeba velká síla pro uvedené rukojeti do pohybu. Mele plynule.
* Mlýnek efektivně mele kávová zrna s porovnání s naším předchozím mlýnkem. Pomele zhruba 1,3 krát více zrnek se stejným počtem otáček kličkou. Tělo mlýnku samo stojí pokud ho položíte na rovný povrch. Mlýnek otevírejte nad malým talířkem, aby zbytek namleté kávy nebyl vysypán na stůl.

Kompaktní a jednoduchý design:

* Mlýnek se snadno přenáší a je vhodný pro použití venku.
* Pro jeho velikost se snadno skladuje doma.
* Jednoduchý design.

Vyrobeno v naší továrně v Kirishima City, Kagoshima:

* Dáváme si záležet na každém kroku výrobního procesu, od vývoje po výrobu.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Vsypte kávová zrna – sundejte víko, vložte požadované množství kávových zrn a víko nasaďte.

**Kapacita mlýnku MINI je 20 g kávových zrn nebo na 2 šálky kávy. Kapacita mlýnku TALL je 30 g kávových zrn nebo na 3 šálky.**

1. Úprava zrnitosti – při utažení točením ve směru hodinových ručiček dosáhnete jemného namletí. Proti směru hodinových ručiček naopak hrubé namletí.

**Průvodce úpravou zrnitosti**

1-4 velmi jemné namletí

5-8 spíše jemné namletí

9-12 střední namletí

12-16 spíše hrubé namletí

17-18 velmi hrubé namletí

1. Mletí – připevněte kličku k tělu mlýnku a točte ve směru hodinových ručiček. Namletá zrna spadnou do pohárku na mletí.

**Upozornění při mletí:** Pokud se pokusíte otočit kličkou, když je seřizovací matice příliš těsná, dojde ke kolizi a již nebude možné otáček. Povolte seřizovací matici dokud nebude možné rukojetí bez problému otáčet. Toto bude nejjemnější úroveň zrnitosti, které můžete s mlýnkem dosáhnout. Matice nesmí být příliš utažená, může to způsobit rozbití mlýnku. Pokud je nastavovací matice příliš volná, můžou se zaseknout mlecí nože a dojít k poškození. Znovu zkontrolujte nastavení mlýnku.

**POKYNY K ÚDRŽBĚ**

Mlýnek Porlex lze jednoduše demontovat a očistit. Udržujte jej čistý po každém použití.

Doporučujeme k čištění použít kartáček na zuby, nebo jiný malý kartáček a vodu. Řádně vysušte. Nedávejte do myčky ani mikrovlnné trouby!

**MONTÁŽNÍ NÁVOD**

1 - Připojte vnitřní nože.

2 – Zarovnejte a připevněte zarážku nožů k dělu na vnitřní straně těla.

3 – Umíštěte vnitřní nože a vložte do vnitřku hřídele.

4 – Nasaďte matici pro nastavení zrnitosti na hřídel správnou stranou nahoru. Povolte seřizovací matici a lehce zatlačte na vnitřní hranu a nasaďte na tělo mlecí misku a víčko.

**Směr seřizovací matice**

Nasaďte seřizovací matici na hřídel plochou stranou dolů, dokud se nedotkne vnitřní vložky frézy.

**DEMONTÁŽNÍ NÁVOD**

Po uvolnění nádobky na namletou kávu lehce zatlačte na vnitřní frézu a uvolněte (ve směru hodinových ručiček). Prosím, neodepínejte pružinu ve vnitřní části těla. Prosím buďte opatrní, při rozebírání můžou vypadnou zbytky namleté kávy.

**Demontáž vnitřních nožů**

Část sevření zatlačte do středu a zatáhněte z druhé strany. Pokud zatlačíte špičkou prstů co nejvíce, uvolnění se usnadní.

**Sestavení vnitřních nožů**

Zarovnejte vložku vnitřních nožů se zarážkou s aretací a bezpečně zasuňte dokud neuslyšíte cvaknutí.

**UPOZORNĚNÍ**

Neotáčejte kličkou, pokud je mlýnek prázdný. Pádem se může mlýnek rozbít. Pokud se nože rozbijí, nepoužívejte mlýnek. Udržujte mlýnek mimo dosah ohně.

**O MLÝNKU PORLEX II**

Víčko, tělo a mlecí nádobka nejsou spojeny šrouby a můžou být lehké rozdíly mezi jednotlivými mlýnky.

Nože jsou vyrobeny z keramiky, takže mezi jednotlivými noži můžou být mírné odchylky mezi velikostí a tvarem.

Ve střední části nožů mohou být flíčky vzniklé výrobním procesem. Nejedná se o poškození.

Hřídel mlýnku je navržen tak, aby se rukojetí otáčelo hladce a efektivně mlela kávová zrna.

Silikonový držák je standartním držákem rukojeti, který pomáhá zastavit otáčení těla mlýnku, při mletí. Je pohodlným místem pro uložení rukojeti při cestování.

Prosím pamatujte, držák rukojeti je vyroben ze silikonu, pokud zatáhnete příliš silně, může se rukojeť odtrhnout.

