Bezpečnostní list

SVITOL PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÝ SPREJ ML 400

Bezpečnostní list ze dne 16.5.2019, verze 11

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu Identifikace směsi:

Obchodní název: SVITOL PROFESSIONAL ELECTRIC SPRAY ML 400

Obchodní kód: 4211

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené použití:

Lubrikant

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Dodavatel:

Společnost Arexons S.p.A.

via Antica di Cassano, 23, 20063

Cernusco sul Naviglio (MI), Itálie

Společnost Arexons S.p.A.

Tel. +39 (0)2/924361 - Fax +39 (0)2/92436306

Příslušná osoba odpovědná za bezpečnostní list: arexons@arexons.it

1.4. Tísňové telefonní číslo Arexons S.p.A.

Tel. +39 (0)2/924361 - Fax +39 (0)2/92436306

Centro Antiveleni di Pavia IRCCS- Fondazione Maugeri tel. +39 (0)382 24444 (h24; it, en)

V Anglii a Walesu: NHS 111 – vytočte číslo 111

Ve Skotsku: NHS 24 - vytočte 111

V Irsku: Beaumont Hospital – National Poisons Information Center 01 809 2166 (7 dní, 8:00–22:00)

V Jižní Africe: Linka pomoci s informacemi o otravách 0861 555 777

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi Kritéria nařízení ES 1272/2008 (CLP):

Varování, Aerosoly 2, Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout.

Varování, STOT SE 3, Může způsobit ospalost nebo závratě. Nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a životní prostředí:

Žádná další nebezpečí 2.2. Prvky označení Piktogramy nebezpečnosti:

Varování Standardní věty o nebezpečnosti:

H223+H229 Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání může prasknout.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte štítek.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení.

4211/11

Strana č. 1 z 10

 Bezpečnostní list

SVITOL PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÝ SPREJ ML 400

P251 Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P405 Skladujte uzamčené.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C/122 °F. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými předpisy.

Zvláštní ustanovení: Žádná

Obsahuje

Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2 % aromátů

Zvláštní ustanovení podle přílohy XVII nařízení REACH a následných změn: Žádné

Nařízení (ES) č. 648/2004 (detergenty). Obsah produktu:

Alifatické uhlovodíky

2.3. Jiná nebezpečí

Látky vPvB: Žádné - Látky PBT: Žádné

Další nebezpečí:

Žádná další nebezpečí

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1. Látky N.A.

> 30 %

 3.2. Směsi

Nebezpečné složky ve smyslu nařízení CLP a související klasifikace:

>= 60 % - < 70 % Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cykly, < 2 % aromáty REACH č.: 01-2119463258-33, CAS: 64742-48-9, EC: 919-857- 5

2,6/3 Flam. Liq. 3 H226 3,10/1 Asp. Tox. 1 H304 3,8/3 STOT SE 3 H336

EUH066 DECLP (CLP)\*

>= 3 % - < 5 % Diossido di carbonio liquido refrigerato CAS: 124-38-9, EC: 204-696-9

2,5/RL Stiskněte. Plyn (Ref. Liq.) H281

\*DECLP (CLP): Látka klasifikovaná v souladu s poznámkou P, přílohou VI nařízení ES (ES) 1272/2008. Klasifikace jako karcinogenní nebo mutagenní se nemusí použít, pokud lze prokázat, že látka obsahuje méně než 0,1 % hmotnostních benzenu (č. Einecs 200-753-7). Pokud látka není klasifikována jako karcinogen, použijí se alespoň pokyny pro bezpečné zacházení (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Tato poznámka se vztahuje pouze na určité komplexní látky získané z ropy v části 3.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci Při styku s kůží:

Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv.

Oblasti těla, které se dostaly do kontaktu s přípravkem – nebo je dokonce jen podezření, že se z nich dostaly – okamžitě opláchněte velkým množstvím tekoucí vody a případně mýdlem.

Důkladně omyjte tělo (sprcha nebo koupel).

Kontaminovaný oděv ihned svlékněte a bezpečně zlikvidujte.

V případě zasažení očí:

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požití:

4211/11

Strana č. 2 z 10

Bezpečnostní list

SVITOL PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÝ SPREJ ML 400

V žádném případě nevyvolávejte zvracení. ZÍSKEJTE LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ

IHNED. V případě vdechnutí:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte jej v teple a klidu. 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádný

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte návod k použití nebo bezpečnostní list).

Léčba:

Žádný

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasicí prostředky

Vhodná hasiva:

Na oxid uhličitý.

V prach.

Pěna

Vodní sprej.

Nedoporučuje se Extingu