ASZTALI HŰTŐSZEKRÉNY

Használati útmutató

**BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

FONTOS! Olvassa el és tartsa be

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi biztonsági útmutatót. Őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

A kézikönyvben és a készüléken található fontos biztonsági figyelmeztetéseket mindig olvassa el és tartsa be. A gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a készülék kezelőszerveinek helytelen beállításaiból eredő károkért.

Kisgyermekeket (0–3 év között) ne engedjen a készülék közelébe. Gyermekek (3–8 év között) kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a készülék közelében. A 8 éves vagy idősebb gyermekek, továbbá csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket, továbbá ha előzőleg ellátták őket útmutatásokkal a készülék használatára vonatkozóan, és ismerik a használatból eredő esetleges kockázatokat. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül. A 3 és 8 év közötti gyermekek feltölthetik és kiüríthetik a hűtőszekrényeket.

**RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT**

FIGYELEM: Kialakításából adódóan a készülék működtetése nem lehetséges külső időzítő szerkezettel vagy külön távirányítóval. Ezt a készüléket háztartási-, illetve ahhoz hasonló célokra tervezték, mint például: üzletekben, irodákban lévő és egyéb munkahelyi konyhákban; tanyán; szállodák, motelek, reggelit és szobát kínáló és egyéb szálláshelyek vendégei számára. A készüléket nem nagyüzemi használatra tervezték. Ne használja a készüléket a szabadban. A készülékben lévő izzót kifejezetten háztartási gépekhez tervezték, ezért helyiségek megvilágítására nem alkalmas (244/2009/EK rendelet). A készüléket az alábbi hőmérsékleti tartományok közül abban a klímaosztályban kell üzemeltetni, amelynek jelzése a készülék adattábláján fel van tüntetve. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb időn át az előírt tartományon kívüli hőmérsékleten üzemelteti.

Klímaosztály környezeti hőmérséklet:

SN: 10 °C és 32 °C között

N: 16 °C és 32 °C között

ST:16°C és 38°C között

T:16°C és 43°C között

Ez a készülék nem tartalmaz CFC-ket. A hűtőkör R600a(HC) hűtőközeget tartalmaz. Izobutánt (R600a) alkalmazó készülékek: az izobután olyan földgáz, amely nem károsítja a környezetet, viszont gyúlékony. Ezért, különösen a hűtőkör ürítésekor, győződjön meg arról, hogy nem sérültek-e a hűtőkör csövei.

VIGYÁZAT! Tilos a készülék hűtőkörének csöveit megrongálni.

VIGYÁZAT! Hagyja szabadon a készülék házán és a beépített részeken lévő nyílásokat.

VIGYÁZAT! A leolvasztás felgyorsítása érdekében kizárólag a gyártó ajánlásait kövesse, és ne alkalmazzon egyéb mechanikus, elektromos, vagy vegyi módszereket.

VIGYÁZAT! Ne tegyen a készülékbe a gyártó által ajánlottaktól eltérő típusú elektromos berendezéseket, illetve ne használjon ilyeneket.

VIGYÁZAT! A vízhálózatba közvetlenül nem bekötött jégkocka készítőket és/vagy vízadagolókat kizárólag ivóvízzel szabad feltölteni.

VIGYÁZAT! Az automata jégkocka készítőt és/vagy vízadagolót kizárólag olyan ivóvízhálózatra szabad csatlakoztatni, amelynek nyomása a 0,17és0,81MPa (1,7és8,1bar) közötti tartományba esik.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat (pl. aeroszolos flakont) a készülékben vagy annak közelében. Ne tegyen benzint vagy egyéb gyúlékony anyagot a készülékbe vagy annak közelébe, illetve ne használjon hasonlókat a készülékben, vagy annak közelében.

Ne nyelje le a jégakkuban lévő (nem mérgező) folyadékot (ha a készülék jégakkuval rendelkezik). Miután a jégkockákat vagy a jégkrémet kivette a készülékből, ne fogyassza el azonnal, mert fagyási sérüléseket szenvedhet.

Ha a készülék ventilátorának burkolata alatt levegőszűrő található, a szűrőnek a készülék használata közben mindig a helyén kell lennie.

A fagyasztótérben ne tároljon folyadékot üvegedényekben, mert az edények széttörhetnek. A ventilátort (ha van) ne takarja el élelmiszerekkel. Az élelmiszerek behelyezése után győződjön meg arról, hogy a hűtőszekrény ajtajai – különösen a fagyasztó ajtaja –megfelelően be vannak zárva.

A sérült tömítéseket a lehető leghamarabb ki kell cserélni.

A hűtőteret kizárólag friss élelmiszerek tárolására, a fagyasztóteret pedig mélyhűtött ételek tárolására, friss ételek lefagyasztására és jégkocka készítésre használja.

A nem csomagolt élelmiszereket úgy helyezze el, hogy azok ne érjenek hozzá a hűtőtér / fagyasztótér falához.

A készülékek speciális rekeszekkel vannak kialakítva (pl. friss élelmiszereket tároló rekesz, zéró hőmérsékletű rekesz stb.) Ha a készülékhez kapott tájékoztató másként nem rendelkezik, a rekeszek eltávolíthatók anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne.

A c-pentán egy gyúlékony gáz, amelyet habosítóanyagként használnak a szigetelőhabhoz.

A készülék legalkalmasabb rekeszei, amelyekben bizonyos ételtípusok tárolhatók, figyelembe véve a készülék különböző rekeszeinek eltérő hőeloszlását, a következők:

-Hűtőtér:

1) A hűtőtér felső része & ajtó - temperált zóna: Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott

2) A hűtőtér középső része - hűvös zóna: Sajt, tej, tejtermékek, csemegeáruk, joghurt tárolásához ajánlott

3) A hűtőtér alsó része - leghidegebb zóna: Felvágottak, desszertek, hús és hal, sajttorta, friss tészta, tejföl, pesto/salsa, házilag készített szendvicskrémek, süteménykrém, puding és krémsajt tárolásához ajánlott

4) Gyümölcs & zöldségfiók a hűtőtér alsó részén: Zöldségek és gyümölcsök (kivéve déligyümölcsök) tárolásához ajánlott

5) Sokkoló rekesz: A leghidegebb fiókban csak húst és halat tároljon

- Fagyasztótér:

A négycsillagos zóna (\*\*\*\*) rekesz szobahőmérsékletű élelmiszerek lefagyasztására és fagyasztott élelmiszer tárolására alkalmas, mivel a hőmérséklet egyenletesen oszlik el az egész rekeszben. A megvásárolt fagyasztott élelmiszer csomagolásán megtalálható a lejárati dátum. Ezt a dátumot a tárolni kívánt élelmiszer fajtája alapján határozzák meg, ezért mindenképpen figyelembe kell venni a tárolás során. A friss élelmiszereket a következő időtartamokra lehet tárolni: 1–3 hónap: sajt, rákfélék, fagylalt, sonka/kolbász, tej, friss folyadékok; 4 hónap: hússzeletek (marha, bárány, sertés); 6 hónap: vaj vagy margarin, szárnyas (csirke, pulyka); 8–12 hónap: gyümölcs (kivéve citrusfélék), sült hús (marha, bárány, sertés), zöldség. A kétcsillagos zónában lévő élelmiszerek csomagolásán szereplő lejárati dátumot is figyelembe kell venni.

Az élelmiszerek megromlásának elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket:

–Ha hosszabb időre kinyitja az ajtót, az jelentősen megnövelheti a készülék rekeszeiben uralkodó hőmérsékletet.

– Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkezhetnek az élelmiszerekkel, illetve a hozzáférhető lefolyórendszereket.

– Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órája nem használta; illetve öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha nem vett belőle vizet 5 napon keresztül.

– A nyers húst és halat megfelelő edényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel és ne is csepeghessen azokra.

– A fagyasztott élelmiszer kétcsillagos rekeszei előfagyasztott élelmiszerek tárolására, illetve fagylalt és jégkockák tárolására vagy készítésére alkalmasak.

– Ne fagyasszon le friss élelmiszereket egy­, két-, vagy három csillagos rekeszekben.

– Ha a hűtőszekrényt hosszabb ideig üresen hagyja, akkor kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa ki, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtaját, hogy megakadályozza a penészképződést a készülék belsejében.

**ÜZEMBEHELYEZÉS**

A készülék mozgatását és üzembe helyezését a sérülésveszély csökkentése érdekében két vagy több személy végezze. Viseljen védőkesztyűt a készülék kicsomagolása és üzembe helyezése során, nehogy megvágja magát.

A készülék üzembe helyezését és javítását, a vízbekötést (ha van) és az elektromos csatlakoztatást is beleértve, kizárólag képzett szakember végezheti. Csak akkor javítsa meg, vagy cserélje ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az adott művelet szerepel a felhasználói kézikönyvben. Ne engedje a gyermekeket abba a helyiségbe, ahol az üzembe helyezést végzi. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálattal. Üzembe helyezés után a csomagolóanyagokat (műanyag, habszivacs stb.) az esetleges fulladásveszély miatt olyan helyen tárolja, vagy úgy dobja ki, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá. Az áramütés elkerülése érdekében az üzembe helyezési műveletek előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját. Az áramütés és a tűzveszély elkerülése érdekében az üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy a készülék miatt nem sérül-e a hálózati tápkábel. A készüléket csak a megfelelő üzembe helyezést követően kapcsolja be.

A készülék mozgatása közben ügyeljen a padló (pl. parketta) épségére. A készüléket olyan helyiségben helyezze el, ahol a padló vagy az emelvény elbírja a készülék súlyát, és amely megfelel a készülék méretének és rendeltetésének. Az üzembe helyezés során ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen hőforrás közelében, mind a négy lába stabilan álljon a padlón, és szükség esetén állítsa be azokat. Vízmérték segítségével ellenőrizze, hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll-e. A készülék bekapcsolása előtt várjon legalább két órát, hogy a hűtőrendszer tökéletes hatásfokkal működjön.

VIGYÁZAT! A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne szoruljon be és ne sérüljön meg.

VIGYÁZAT! Az instabilitásból, rossz elhelyezésből, vagy hibás beszerelésből származó veszélyek elkerülése érdekében a készülék beüzemelését és javítását a gyártó utasításaival összhangban kell elvégezni.

Tilos a hűtőt úgy elhelyezni, hogy a készülék hátához (a hűtőcsövekhez) a gáztűzhely fémcsöve, fém gázcső, vízvezetékcső, vagy elektromos vezetékek érjenek hozzá.

A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon üres helyet a készülék két oldalánál, illetve a készülék felett. A készülék hátoldala és a készülék mögötti fal között 50 mm távolságnak kell lenni a forró felületekkel való érintkezés elkerülésére. Ennél kisebb távolság esetén nő a készülék energiafogyasztása. Beszerelés közben távolítsa el a tápkábelt a kondenzátor rögzítőjéből, mielőtt csatlakoztatná a terméket a tápellátáshoz.

**ELEKTROMOSÁRAMMALKAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK**

Fontos, hogy a készüléket le lehessen választani az elektromos hálózatról a villásdugó kihúzásával vagy az aljzat és a készülék közé szerelt, több pólusú megszakítóval, illetve kötelező a készüléket az országos elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően földelni.

Ne használjon hosszabbítót, elosztót vagy adaptert. Beszerelés után az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára. Ne használja a készüléket mezítláb, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült, illetve ha a készülék nem működik megfelelően, megsérült, vagy leejtették.

Ha a hálózati kábel megsérül, az áramütés kockázatának elkerülése érdekében a gyártóval, annak szervizképviselőjével, vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell egy ugyanolyan kábelre kicseréltetni.

VIGYÁZAT! Ne helyezzen elosztókat és hordozható tápellátást a készülék hátához.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

VIGYÁZAT! Bármilyen karbantartási művelet előtt győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a konnektorból. Az áramütés elkerülése érdekében soha ne használjon gőznyomással működő tisztítókészüléket.

Ne használjon maró hatású vagy erős tisztítószereket, például ablaktisztító sprayt, súrolószert, gyúlékony folyadékot, ápolóviaszt, mosogatószer-koncentrátumot vagy kőolajszármazékokat a készülék műanyag részein, belsejében, illetve az ajtó tömítésein. Ne használjon papírtörlőt, dörzsszivacsot, vagy más durva tisztítóeszközt.

**A CSOMAGOLÓANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA**

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével  A csomagolás egyes részeinek hulladékkezelését megfelelően, a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi rendelkezések szerint kell elvégezni.

**A HÁZTARTÁSI GÉPEK HULLADÉKKÉNT TÖRTÉNŐ ELHELYEZÉSE**

Ez a készülék újrahasznosítható vagy újrafelhasználható anyagok felhasználásával készült. Leselejtezésekor a helyi hulladékelhelyezési szabályokkal összhangban járjon el. Az elektromos háztartási készülékek kezelésére, hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó további információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok begyűjtését végző vállalathoz vagy az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta. Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik. A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következményeket. A terméken vagy a kísérő dokumentációban látható  szimbólum azt jelzi, hogy a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként, ha nem egy megfelelő, az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző gyűjtőponton kell leadni.

**ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TANÁCSOK**

A készülék beüzemelésére egy száraz, jól szellőző helyiséget válasszon hőforrásoktól (pl. radiátortól, tűzhelytől stb.) távol, olyan helyen, amelyet nem ér közvetlenül napfény. Igény szerint használjon szigetelőlapot.

A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a beszerelési utasításokat. Ha a készülék hátoldalánál nem megfelelő a szellőzés, nő az energiafogyasztás, és csökken a hűtési hatékonyság.

A gyakori ajtónyitás az energiafogyasztás növekedéséhez vezethet.

A készülék belső hőmérsékletét és energiafogyasztását a külső hőmérséklet és a készülék helye is befolyásolhatja. A hőmérséklet beállításánál ezeket a tényezőket figyelembe kell venni. Minél kevesebbszer nyissa ki az ajtót.

Kiolvasztáskor tegye a fagyasztott élelmiszereket a hűtőtérbe. A fagyasztott élelmiszerek alacsony hőmérséklete lehűti a hűtőtérben lévő élelmiszereket. Várja meg, amíg a meleg élelmiszerek és italok lehűlnek, mielőtt betenné őket a hűtőszekrénybe.

A hűtőszekrényben lévő polcok elrendezése nem befolyásolja a hatékony energiafelhasználást. Az élelmiszereket úgy kell elhelyezni a polcokon, hogy a levegőzés megfelelő legyen (ügyeljen arra, hogy az élelmiszerek ne érjenek egymáshoz, és tartson megfelelő távolságot az élelmiszerek, illetve a készülék hátlapja között).

A fagyasztott élelmiszerek tárolási kapacitásának növelése érdekében a kosarak és a jégtelenítő polc (ha van) eltávolíthatók.

A kompresszor által keltett zajok a normális működés részei.

**ELSŐ HASZNÁLAT**

* Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, és a készülék bekapcsolásához forgassa el a termosztát gombot.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

* A hűtőszekrénynek lehet szaga, ha először használják. Ez normális, és a szag eltűnik, ha a hűtőszekrény hűlni kezd.

**A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**

**Termosztát beállítása**

A termosztát automatikusan szabályozza a hűtőtér és a fagyasztótér belső hőmérsékletét. A gomb 1. és 5. pozíciója közötti elforgatásával hidegebb hőmérséklet érhető el.



**Fontos megjegyzés:** Ne próbálja elforgatni a gombot 1-es állásnál tovább,

mert ez leállítja a készüléket.

• Az élelmiszerek rövid távú tárolásához a fagyasztó / hűtőszekrény

rekeszében állíthatja a gombot a minimális és a közepes helyzet között. (1-3)

• Az élelmiszerek hosszú távú tárolásához a gombot közepes helyzetbe

állíthatja. (3-4)

**Vegye figyelembe, hogy;** a környezeti hőmérséklet, a frissen tárolt ételek hőmérséklete és az ajtó nyitási gyakorisága befolyásolja a hűtőtér hőmérsékletét. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet-beállítást.



*A hűtőszekrény fagyasztó része -18 ° C-ig, vagy annál magasabb hőmérsékletre hűlhet.*

**Ha elérhető a szuper kapcsoló:**

• A kapcsolót általában állítsa „0” állásba. Kivéve, ha a környezeti hőmérséklet alacsony,

mint télen. (azaz 16 ° C alatt), vagy amikor a fagyasztó hőmérsékletét alacsonyabban

kell tartani. Ebben az esetben fordítsa a kapcsolót „1” BE állásba.

• A szuperkapcsoló BE állásba kapcsolásához, amely a termosztát dobozán van, nyomja le a kapcsolót „1” állásba. A kapcsoló

világítani kezd.

• Ha a fagyasztórekesz megfelelő hőmérsékletre hűl, vagy ha az időjárás felmelegszik, kapcsolja ki a szuper kapcsolót az

elektromos fogyasztás csökkentése érdekében.

• A készülék első bekapcsolásakor a megfelelő hűtés megkezdéséhez 24 órán keresztül folyamatosan kell működnie, amíg

megfelelő hőmérsékletre nem hűl.

• Ebben az időben ne nyissa ki olyan gyakran az ajtót, és ne helyezzen sok ételt a készülék belsejébe.

***Ha az egység ki van kapcsolva, vagy áramtalanítva van, akkor legalább 5 percet kell várnia, mielőtt újraindítaná, vagy újra csatlakoztatná az egységet, hogy ne sérüljön a kompresszor.***

Szuperfagyasztás: Ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 16 ° C-ot, ezt a kapcsolót szuperfagyás kapcsolóként kell használni. A maximális fagyasztókapacitás érdekében a kapcsolót 3 órával a friss ételek behelyezése előtt be kell kapcsolni. A friss ételek fagyasztóba való behelyezése után általában 24 órán keresztül elegendő a kapcsoló ON állásban tartása. Az energiatakarékosság érdekében kérjük, hogy a friss élelmiszerek behelyezésétől számított 24 óra elteltével kapcsolja ki ezt a kapcsolót.

**Hőmérséklet beállítások – Figyelmeztetések**

• A hűtőszekrény hatékonyságát tekintve nem ajánlott azt 10 ° C-nál hidegebb környezetben üzemeltetni.

• A termosztát beállításakor vegye figyelembe, hogy a készülék ajtaja milyen gyakran nyílik és csukódik, mennyi ételt tárol a

hűtőszekrényben, valamint a környezetet, amelyben a hűtőszekrény található.

• A készülék első bekapcsolásakor hagyja azt 24 órán át működni, hogy elérje a nagy mennyiségű élelmiszer behelyezéséhez

szükséges üzemi hőmérsékletet. Ez idő alatt ne nyissa ki az ajtót, és ne tartson bent nagy mennyiségű ételt.

• A kompresszor károsodásának elkerülése érdekében áramkimaradáskor húzza ki a készüléket a hálózatból. Az áramellátás

helyreállítása után késleltesse a készülék újracsatlakoztatását 5-10 percig. Ez segít megelőzni a készülék alkatrészeinek

károsodását.

• A készüléket úgy tervezték, hogy a szabványokban meghatározott környezeti hőmérsékleti tartományokban működjön, az

információs címkén feltüntetett klímaosztálynak megfelelően. Nem ajánlott, hogy hűtőszekrényét a megadott hőmérsékleti

tartományon kívül eső környezetben működtesse. Ez csökkenti a


|  |  |
| --- | --- |
| **Klímaosztály** | **Környezeti Hőmérséklet (°C)** |
| SN: | 10 °C és 32 °C között |
| ST: | 16°C és 38°C között |
| N: | 16 °C és 32 °C között |
| T: | 16°C és 43°C között |

készülék hűtési hatékonyságát.

• Ezt a készüléket 16 ° C és 32 ° C közötti környezeti hőmérsékleten

történő használatra tervezték.

**Kiegészítők / Tartozékok**



**Ajtó nyitva ” Indikátor;**

• A kilincsen található «Ajtó nyitva» indikátor mutatja, hogy az ajtó

megfelelően záródott-e, vagy még mindig nyitva van.

• Ha a jelzőfény piros, az ajtó továbbra is nyitva van.

• Ha a jelzőfény fehér, az ajtó megfelelően be van csukva.

• Vegye figyelembe, hogy a fagyasztó ajtaját mindig zárva kell tartani.

Ez megakadályozza az élelmiszertermékek kiolvadását; elkerülheti

a jég és fagy lerakódását a fagyasztóban, valamint a felesleges energiafogyasztást.

**Jégkockák készítése;**

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image34.jpeg**Jégkockatartó ;**

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image35.jpeg• Töltse fel a jégtálcát vízzel, és tegye a fagyasztórekeszbe.

• Miután a víz teljesen jéggé változott, a jégkockák

eltávolításához az alábbiak szerint elforgathatja a tálcát.

*A tartozékok összes írásbeli és vizuális leírása a készülék típusától függően változhat.*

**Az étel a hűtőszekrény leghidegebb területére történő helyezése**

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image36.jpegÉteleit jobban tárolhatja, ha azokat a legmegfelelőbb hűtési helyre teszi. A leghidegebb terület éppen a

Crisper tálca felett van.

Annak érdekében, hogy ezen a területen valóban alacsony hőmérséklet legyen, győződjön meg arról, hogy

a polc az ábrán látható módon, a polc szimbólum szintjén helyezkedik el.

**Hőmérséklet Indikátor** (egyes modellekben)

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image37.jpegA hűtőszekrény jobb beállításához a készüléket egy hőmérséklet indikátorral láttuk el, melyet a leghidegebb

helyen helyeztünk el.

Könnyedén ellenőrizheti, hogy a leghidegebb terület hőmérséklete megfelelő-e: ha a kijelzőn az „OK”

felirat látható, ez azt jelenti, hogy a termosztát megfelelően van beállítva, és a belső hőmérséklet megfelelő.

Mivel az „OK” feketén jelenik meg, nehéz lesz látni ezt a jelzést, ha a hőmérsékletjelző rosszul világít. Ahhoz,

hogy ezt a jelzést megfelelően lássa, elegendő fénynek kell lennie.

Ha az „OK” szimbólum nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas: ilyenkor

módosítsa a termosztát beállítását, és várjon 12 órát, mielőtt újra ellenőrizné a hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS: Az ajtó ismételt kinyitása (vagy hosszabb ideig nyitva tartása) után, vagy friss étel betétele után a készüléknél normális, ha az „OK” jelzés nem jelenik meg a hőmérséklet-jelző indikátoron. Ha rendellenes jégkristályok képződnek (a készülék alsó fala) a hűtőtér párologtatóján (túlterhelt készülék, magas szobahőmérséklet, gyakori ajtónyílások), akkor helyezze a hőmérséklet-beállító egységet alacsonyabb állásba, amíg a kompresszor valamennyi kikapcsolási idejét ismét el nem éri.

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image38.jpegA leghidegebb terület felső határát a matrica alsó oldala (a nyíl feje) jelzi. A leghidegebb terület felső polcának a nyílfejjel azonos szinten kell lennie. A leghidegebb terület e szint alatt van.

Mivel ezek a polcok eltávolíthatók, ellenőrizze, hogy mindig ugyanazon a szinten vannak-e a

matricákon leírt zónahatárokkal, hogy garantálják a hőmérsékletet ezen a területen.

Minden ételtípusnak ideális megőrzési hőmérséklete van, így következésképpen egy meghatározott, követendő helye is.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elhelyezkedés** | **Termékek** |
| Felső polcok | Főtt ételek, desszertek és minden olyan étel, amely rövid időn belül fogyasztandó |
| Leghidegebb zóna | Hús, baromfi, vad és nyers hal. Maximális megőrzési idő: 1-2 nap. Friss gyümölcsök, főtt sertéshús. |
| Crisp tálca | Friss zöldségek és gyümölcsök. |
| Ajtó rekesz | Az ajtótálcák alsó részén palackok, felső részükön alacsony térfogatú és éppen használt termékek, például joghurt, friss tejszín stb. |
| A vajat, a főtt sajtot és a tojást annak megfelelő tartóban kell helyezni. |

**ÉTELTÁROLÓ**

**Hűtőszekrény**

• A páratartalom csökkentése és a fagyképződés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékot lezáratlan edényben a

hűtőszekrénybe. Ne tegyen meleg ételt vagy párologó folyadékot a hűtőszekrénybe. Az ételeket mindig zárt tartályokban,

vagy becsomagolva tárolja.

• Soha ne tegyen meleg ételeket a hűtőszekrénybe. A meleg ételeket hagyni kell szobahőmérsékleten lehűlni, és úgy kell

elrendezni őket, hogy a hűtőtér megfelelő légkeringése biztosítva legyen.

• Ügyeljen arra, hogy semmilyen termék ne érintkezzen közvetlenül a készülék hátsó falával, mert ellenkező esetben fagy

képződik, és a csomagolás hozzáragad a hátsó falhoz. Ne nyissa ki gyakran a hűtőszekrény ajtaját.

• Javasoljuk, hogy a húst és a megtisztított halakat lazán csomagolja be és tárolja az üvegpolcon, közvetlenül a zöldséges

rekesz felett, ahol hűvösebb a levegő, mivel ez biztosítja a legjobb tárolási körülményeket.

• A laza szerkezetű gyümölcs- és zöldségféléket tárolja a crisper edényekben.

• Ne tegyen nedves zöldséget a hűtőszekrénybe.

• Az összes élelmiszer tárolási ideje függ az élelmiszer kezdeti minőségétől és a hűtőszekrényben történő, tárolás előtti,

megszakítás nélküli hűtési ciklustól.

**Fagyasztó**

A fagyasztórekesz friss élelmiszerek fagyasztására és fagyasztott élelmiszerek bizonyos ideig történő tárolására, és jogkockák készítésére szolgál.

• Friss ételek fagyasztásakor csomagolja és zárja le megfelelően az ételeket; a csomagolásnak légmentesnek kell lennie, és

nem szivároghat. Speciális fagyasztótáskák, alumíniumfólia (erősebb minőségű, ha kétségei vannak, akkor pedig dupla

rétegű csomagolással), polietilén tasakok és műanyag edények ideálisak az ételek megfelelő csomagolására.

• A fagyasztóba 24 órán belül berakható friss élelmiszerek maximális mennyiségét a típustábla mutatja (lásd Fagyasztási

Kapacitás).

• A friss élelmiszerek (mint például húsok és darált hús) fagyasztása előtt ossza fel azokat olyan mennyiségi egységekre,

amelyeket majd egy alkalommal használ fel.

• A készülék leolvasztása után tegye az ételeket fagyasztóba, és ne felejtse el azokat a lehető legrövidebb idő alatt

elfogyasztani.

• Ne hagyja, hogy a fagyasztandó friss élelmiszerek érintkezzenek a már lefagyasztott ételekkel.

• Mindig jelölje meg a dátumot és a tartalmat a csomagoláson, és ne haladja meg a megadott tárolási időt.

• Áramszünet, vagy meghibásodás esetén a fagyasztó elég alacsony hőmérsékleten tart az élelmiszerek tárolásához. Kerülje

azonban a fagyasztóajtó kinyitását, hogy lelassítsa a fagyasztórekesz hőmérsékletének emelkedését.

• Soha ne tegyen meleg ételeket a fagyasztótérbe.

• Fagyasztott élelmiszerek vásárlásakor és tárolásakor ügyeljen arra, hogy a csomagolás ne legyen sérült.

• A fagyasztott ételeket a vásárlás után a lehető leghamarabb tegye a fagyasztótérbe.

• Miután az étel megolvadt, nem szabad újrafagyasztani; azt a lehető leggyorsabban meg kell főznie annak érdekében, hogy

elfogyaszthassa, vagy elkészítve újra lefagyassza.

**Vegye figyelembe, hogy;** ha a fagyasztó ajtajának becsukása után azt azonnal újra ki akarja nyitni, az nem nyílik ki könnyen. Ez teljesen normális! Az egyensúlyi állapot elérése után az ajtó majd ismét könnyen kinyílik.

**Fontos megjegyzés:**

• A fagyasztott ételeket kiolvasztva ugyanúgy kell megfőzni, mint a friss ételeket. Ha kiolvasztás után nem főzi meg, akkor azt

SOHA nem szabad újrafagyasztani.

• A főtt ételekben található egyes fűszerek (ánizs, bazsalikom, vizitorma, ecet, fűszerkeverékek, gyömbér, fokhagyma,

hagyma, mustár, kakukkfű, majoránna, fekete bors stb.) íze megváltozik, és erősebb ízük lesz, amikor hosszú ideig tárolja az

ételt. Ezért a fagyasztandó ételhez kevés fűszert kell hozzáadni, vagy a kívánt fűszert az étel felolvasztása után kell

hozzáadni.

• Az élelmiszerek tárolási ideje függ a felhasznált olajtól. A megfelelő olajok a margarin, a borjúzsír, az olívaolaj és a vaj, a

nem megfelelő olajok pedig a mogyoróolaj és a sertészsír.

• A folyékony ételeket műanyag poharakban kell lefagyasztani, a többi ételt pedig műanyag fóliákba, vagy zacskókba

csomagolva kell lefagyasztani.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

• Tisztítás előtt csatlakoztassa le az egységet az áramforrásról.

• Ne tisztítsa a készüléket víz ráöntésével

• A hűtőszekrény belsejét rendszeresen szódabikarbónás oldattal és langyos vízzel kell tisztítani.

• A tartozékokat külön tisztítsa mosogatószerrel és vízzel. Ne tisztítsa őket a mosogatógépben.

• Ne használjon súrolószert, mosószert vagy szappant. Mosás után öblítse le tiszta vízzel, és óvatosan szárítsa meg. A

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image39.jpeg tisztítás befejezése után az egységet száraz kézzel csatlakoztassa a hálózathoz.

• Legalább évente kétszer tisztítsa meg a kondenzátort seprűvel. Ez segít megtakarítani az

energiaköltségeket és növelni a hatékonyságot.

**Leolvasztás**

**Hűtőtérhez**

• Működés közben a jégtelenítés a hűtőtérben automatikusan megtörténik; a leolvasztott vizet a

C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image40.jpeg párologtató tálca összegyűjti és automatikusan elpárolog.

• A párologtató tálcát és a leolvasztott vízleeresztő nyílást rendszeresen

le kell tisztítani a leolvasztó dugóval, hogy a víz ne folyjon ki, hanem

a hűtőszekrény aljára gyűljön.

• Önthet 1/2 pohár vizet a vízleeresztő nyílásba a belső tisztításához.

**Fagyasztótérhez**

• A fagyasztótérben felhalmozódott fagyot rendszeresen el kell távolítani. A fagyasztórekeszt

úgy kell megtisztítani, mint a hűtőteret, a fagyasztótér leolvasztási műveletével évente legalább

kétszer.

**Ehhez;**

• A leolvasztás előtti napon állítsa a termosztát tárcsát 5. állásba, hogy az ételek teljesen megdermedjenek.

• A leolvasztás során a fagyasztott ételeket több papírrétegbe kell csomagolni, és hűvös helyen kell tartani. A hőmérséklet

elkerülhetetlen emelkedése lerövidíti tárolási idejüket.

• Ne felejtse el ezeket az ételeket viszonylag rövid időn belül felhasználni.

• Kapcsolja le a hűtőszekrényt az aljzatról, és húzza ki a fő dugót.

• Hagyja nyitva az ajtót, és a leolvasztás felgyorsítása érdekében helyezzen egy, vagy több meleg vizes edényt

a fagyasztótérbe.

• Szárítsa meg az egység belsejét és a víztálcát, helyezze vissza a tálca dugóját, és állítsa a termosztát gombját az 5. állásba.

**Az Izzó Cseréje**

A hűtőtér világításának cseréjekor;

1. C:\Users\edina\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\H8X5Q56S\media\image41.jpegHúzza ki az egységet az áramforrásból,
2. Nyomja meg a fényfedél tetején lévő kampókat, és távolítsa el a fényfedelet
3. Cserélje ki az izzót egy maximum 15 wattos izzóra.
4. Helyezze fel a fedelet.
5. Várjon 5 percet, mielőtt újracsatlakoztatná az egységet, és állítsa a

termosztátot eredeti helyzetébe.

**A LED-világítás cseréje**

Ha a hűtőszekrény LED-es világítással rendelkezik, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, mivel ezt csak szakképzett személy cserélheti ki.

**SZÁLLÍTÁS ÉS TELEPÍTÉSI HELYZET MEGVÁLTOZTATÁSA**

• Az eredeti csomagolás és a habosított polisztirol (PS) szükség esetén megtartható.

• A szállítás során a készüléket széles zsinórral vagy erős kötéllel rögzíteni kell. A szállítás során a hullámlemezre írt

utasításokat be kell tartani.

• Szállítás, vagy a telepítési helyzet megváltoztatása előtt az összes mozgó részt (pl. polcokat, crisper tálcát stb.) el kell

távolítani, vagy szalagokkal kell rögzíteni, hogy azok ne sérülhessenek meg.

*A hűtőszekrényt függőleges helyzetbe állítva szállítsa.*

**Az ajtó újrapozícionálása**

• A hűtőszekrény ajtajának nyitási irányát nem lehet megváltoztatni, ha a hűtőszekrény ajtókilincsei az ajtó elülső felületéről

vannak felszerelve.

• A fogantyú nélküli modelleken lehetőség van az ajtó nyitási irányának megváltoztatására.

• Ha szeretné megváltoztatni a hűtőszekrény ajtajának nyitási irányát, forduljon a legközelebbi Hivatalos Szakszervizhez, hogy

elvégezzék a nyitási irány megváltoztatását a készüléken.

**A SZAKSZERVÍZ HÍVÁSA ELŐTT**

Ha a hűtőszekrény nem a várt módon működik, ellenőrizze az alább felsorolt megoldásokat, mielőtt villanyszerelőt, vagy az értékesítés utáni szolgáltatást hívná.

**Mi a teendő, ha a hűtőszekrény nem működik:**

**Ellenőrizze, hogy:**

• Nincs áram,

• Az otthonában az általános kapcsoló nincs kihúzva,

• A termosztát az « • » pozícióba van állítva,

• Az aljzat már nem működik. Ennek ellenőrzéséhez csatlakoztasson egy készüléket ugyanabba az aljzatba, amelyről biztosan

tudja, hogy működik.

**Mi a teendő, ha a hűtőszekrény gyengén működik:**

**Ellenőrizze, hogy:**

• Nem terhelte-e túl a készüléket,

• Az ajtók teljesen csukva vannak,

• A kondenzátoron nincs por,

• A készülék hátuljánál és oldalánál elegendő hely áll rendelkezésre a légkeringetéshez.

**Ha zajt bocsájt ki;**

A hűtőkörben keringő hűtőgáz enyhe zajt (buborékos hangot) bocsájthat ki akkor is, ha a kompresszor nem működik. Ne aggódjon, ez teljesen normális. Ha ezek a hangok megváltoznak, ellenőrizze, hogy;

• A készülék vízszintesen áll-e,

• Semmi nem érinti a hátulját,

• A készülék tetejére esetlegesen elhelyezett tárgy rezeg.

**Ha a hűtőszekrény túl hangosan működik**

**Normál Zajok**

• Repedés (jégrepedés) Zaj: (NoFrost és FrostFree készülékeknél)

• Automatikus leolvasztás közben. Amikor a készülék lehűl vagy felmelegedik (a készülék anyagának tágulása miatt).

• Rövid repedés: Akkor hallatszik, amikor a termosztát be- / kikapcsolja a kompresszort. –

**Kompresszor zaj**

• Normál motorzaj: Ez a zaj azt jelenti, hogy a kompresszor normálisan működik

• A kompresszor első bekapcsolásakor rövid időre több zajt adhat ki.

**Bugyborékoló zaj és fröccsenés:**

• Ezt a zajt a hűtő fagyasztó áramlása okozza a rendszer csöveiben.

**Ha a hűtőszekrény túl hangosan működik**

• A beállított hűtési szint fenntartása érdekében a kompresszor időnként aktiválódhat. A hűtőszekrényből érkező zajok ebben

az időben normálisak és a működésüknek köszönhetők. A kívánt hűtési szint elérésekor a zajok automatikusan csökkennek.

**Ha a zajok továbbra is fennállnak;**

• A készülék stabil? Be vannak állítva a lábak?

• Van valami a hűtőszekrény mögött?

• Rezegnek a polcok vagy a polcokon található edények? Helyezze vissza a polcokat és / vagy edényeket

**Ha így áll a helyzet**

• A hűtőszekrényre helyezett tárgyak rezegnek?

**Ha bármilyen más zajt hall, ellenőrizze, hogy:**

• A készülék vízszintesen áll

• Semmi nem érinti a készülék hátulját

• A készüléken lévő tárgyak rezegnek.

**Vízáramlási zaj:** (NoFrost és FrostFree készülékek esetén). Leolvasztás során a párologtató tartályba áramló víz normál áramlási zaja. Ez a zaj leolvasztás közben hallható.

**Levegőfúvási zaj:** Ha a készülék ventilátorral rendelkezik a fagyasztó / hűtő / alsó szekrény rekeszekben.

• Ez a zaj hűtőszekrényekben hallható a rendszer normál működése során a levegő keringése miatt.

**Ha víz van a hűtőszekrény alsó részében:**

**Ellenőrizze, hogy:**

• A vízelvezető nyílása nincs eltömődve (a vízelvezető nyílás tisztításához használja a leolvasztó dugót).

**Ajánlások**

• Ha a készüléket kikapcsolta vagy áramtalanította, várjon legalább 5 percet, mielőtt bekapcsolja, vagy újraindítja a készüléket

a kompresszor károsodásának elkerülése érdekében.

• A hűtőszekrény hűtőegysége a hátsó falban van elrejtve. Ezért a hűtő hátsó felületén vízcseppek vagy jegesedés fordulhat

elő a kompresszor meghatározott időközönként történő működése miatt. Ez normális. A leolvasztás csak akkor szükséges, ha

a jegesedés túlzott mértékű.

• Ha hosszabb ideig nem használja a hűtőszekrényt (pl. nyaralás esetén), állítsa a termosztátot „•” állásba. Leolvasztás után

tisztítsa ki a hűtőszekrényt, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a páraképződést és szag kialakulását.


• Ha a probléma a fenti utasítások betartása után továbbra is fennáll, kérjük, forduljon a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

• A megvásárolt készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték. Nem alkalmas kereskedelmi, vagy közösségi

használatra. Ha a fogyasztó a készüléket nem ennek megfelelő módon használja, akkor hangsúlyozzuk, hogy a gyártó és a

kereskedő nem vállal felelősséget semmilyen javításért és meghibásodásért a jótállási időn belül.

**A KÉSZÜLÉK RÉSZEI ÉS REKESZEI**



Ez az ábra csak a készülék részeire vonatkozó információ.

A részek a készülék típusától függően változhatnak.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jégkockatartó | 6. Állítható láb |
| 2. | Fagyasztótér | 7. Palacktartó |
| 3. | Hűtőpolc | 8. Ajtópolc |
| 4. | Crisper fedél | 9. Tojástartó |
| 5. | Crisper | 10. Termosztát |