

**A9**

**Benutzerhandbuch**

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um sicherzustellen, dass das Produkt Ihnen sicher und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit dient. Dies verhindert Missbrauch oder Beschädigung.

Vermeiden Sie unsachgemäßen Umgang mit diesem Gerät und halten Sie sich immer an die Regeln im Gebrauch von Elektrogeräten. Bewahren Sie die Betriebsanleitung an einem sicheren Ort auf.

# Warnung

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
* Dieses Produkt erzeugt während des Betriebs Wärme, seien Sie also vorsichtig, um mögliche Schäden zu vermeiden.
* Nicht direkt in die Augen leuchten.
* Bewahren Sie die Taschenlampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
* Verwenden Sie WUBEN-Batterien oder von WUBEN empfohlene Batterien.
* Bauen Sie die Lampe nicht auseinander. In diesem Fall erlischt die WUBEN-Garantie.
* Entsorgen Sie das Produkt oder die Batterie nicht in Feuer.
* Dies ist kein Produkt fürs tauchen, bitte verwenden Sie es nicht unter Wasser.

# Packungsinhalt


Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Produkts, dass der Inhalt der Verpackung vollständig ist.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. A9 × 1** | **2. ABG10200 Li-Ionen-Akku × 1** | **3. Schultergurt × 1** |
| **4. Ersatzring × 2** | **5. Netzkabel Typ C × 1** | **6. Adapter × 1** |
| **7. Handbuch, Garantiekarte, Qualitätszertifikat × 1** | | |

# Umgang mit dem Gerät


## Über das Gerät

Die A9 ist eine Hochleistungs-Taschenlampe, die von einem maßgeschneiderten 10.200 mAh Lithium-Ionen-Akku betrieben wird und mit 3 × CREE XHP70.2 LED. Bei maximaler Leistung erreicht sie bis zu 12.000 Lumen. Das Design des Seitenschalters ermöglicht es dem Benutzer, das Gerät mit einer Hand zu steuern.



Der Plus- und der Minuspol befinden sich am gleichen Ende der Batterie, achten Sie darauf, dass kein leitfähiges Material vorhanden ist, um einen Kurzschluss auszulösen.

## Installation

Entfernen Sie die Dämmplatte vor dem Gebrauch.

## Behandlung

***A. Outdoor-Modus***

1. **AN AUS:** Drücken Sie den Knopf  Um die Taschenlampe einzuschalten, drücken Sie die Taste erneut, um sie auszuschalten. Diese Taschenlampe verfügt über eine Speicherfunktion, mit der sie sich die Leistungsstufen der Blitzmodi merken kann.
2. **Standardausgangsauswahl:** Wenn die Lampe leuchtet, halten Sie die Taste gedrückt, um in den Stufen Niedrig-Mittel-Hoch-Turbo zu wählen, und lassen Sie sie los, um die gewünschte Leistungsstufe auszuwählen.
3. **Kontinuierliche Ausgangsauswahl:** Wenn das Licht aus ist, halten Sie die Taste gedrückt, um die niedrige Leistungsstufe zu aktivieren. Lassen Sie sie nicht los, um von 100 Lumen auf 12.000 Lumen und dann wieder von 12.000 Lumen auf 100 Lumen zu wechseln. Loslassen, um den dazwischen liegenden Schritte zu wählen. Ein Tippen schaltet das Gerät aus und ein weiteres Tippen schaltet es ein. Das Gerät hat nun die zuletzt gewählte Leistungsstufe zwischen 100 und 12.000 Lumen.
4. **Sofort-Turbo:** Wenn das Licht an ist und sich nicht im Turbo-Modus befindet, drücken Sie die Taste zweimal Sie aktivieren Turbo. Lassen Sie es los, um es auszuschalten.
5. **Blitzmodus:** Wenn das Licht im Turbo-Modus ein-/ausgeschaltet ist, drücken Sie zweimal, um das Blinken zu aktivieren, drücken Sie zweimal, um zwischen Blinken und SOS umzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Blitzmodus zu beenden.

## Atemlampe

Unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste dreimal, um die grüne Atemlampe aufleuchten zu lassen. Drücken Sie dreimal auf die Taste, um sie auszuschalten.

## 5. Sperren und Entsperren

Wenn das Licht aus ist, drücken Sie die Taste viermal. Die Leuchte blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass eine Verriegelung vorliegt. Jede weitere Betätigung des Geräts aktiviert das blaue Licht im Schalter, um den Sperrzustand anzuzeigen, mit Ausnahme von vier weiteren Tastendrücken, durch die das Gerät entsperrt und in den niedrigen Modus versetzt wird.

## 6. Aufladen

Entfernen Sie den Akku, verbinden Sie das Typ-C-Ladekabel mit dem Akku und dem 5 V/2 A-Adapter zum Laden. Es dauert etwa 12 Stunden, um die Leuchte vollständig aufzuladen (basierend auf dem 5 V/2 A-Adapter).

## Ladezustandsanzeige

|  |  |
| --- | --- |
| Aufladen | Rotlicht |
| Ladevorgang abgeschlossen | Grünes Licht |

1. **Ladezustandsanzeige**

|  |  |
| --- | --- |
| C ≥ 90% | Blaues Licht (erlischt nach 5 Sekunden) |
| 90%> C ≥ 40% | Blaues Licht blinkt (erlischt nach 5 Sekunden) |
| 40%> C ≥ 15% | Rotes Licht (erlischt nach 5 Sekunden) |
| 15%> C ≥ 0 | Das rote Licht blinkt |

**Parameter**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FL1**  **Standard** | **Turbo** | **Hoch** | **Mittel** | **Niedrig** | **Blinken** | **SOS** |
|  | 12000  2600 LM | 4000  2600 LM | 1000 LM | 20 LM | 12000 LM | 00 LM |
|  | 1 Minute  + 3,6  Std | 4  Uhr | 11  Std | 23  Tage | / | / |
|  | 4.200 m² | | |  | 1 m | |
|  | 40 900 cd | | |  | IP68 (2 m unter Wasser für 1 h) | |
|  | 447 g / 15.77oz (ohne Akku) 795 g (mit Akku) | | | | | |
|  | 215 mm × 68 mm 7,58 Zoll × 2,4 Zoll (L × T) | | | | | |

 Alle Daten stammen aus WUBEN-Laborexperimenten nach ANSI/NEMA FL1-Standard. Die Ergebnisse können aufgrund unterschiedlicher Versuchsaufbauten, Versuchsumgebungen oder anderer Faktoren variieren. Die Experimente basieren auf 2 Stück WUBEN 18650 Li-Ionen-Akkus (3.400 mAh).

# Wartung

* Der Ring kann nach längerem Gebrauch beschädigt werden. Ersetzen Sie es rechtzeitig, um die Wasserdichtheit des Produkts zu gewährleisten.
* Bitte verwenden Sie WUBEN Batterien oder von WUBEN empfohlene Batterien.
* Wenn die Taschenlampe einen niedrigen Ladezustand anzeigt, laden oder ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um eine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer zu vermeiden.
* Verwenden Sie Alkohol und einen Lappen, um die leitfähigen Teile der Lampe zu reinigen.
* Wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku, um ein Auslaufen oder

Batterieexplosion zu vermeiden. Bewahren Sie die Taschenlampe an einem trockenen und belüfteten Ort auf.

* Verwenden Sie niemals konzentrierte oder scheuernde Reinigungsmittel für das Gehäuse der Lampen.

# Häufig gestellte Fragen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Probleme** | **Ursachen** | **Lösung** |
| Unnormales leuchten, lässt sich nicht einschalten | Stellen Sie sicher, dass die Taschenlampe eingeschaltet oder gesperrt ist. | Entsperre es. |
| Der Power-Button ist nicht an. | Schalten Sie den Knopf ein. |
| Stellen Sie sicher, dass das Gerät  richtig zusammengebaut ist. | Ziehen Sie die Komponenten fest. |
| Überprüfen Sie die Batterie. | Probieren Sie die Batterie in anderen Produkten aus. |
| Überprüfen Sie ob die Batterie richtig eingelegt ist. | Entnehmen Sie den Akku und legen Sie ihn korrekt wieder ein. |
| Überprüfen Sie die leitfähige Oberfläche,  ob es Verunreinigungen oder Schmutz vorhanden sind. | Wischen Sie die Oberfläche mit Alkohol ab. |
| Ungewöhnliche  Geräusche | Stellen Sie sicher, dass sie sich keine Objekte in der Röhre befinden. | Gegenstände entfernen. |
| Beschädigte Komponenten. | Wenden Sie sich an den Händler. |

Sollten Ihre Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an das WUBEN Service Center und fordern Sie den Kundendienst an.

# Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

**Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:**

* Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
* Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
* Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
* Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
* Wenn jemand Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

**Angaben zur Identifikation des Bevollmächtigten des Herstellers/Importeurs:**

Importeur: Alza.cz a.s.

Sitz der Gesellschaft: 1522/53 Jankovcova Straße, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

### Gegenstand der Erklärung:

Titel: Wiederaufladbare LED-Taschenlampe

Modell: A9

### Das obige Produkt wurde in Übereinstimmung mit der (den) Norm(en) getestet, die verwendet wurden, um die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie(n) nachzuweisen: Richtlinie 2014/30 / EU

Richtlinie Nr. 2011/65 / EU in der Fassung 2015/863 / EU

Prag, 23.07.2020



# WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen ist es an die Verkaufsstelle zurückzugeben oder an einer öffentlichen Wertstoffsammelstelle abzugeben. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Sanktionen führen.



# Produzent

SHENZHEN SHENGQI LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD.

Email: [info@wubenlight.com](mailto:info@wubenlight.com)  
Internet: [www.wubenlight.com](http://www.wubenlight.com/)

Adresse: 202 #, 202#, Building A, Jihe E-Business Park, No. 33 Yangmei Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

# Importeur

Alza.cz as

Jankovcova 1522/53, Holešovice

170 00 Prag 7 [www.alza.cz](http://www.alza.cz/)

Alle Rechte vorbehalten. © 2020 alza.cz