

Mobilný telefón **MM818**

NÁVOD NA POUŽITIE



Odporúča sa prečítanie návodu pred zahájením používania.

Obsah

[1 Úvod 6](#_Toc468975846)

[2 Technická špecifikácia 7](#_Toc468975847)

[3 Obsah balenia 8](#_Toc468975848)

[4 Príslušenstvo 8](#_Toc468975849)

[5 Podmienky používania a bezpečnosti 8](#_Toc468975850)

[6 Popis telefónu 11](#_Toc468975851)

[6.1 Popis displeja 13](#_Toc468975852)

[7 Príprava telefónu 14](#_Toc468975853)

[7.1 Vkladanie SIM karty 14](#_Toc468975854)

[7.2 Vkladanie pamäťovej karty 15](#_Toc468975855)

[7.3 Inštalácia batérií 16](#_Toc468975856)

[7.4 Vyberanie batérie 16](#_Toc468975857)

[7.5 Dobíjanie batérie 17](#_Toc468975858)

[7.6 Bezpečnostné kódy 18](#_Toc468975859)

[7.6.1 PIN kód 18](#_Toc468975860)

[7.6.2 Kód telefónu 18](#_Toc468975861)

[8 Používanie telefónu 19](#_Toc468975862)

[8.1 Zapínanie/vypínanie telefónu 19](#_Toc468975863)

[8.2 Realizácia hovoru 19](#_Toc468975864)

[8.3 Prijímanie hovorov 20](#_Toc468975865)

[8.4 Voľby počas hovoru 22](#_Toc468975866)

[8.5 Zmena hlasitosti hovoru 22](#_Toc468975867)

[8.6 Kláves SOS 22](#_Toc468975868)

[8.7 Núdzové volanie 22](#_Toc468975869)

[8.7.1 SOS kontakty 23](#_Toc468975870)

[8.7.2 Informácie o užívateľovi 23](#_Toc468975871)

[8.7.3 Text SOS poplachu 23](#_Toc468975872)

[8.7.4 Vypnutie SOS poplachu. 24](#_Toc468975873)

[8.7.5 SOS správa 24](#_Toc468975874)

[9 Telefón na naliehavé situácie 24](#_Toc468975875)

[10 Kontakty 24](#_Toc468975876)

[10.1 Prezeranie kontaktov 25](#_Toc468975877)

[10.2 Vyhľadávanie kontaktu 25](#_Toc468975878)

[10.3 Pridávanie kontaktov 26](#_Toc468975879)

[10.4 Mazanie kontaktov 27](#_Toc468975880)

[10.5 Prenášanie kontaktov 27](#_Toc468975881)

[10.6 Nastavenia kontaktov 27](#_Toc468975882)

[11 SMS a MMS správy 28](#_Toc468975883)

[11.1 Prichádzajúce správy 28](#_Toc468975884)

[11.2 Odoslané správy 30](#_Toc468975885)

[11.3 Písanie a odosielanie SMS správ 30](#_Toc468975886)

[11.4 Písanie a odosielanie MMS správ 30](#_Toc468975887)

[11.5 Koncepty 31](#_Toc468975888)

[11.6 Odosielané správy: 32](#_Toc468975889)

[11.7 Nastavenia správ 32](#_Toc468975890)

[11.7.1 SMS 32](#_Toc468975891)

[11.7.2 MMS 32](#_Toc468975892)

[12 Zoznam hovorov 33](#_Toc468975893)

[12.1 Zoznam hovorov 33](#_Toc468975894)

[12.2 Nastavenia hovorov 33](#_Toc468975895)

[12.2.1 Nastavenia hovorov SIM karty 33](#_Toc468975896)

[12.2.2 Pokročilé nastavenia 34](#_Toc468975897)

[13 Správca súborov 35](#_Toc468975898)

[14 Multimédia 36](#_Toc468975899)

[14.1 Prehliadač fotografií 36](#_Toc468975900)

[14.2 Kamera 36](#_Toc468975901)

[14.3 Videoprehrávač 36](#_Toc468975902)

[14.4 Audio prehrávač 37](#_Toc468975903)

[14.5 Diktafón 37](#_Toc468975904)

[14.6 FM rádio 38](#_Toc468975905)

[15 Fotoaparát 39](#_Toc468975906)

[16 Nástroje 39](#_Toc468975907)

[16.1 Kalendár 39](#_Toc468975908)

[16.2 Budík 39](#_Toc468975909)

[16.3 Kalkulačka 40](#_Toc468975910)

[17 Nastavenia 40](#_Toc468975911)

[17.1 Profily 40](#_Toc468975912)

[17.2 Nastavenia telefónu 41](#_Toc468975913)

[17.2.1 Dátum a čas 41](#_Toc468975914)

[17.2.2 Automatické zapínanie/vypínanie telefónu 41](#_Toc468975915)

[17.2.3 Jazyk 41](#_Toc468975916)

[17.2.4 Preferovaná metóda zadávania 42](#_Toc468975917)

[17.2.5 Displej 42](#_Toc468975918)

[17.2.6 Vyhradené tlačidlá 42](#_Toc468975919)

[17.2.7 Režim lietadlo 43](#_Toc468975920)

[17.3 SOS nastavenia 43](#_Toc468975921)

[17.4 Nastavenia zabezpečenia 43](#_Toc468975922)

[17.4.1 Zabezpečenie SIM1/SIM2 43](#_Toc468975923)

[17.4.2 Zabezpečenie telefónu 44](#_Toc468975924)

[17.5 Nastavenia siete 44](#_Toc468975925)

[17.6 Nastavenia Dual SIM 44](#_Toc468975926)

[17.7 Konektivita 45](#_Toc468975927)

[17.7.1 Bluetooth 45](#_Toc468975928)

[17.7.2 Dátové pripojenie SIM karty 45](#_Toc468975929)

[17.7.3 Profil APN 46](#_Toc468975930)

[17.8 Obnoviť továrenské nastavenia 46](#_Toc468975931)

[18 Sieťové služby: 46](#_Toc468975932)

[18.1.1 WAP 46](#_Toc468975933)

[18.1.2 Služby SIM 47](#_Toc468975934)

[19 Pripojenie k počítaču 47](#_Toc468975935)

[20 FAQ (riešenie problémov) 47](#_Toc468975936)

[21 Informácie o SAR 50](#_Toc468975937)

22 Informácie ohľadom ochrany životného prostredia.........50

[23 Vyhlásenie o zhode 54](#_Toc468975938)

**Pozor:** telefón pracuje v sieti GSM 850/900/1800 /1900MHz. Pred spustením je nutné správne vložiť najmenej jednu SIM kartu.

V prípade zistenia nezrovnalostí vo fungovaní telefónu kontaktujte technickú podporu Maxcom alebo sa s reklamáciou obráťte na predajcu.

Priame kontaktné číslo:

**+48 32 325 07 00**

# Úvod

Ďakujeme za výber telefónu Maxcom. Naše mobilné telefóny sú určené pre siete GSM a spĺňajú všetky európske normy. Váš telefón môže byť používaný v rôznych sieťach v závislosti na nastavení roamingu zaisťovaného vašim operátorom. Aby bolo používanie tohto telefónu možné, musí si užívateľ vybrať službu GSM ponúkanú operátorom. Tento telefón má mnoho predností, jeho fungovanie ale závisí na službách dostupných vo vami vybranej GSM sieti.

Na viac informácií kontaktujte svojho operátora.

Tento návod na obsluhu bol zverejnený výrobcom. Opravy a korektúry plynúce z chýb, nepresnosti aktuálnych informácií a vylepšení telefónu alebo softwaru môžu byť vykonávané bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, budú avšak zohľadnené v novších verziách návodu na obsluhu. Viac informácií a všetku pomoc možno získať pri návšteve webových stránok: www.maxcom.pl. Výrobca si vyhradzuje všetky práva k obsahu tohto návodu.

Autorské práva a obchodné známky uvedené v tomto dokumente zostávajú majetkom príslušného vlastníka. Kopírovanie, odovzdávanie, prechovávanie alebo šírenie celku alebo časti materiálov, na ktoré sa vzťahuje autorské právo, je bez predchádzajúceho získania písomného súhlasu zakázané.

# Technická špecifikácia

* Displej 2.4”, 240x320 pixelov
* Fotoaparát 0.3Mpix
* Tlačidlo SOS
* Dve SIM karty
* Telefónny zoznam až 150 záznamov
* Svetlo
* Podpora kariet microSD do 32GB
* Funkcia handsfree
* Prehrávač audio a video súborov
* FM rádio
* Batéria 750 mAh
* Pohotovostný režim: až 300 hodín\*
* Doba hovoru: až 5 hodín\*
* Hmotnosť: 78g
* Rozmery: 93X48x20mm

\*v závislosti na podmienkach a signáli siete GSM

# Obsah balenia

Telefón GSM

Nabíjačka

USB kábel

Akumulátor

Slúchadlá

Návod na obsluhu

Záručný list

**Pozor:** Odporúča sa uschovať balenie, môže byť užitočné pri prípadnej preprave.

Uschovajte účet, je neoddeliteľnou súčasťou záruky.

# Príslušenstvo

Používajte len akumulátory, nabíjačky a príslušenstvo odporúčané výrobcom tohto telefónu. Skontrolujte, aké príslušenstvo je dostupné u vášho predajcu.

# Podmienky používania a bezpečnosti

Zoznámenie sa s nižšie uvedenými zásadami minimalizuje riziko nesprávneho používania telefónu.

* POUŽÍVANIE - Telefón vyžaruje elektromagnetické pole, ktoré môže mať negatívny vplyv na iné elektronické zariadenia, napr. aj na zdravotnícke zariadenia.­
* Nepoužívajte telefón na miestach, kde je to zakázané, napr. v nemocniciach, lietadlách, pri čerpacích staniciach a v blízkosti horľavých materiálov. Používanie telefónu na takýchto miestach môže iné osoby vystaviť nebezpečenstvu.
* Počas riadenia vozidla nepoužívajte telefón bez zodpovedajúceho handsfree.
* Zariadenie a jeho príslušenstvo sa môžu skladať z drobných častí. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi.
* SERVIS: Nevykonávajte sami opravy alebo úpravy, všetky nedostatky musia byť odstránené kvalifikovaným servisom.
* ČISTENIE: telefón nečistite chemickými látkami alebo žieravinami.
* SVETLO: nedívajte sa priamo do svetelného lúča.
* NAČÚVADLO: pokiaľ užívateľ používa načúvadlo, zvoľte opatrne hlasitosť telefónu a príslušne nastavte citlivosť načúvadla.
* ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍCKE VYBAVENIE - váš telefón je rádiový vysielač, ktorý môže rušiť fungovanie elektronického zdravotníckeho vybavenia alebo implantátov, ako sú načúvadlá, kardiostimulátory, inzulínové pumpy atď. Odporúča sa dodržiavanie minimálne 15 cm vzdialenosti medzi telefónom a implantátom. Všetky rady v tejto otázke získate u svojho lekára alebo u výrobcov zariadenia tohto typu.
* ELEKTRONICKÉ ZARIADENIA: na zamedzenie rizika demagnetizácie nedopusťte, aby sa v blízkosti vášho telefónu po dlhšiu dobu nachádzali elektrické zariadenia.
* VODOTESNOSŤ: telefón nie je vodotesný. Ukladajte ho na suché miesto.
* PRACHOTESNOSŤ: telefón nie je prachotesný, nepoužívajte telefón v prostredí so zvýšenou prašnosťou.
* DISPLEJ: vyhnite sa prílišnému tlaku na LCD displej a používaniu ostrých nástrojov, inak hrozí jeho poškodenie.
* Kontakty batérie nezvierajte s pomocou kovových predmetov, inak hrozí explózia.
* Nevystavujte zariadenie pôsobeniu nízkych a vysokých teplôt, priamemu vplyvu slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti inštalácií vykurovania, napr. radiátor, ohrievač, rúra, kotol ÚV, ohnisko, gril apod.
* Chráňte svoj sluch!


Dlhodobý kontakt s hlasitými zvukmi môže viesť k poškodeniu sluchu. Počúvajte hudbu na primeranej úrovni a nedržte zariadenie blízko ucha, keď používate reproduktor. Pred zapojením slúchadiel vždy znížte hlasitosť.

# Popis telefónu



1. Slot slúchadiel.
2. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti.
3. Tlačidlo zníženia hlasitosti.
4. Objektív fotoaparátu.
5. Svetlo.
6. Reproduktor vyzváňania.
7. Reproduktor hovorov.
8. Displej.
9. Tlačidlo OK (stredové funkčné tlačidlo): v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo na priamy vstup do hlavného menu. Toto tlačidlo má obvykle identické funkcie ako ľavé funkčné tlačidlo.
10. Navigačné tlačidlo: umožňuje posun kurzoru doľava, doprava, nahor a nadol alebo pohybovanie sa po menu. V pohotovostnom režime: stlačte tlačidlo nahor/nadol/vľavo/vpravo na priame zobrazenie daného menu (v závislosti na tom, ako boli definované [Menu -> Nastavenia -> Nastav. Telefónu -> Určené tlačidlá]).
11. Ľavé funkčné tlačidlo (ĽFT) - Umožňuje používanie funkcie zobrazenej v dolnom ľavom rohu obrazovky.
12. Pravé funkčné tlačidlo (PFT) - Umožňuje používanie funkcie zobrazenej v dolnom pravom rohu obrazovky.
13. Tlačidlo zeleného slúchadla slúži na realizáciu/príjmu hovoru. V pohotovostnom režime toto tlačidlo stlačte na zobrazenie posledného realizovaného hovoru.
14. Tlačidlo červeného slúchadla. Plní funkcie: Zap./Vyp., Ukončiť/Zrušiť: umožňuje ukončenie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru. Stlačenie a podržanie povedie k ZAPNUTIU alebo VYPNUTIU telefónu. Tlačidlo tiež obnoví pohotovostný režim, pokiaľ sa telefón nachádza v iných možnostiach.
15. Tlačidlo rozsvietenia/zhasnutia svetla
16. Tlačidlo zapínania rádia.
17. Tlačidlo SOS.
18. Numerické tlačidlá: tieto tlačidlá slúžia na vytáčanie čísla a zadávanie textu počas písania/úpravy textovej správy.
19. Mikrofón.
20. Tlačidlo #: v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo # na aktivovanie alebo deaktivovanie profilu schôdzka.
21. Slot nabíjačky.

## Popis displeja



1. Signál siete.
2. Ikony zobrazujúce funkcie:

| Symbol | Význam |
| --- | --- |
|  | Sila signálu SIM1 a SIM2 |
|  | Nová SMS správa |
|  | Spustený Bluetooth |
|  | Aktívny budík |
|  | Úroveň nabitia batérie |
|  | Pripojené slúchadlá |
|  | Aktívny profil |
|  | Neprijatý hovor |
| Ikony sa môžu líšiť v závislosti na verzii softwaru | \* Ikona  sa objaví tiež v tuzemskom roamingu v situácii, kedy abonent používa sieť druhého operátora |

1. Úroveň batérie.
2. Dátum.
3. Čas.
4. Názov operátora.
5. Popis funkčných tlačidiel.

**Pozor**: za účelom úspory energie displej po istej dobe automaticky prechádza do stavu uspania. Na rozsvietenie podsvietenia displeja stlačte ľubovoľné tlačidlo.

# Príprava telefónu

## Vkladanie SIM karty


Tento telefón podporuje dve SIM karty. Než telefón začnete používať, vložte do neho minimálne jednu SIM kartu. SIM kartu dostanete od svojho operátora. SIM kartu uchovávajte mimo dosahu detí.

Akýmkoľvek odrením alebo ohybom možno SIM kartu ľahko poškodiť, preto buďte počas jej vkladania, vyberania a skladovania zvlášť opatrní.

Nevkladajte a nevyberajte SIM kartu, pokiaľ je telefón pripojený k nabíjačke. Pred vytiahnutím batérie z telefónu sa uistite, že je telefón vypnutý.

SIM 1: vložte SIM 1 kartu do slotu tak, aby jej pozlátené kontakty smerovali nadol a zrezaný roh sa nachádzal pri batérii vľavo, viď obrázok nižšie.

SIM 2: jemne vysuňte zásuvku karty SIM 2, vložte SIM kartu do slotu tak, aby jej pozlátené kontakty smerovali nadol a zrezaný roh sa nachádzal pri batérii, vpravo.




## Vkladanie pamäťovej karty

Do telefónu možno vložiť pamäťovú kartu Micro SD s kapacitou do 32 GB.

Pamäťovú kartu neohýbajte a nepoškrabte, nepripustite, aby sa dostala do kontaktu so statickou elektrinou, prachom, neponárajte ju do vody.

1. Najskôr vypnite telefón a vyberte batériu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol, viď obrázok nižšie.

Počas používania pamäťovej karty buďte opatrní, zvlášť počas jej vkladania a vyberania. Niektoré pamäťové karty vyžadujú pred prvým použitím naformátovanie pomocou počítača.



## Inštalácia batérií

1. Nadvihnite kryt akumulátora zospodu telefónu.
2. Vložte batériu kovovými kontaktmi smerovanými nadol k telefónu, aby zapadli do konektora telefónu, viď obrázok nižšie.
3. Nasaďte kryt batérií vzadu na telefóne a ľahko ho pritlačte.



## Vyberanie batérie

1. Vypnite telefón.
2. Nadvihnite kryt akumulátora zospodu telefónu.
3. Vyberte batériu.



Po vybratí batérie môžu byť všetky nastavenia alebo informácie uložené na karte a v telefóne stratené. Vyťahujte batériu iba, keď je telefón vypnutý, v opačnom prípade sa môžu vyskytnúť problémy.

## Dobíjanie batérie

1. Zapojte nabíjačku do zásuvky.
2. Zapojte kábel nabíjačky do zdierky zariadenia. Po správnom pripojení bude na displeji blikať symbol batérie.

Po zakončení nabíjania, až prestane blikať ukazovateľ batérie, odpojte nabíjačku.

Keď sa bude batéria blížiť k vybitiu, telefón vydá výstražný zvuk a zobrazí sa správa „Vybitá batéria“, keď sa batéria vybije, telefón sa automaticky vypne. Nenechávajte batériu vybitú dlhšiu dobu, mohlo by to nepriaznivo pôsobiť na jej kvalitu a životnosť. Na zaručenie správneho fungovania telefónu používajte len nabíjačky odporúčané výrobcom. Počas nabíjania batérie nedávajte dole zadný kryt telefónu. Počas nabíjania by sa mal telefón nachádzať na vetranom mieste, na ktorom sa teplota pohybuje v rozmedzí 0°C ~ 45°C. Pokiaľ sa batéria úplne vybila, môže uplynúť niekoľko minút, než sa objaví ukazovateľ nabíjania a bude možné telefón používať.

Po dlhšom nepoužívaní telefónu môže byť akumulátor v stave tzv. „hlbokého vybitia“, na obnovenie správnej činnosti je nutné nechať nabíjačku pripojenú, aj keď sa na displeji nič neukazuje. Môže to trvať až hodinu.

## Bezpečnostné kódy

### PIN kód

Jedná sa o súkromný identifikačný kód vašej SIM karty a poskytuje ho operátor.

Kód PIN2 dodáva operátor spoločne so SIM kartou.

Niektoré SIM karty tento kód nepodporujú.

Zadanie nesprávneho PIN kódu 3krát po sebe vyvolá zablokovanie SIM karty.

Možno ju odblokovať pomocou kódu PUK. 10násobné zle zadanie PUK kódu zablokuje SIM kartu navždy.

Na získanie ďalších informácií k tejto téme kontaktujte operátora vašej siete.

### Kód telefónu

Kód zamykania znemožňuje používanie vášho telefónu bez oprávnenia (prednastavený kód telefónu je 1234).

Na ochranu svojich súkromných informácií zmeňte prednastavený kód telefónu.

# Používanie telefónu

## Zapínanie/vypínanie telefónu

Na zapnutie alebo vypnutie telefónu stlačte a podržte tlačidlo zavesenia (tlačidlo s červeným slúchadlom).

1. Pokiaľ sa v telefóne nachádza len jedna SIM karta, zobrazí displej pole na zadanie kódu telefónu a PIN kódu (pokiaľ sú spustené zabezpečenia). Po zadaní PIN kódu a kódu telefónu prejde telefón do pohotovostného režimu pre prítomnú SIM kartu.
2. Pokiaľ sa v telefóne nachádzajú dve SIM karty (v závislosti na nastavení zabezpečenia) sa môže zobraziť pole pre zadanie PIN SIM 1 kódu a PIN SIM 2 kódu. Budete požiadaní o zadanie jedného kódu po druhom.

Pokiaľ sa pri zadávaní PIN kódu a kódu telefónu zmýlite, môžete znaky vymazať stlačením PFT (pravého funkčného tlačidla).

Po spustení telefón automaticky vyhľadáva sieť (siete).

Pokiaľ telefón objaví autorizovanú sieť, objaví sa na displeji názov siete a sila signálu. Pokiaľ sieť nebude nájdená, možno realizovať len tiesňové volania alebo používať funkcie nesúvisiace s komunikáciou.

## Realizácia hovoru

V pohotovostnom režime vytočte telefónne číslo, na ktoré chcete volať.

Na zmazanie nesprávne zadaných údajov stlačte pravé funkčné tlačidlo „Zmazať“. Pokiaľ sa v telefóne nachádzajú jedna SIM karta, na realizáciu hovoru stlačte zelené tlačidlo slúchadla.

**Pozor**: Pokiaľ sa v telefóne nachádzajú dve karty, stlačte tlačidlo hovorov (tlačidlo so zeleným slúchadlom) a následne vyberte, z ktorej karty chcete realizovať hovor.

1. Vytáčanie vnútorných čísel.

S niektorými vnútorným číslami sa nedá spojiť priamo a je nevyhnutné sa najskôr spojiť s telefónnou ústredňou alebo magistrálou a následne zvoliť vnútorné číslo.

1. Realizácia medzinárodného hovoru.

Pre medzinárodné hovory je vyžadované zadať pred zadané číslo 00” alebo „+”. Na zadanie „+” dvakrát stlačte tlačidlo „\*”.

1. Výber čísla z telefónneho zoznamu.

Cez menu vojdite do kontaktov, použite navigačné tlačidlá nahor/nadol na vyhľadanie kontaktu, alebo stlačte prvé písmeno názvu kontaktu. Potom získate prístup k názvom kontaktov začínajúcim na dané písmeno. Následne zvoľte požadovaný kontakt.

1. Výber čísla z histórie hovorov.

Vojdite do zoznamu hovorov (stlačte zelené tlačidlo v pohotovostnom režime alebo sa sem dostanete cez menu), k výberu požadovaného kontaktu použite navigačné tlačidlá nahor/nadol.

## Prijímanie hovorov

V prípade prichádzajúceho hovoru vás na neho telefón upozorní príslušným signálom, pokiaľ vaše sieť akceptuje ID volajúceho, zobrazí sa na displeji názov volajúceho alebo číslo (v závislosti na tom, či sa informácia o volajúcom nachádza v telefónnom zozname).

1. Na prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo so zeleným slúchadlom.
2. Pokiaľ bola vo funkcii Menu -> Zoznam hov. -> Nastav. Hovorov -> Pokročilé nastav. -> Prijímanie hovorov vybraná možnosť „Ľubovoľné tlačidlo“, stlačte ľubovoľné tlačidlo s výnimkou pravého funkčného tlačidla a tlačidlo s červeným slúchadlom na príjem prichádzajúceho hovoru.
3. Pokiaľ bola vo funkcii Menu -> Zoznam hov. -> Nastav. Hovorov -> Pokročilé nastav. -> Prijímanie hovorov vybraná možnosť „Otvorením krytu“, bude prichádzajúci hovor automaticky prijatý po otvorení krytu.
4. Pokiaľ sú pripojené slúchadlá a vo funkcii Menu -> Zoznam hov. -> Nastav. Hovorov -> Pokročilé nastav. -> Prijímanie hovorov bola zvolená možnosť „Autom. prij. pri slúchadlách“, bude prichádzajúci hovor automaticky prijatý po cca 2 sekundách.
5. Pokiaľ nechcete prijať prichádzajúci hovor, stlačte na odmietnutie hovoru tlačidlo s červeným slúchadlom alebo pravé funkčné tlačidlo.
6. Počas hovoru stlačte bočné tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti, možno tak prispôsobiť hlasitosť slúchadla.

## Voľby počas hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru stlačte Voľby na spustenie doplnkových funkcií.

* Pozastaviť: pozastaví hovor.
* Ukončiť hovor: ukončí hovor.
* Nový hovor: umožňuje nadviazať nový hovor.
* Kontakty: umožní vstup do Kontaktov, napr. za účelom overenia čísla.
* Register hovorov: umožní skontrolovať register hovorov.
* Správy: umožňuje skontrolovať prijaté/uložené správy.
* Diktafón: spúšťa nahrávanie hovoru.
* DTMF: umožňuje zapnúť alebo vypnúť funkciu tónového vytáčania.

## Zmena hlasitosti hovoru

Počas trvania hovoru na prispôsobenie hlasitosti slúchadla stlačte bočné tlačidlá zvýšenia a zníženia hlasitosti, ktoré sa nachádzajú na pravej strane.

## Kláves SOS

Tlačidlo SOS môžete zapnúť alebo vypnúť Za týmto účelom vyberte Menu ->Nastavenia SOS ->Stav.

## Núdzové volanie

Pokiaľ nemáte nastavené žiadne SOS číslo, dôjde po stlačení tlačidla SOS k spojeniu s číslom 112.

Môžete nastaviť päť núdzových čísiel. Po stlačení a podržaní tlačidla SOS (nachádza sa v prednej časti telefónu) bude spustená funkcia SOS. Telefón spustí alarm a automaticky zavolá na predtým nastavené núdzové kontakty, jeden po druhom. Dôjde k trom pokusom dovolať sa na každý nastavený kontakt. Telefón zavolá na nasledujúci kontakt, pokiaľ sa mu počas 20 sekúnd nepodarí spojiť s predchádzajúcim.

Pokiaľ jedno z núdzových čísiel príjme hovor, telefón spustí režim hlasitého odpočúvania a ukončí SOS postup.

Pokiaľ žiadne z naprogramovaných čísel neprijme hovor, telefón automaticky vyšle poplašnú SMS na naprogramované čísla, zobrazí, akými chorobami majiteľ trpí a zostane v poplašnom stave po jednu hodinu, to znamená, že každý prichádzajúci hovor bude automaticky prijatý v režime hlasitého odpočúvania. Na vypnutie režimu SOS podržte tlačidlo SOS.

### SOS kontakty

Môžete si zvoliť maximálne 5 núdzových čísiel. Na rýchle nastavenie núdzového čísla choďte do hlavného Menu -> Nastavenia -> SOS nastavenia -> Kontakty SOS. Vyberte, ktorú položku chcete zmeniť, stlačte tlačidlo OK na zadanie čísla núdzového kontaktu, stlačte znova tlačidlo OK na potvrdenie. Následne stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Uložiť“.

### Informácie o užívateľovi

Vyberte Menu -> Nastavenia SOS-> Inform. o užívateľovi pre nastavenie mena užívateľa, jeho ochorení, alergií a krvnej skupiny.

### text SOS poplachu

Môžete zmeniť text SMS správy, ktorá bude odoslaná počas núdzového postupu. Prednastavený je text: „Núdzová SMS! Zavolaj mi“. Na zmenu obsahu SOS správy vyberte Menu -> Nastavenia -> Nastavenia SOS->SOS- správa>SOS správa. Zadajte príslušný text a stlačte „OK“ (ľavé funkčné tlačidlo) na uloženie obsahu SOS správy. Môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie SOS správ v poplašnom režime. Za týmto účelom vyberte Menu ->Nastavenia SOS ->Stav.

### Vypnutie SOS poplachu.

Môžete zapnúť/vypnúť poplašný zvuk počas nadväzovania SOS hovoru. Za týmto účelom vyberte Menu ->Nastavenia SOS ->Stav.

### SOS správa

Pokiaľ je správa zapnutá a SOS hovor bude prijatý, vypočuje si príjemca správu: "Núdzové volanie, stlačte tlačidlo 5 na prijatie". Pokiaľ príjemca nestlačí tlačidlo 5 počas 10 sekúnd, telefón vyberie ďalšie číslo uložené na zozname núdzových čísel. Potvrdenie prijatia hovoru stlačením tlačidla 5 zaistí, že spojenie bolo prijaté človekom a nie napr. hlasovou schránkou.

SOS správu možno vypnúť iba v prípade, keď máme istotu, že uložené núdzové kontakty majú zrušené všetky presmerovania na hlasovú schránku (keď hovorí, keď neodpovedá, keď je mimo dosah, keď je nedostupný…).

# Telefón na naliehavé situácie

Môžete priamo vytočiť číslo záchrannej služby 112 bez SIM karty. Číslo 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania.

# Kontakty

**Menu ->Kontakty**

Telefónny zoznam umožňuje ukladanie a správu často používaných kontaktov.

Existujú dve miesta, na ktorých možno ukladať názvy a čísla, ktoré používate pravidelne: v pamäti SIM karty a v pamäti telefónu. Počet kontaktov, ktoré nemožno uložiť na SIM karte, závisí na kapacite karty.

Vstúpte do kontaktov cez menu. Vedľa uložených položiek sa nachádzajú rôzne ikony poukazujúce na ich umiestnenie.

## Prezeranie kontaktov

Počas prezerania záznamov v zozname môžete zadať symbol, symboly alebo čísla a prejsť ku kontaktom, ktorých názvy (podľa toho, ako boli zapísané) začínajú zadanými znakmi.

Po výbere kontaktu stlačte tlačidlo hovorov (tlačidlo so zeleným slúchadlom) a následne vyberte kartu, cez ktorú chcete nadviazať hovor, na vytočenie čísla. Na ukončenie hovoru stlačte tlačidlo s červeným slúchadlom.

Stlačte ľavé funkčné tlačidlo na získanie prístupu k možnostiam telefónneho zoznamu: Náhľad, Odoslať SMS, Volať, Upraviť, Zmazať, Kopírovať, Označiť niekoľko, Nastavenia.

## Vyhľadávanie kontaktu

1. Vyberte Menu -> Kontakty a zadajte požadovaný názov kontaktu na prechod priamo na zoznam s kontaktom, ktorého názov najviac zodpovedá zadanému názvu. Možno zmeniť metódu zadávania textu počas zadávania kritérií vyhľadávania s pomocou tlačidla #.
2. Pokiaľ nepoznáte presne názov kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, stlačením navigačného tlačidla Nahor/Nadol prezrite kontakty.

## Pridávanie kontaktov

Zadajte telefónne číslo priamo v pohotovostnom režime, následne stlačte ľavé funkčné tlačidlo "Uložiť". Vyberte umiestnenie: na SIM1/SIM2 karte alebo v telefóne.

Stlačte tlačidlo OK a následne Voľby -> Upraviť na vstup do poľa zadania názvu. Zadajte názov a stlačte Voľby -> Hotovo.

Na prechod do poľa s číslom stlačte navigačné tlačidlo, zadajte/zmeňte telefónne číslo a potvrďte. Postupujte identicky ako pri zadávaní názvu. Keď sú číslo a názov správne, stlačte „Voľby” a vyberte „Uložiť”.

Kopírovanie kontaktov

1. V kontaktoch vyberte kontakt, ktorý chcete skopírovať, stlačte Voľby -> Kopírovať, vyberte, kam chcete kontakt kopírovať, a stlačte Vybrať.
2. Kopírovanie vybraných kontaktov: v kontaktoch stlačte Voľby -> Nastavenia -> Kopírovať kontakty. Vyberte, odkiaľ chcete kontakty kopírovať, stlačte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty kopírovať, stlačte „Ok“. Na prezeranie kontaktov tlačte navigačné tlačidlá nahor/nadol. Stlačením tlačidla Ok označte kontakty na kopírovanie. Následne vyberte Voľby -> Kopírovať vybrané, potvrďte výber, kontakty budú uložené.
3. Kopírovanie všetkých kontaktov: v kontaktoch stlačte Voľby -> Nastavenia -> Kopírovať kontakty. Vyberte, odkiaľ chcete kontakty kopírovať, stlačte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty kopírovať, stlačte „Ok“. Následne stlačte Voľby -> Označiť všetko a stlačte "Vybrať". Vyberte Voľby -> Kopírovať vybrané, potvrďte výber, kontakty budú uložené.

## Mazanie kontaktov

1. V kontaktoch vyhľadajte kontakt, ktorý chcete zmazať, vyberte Voľby -> Zmazať a potvrďte stlačením „Áno”.
2. Pokiaľ chcete vybrané kontakty zmazať, vyberte v Kontaktoch Voľby -> Označiť viac -> Zmazať viac. Na prezeranie kontaktov tlačte navigačné tlačidlá nahor/nadol. Stlačením tlačidla Ok označte kontakty na zmazanie. Následne Voľby -> Zmazať viac a potvrdiť "Áno".
3. Pokiaľ chcete zmazať všetky kontakty, vyberte v kontaktoch Voľby -> Nastavenia -> Zmazať všetky kontakty, odkiaľ chcete odstrániť kontakty, stlačte „Ok“ a potvrďte „Áno“.

## Prenášanie kontaktov

V kontaktoch vyberte Voľby -> Nastavenia -> Preniesť kontakty. Vyberte, odkiaľ chcete kontakty preniesť, stlačte „Ok“, vyberte, kam chcete kontakty preniesť, stlačte „Ok“. Na prezeranie kontaktov tlačte navigačné tlačidlá nahor/nadol. Stlačením tlačidla Ok označte kontakty na prenesenie. Následne Voľby -> Preniesť označené a potvrdiť "Áno". Na prenesenie všetkých kontaktov vyberte Voľby -> Označiť všetko, a následne Voľby -> Preniesť označené a potvrdiť "Áno".

## Nastavenie kontaktov

V kontaktoch vyberte Voľby -> Nastavenia a následne:

* Rýchla voľba -> Nastaviť tlačidlo: služba umožňujúca pridávanie kontaktov k tlačidlám klávesnice za účelom rýchleho vytáčania. V pohotovostnom režime pridržte číselné tlačidlo pridané ku kontaktu, telefón zavolá na číslo priradené k tlačidlu. Aby bola funkcia aktívna, je nutné ju zapnúť vo voľbe Stav.
* Ďalšie čísla -> Rýchla voľba: služba operátora umožňujúca nadväzovanie hovorov len s predtým nastavenými telefónnymi číslami. Vybrané čísla zrýchlenej voľby sú pridané do tzv. zoznamu kontaktov. Pre správu služby rýchlej voľby musí užívateľ spravidla zadať PIN2 kód priradený k danej SIM karte, aby sa zabránilo neautorizovaným zmenám v službe.
* Stav pamäte: zobrazuje pamäť SIM karty a telefónneho zoznamu telefónu. Kapacita SIM karty sa líši v závislosti na danej karte.

# SMS a MMS správy

**Menu -> Správy**

Telefón umožňuje odosielanie a prijímanie textových SMS a multimediálnych MMS správ.

Služba správ závisí na funkcii telefónnej siete a umožňuje odosielanie, prijímanie a upravovanie správ.

Na získanie ďalších informácií k tejto téme kontaktujte sieťového operátora.

## Prichádzajúce správy

Keď dostanete textovú správu, budete počuť zvuk a na displeji sa zobrazí príslušný symbol správy.

Na prechod na zoznam správ stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Náhľad“ a následne na prečítanie novej správy tlačidlo OK. Na návrat a prečítanie správy neskôr stlačte pravé funkčné tlačidlo „Zrušiť“.

Keď je pamäť správ plná, objaví sa na displeji informácia o nedostatku pamäti. Aby bolo možné dostávať nové správy, je nutné zmazať staré správy zo zložky prichádzajúcich správ. Pokiaľ je veľkosť novej správy väčšia než kapacita zložky prichádzajúcich správ, bude informácia stratená alebo bude neúplná.

Prejdite do Menu -> Správy -> Prichádzajúce správy, následne stlačte ľavé funkčné tlačidlo Voľby -> Náhľad, aby ste si správu prečítali. Stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ na zobrazenie nasledujúceho menu:

* Odpovedať SMS: napíšte SMS odosielateľovi.
* Odpovedať MMS: napíšte MMS odosielateľovi.
* Zavolať: spojte sa s odosielateľom.
* Preposlať: umožňuje odoslať správu inému príjemcovi.
* Zmazať: odstráni správu.
* Uložiť v kontaktoch: keď číslo nie je uložené v kontaktoch, možno ho uložiť na SIM1, SIM2 alebo v pamäti telefónu.
* Označiť ako neprečítané: označí správu ako neprečítanú.
* Pokročilé: voľba umožňuje kopírovať a preniesť správy.
* Podrobnosti: zobrazí informácie o textovej správe.

## Odoslané správy

Pokiaľ bola v nastaveniach SMS spustená možnosť Menu -> Správy -> Nastavenia SMS -> Ukladať odoslané, bude odoslaná SMS uložená v schránke Odoslané.

## Písanie a odosielanie SMS správ

Vstúpte do Menu -> Správy -> Vytvoriť správu -> SMS na otvorenie editora správ. Vytvorte novú správu, uložte ju a/alebo odošlite príjemcovi.

Počas písania správy stlačte tlačidlo # na zmenu metódy zadávania textu. Text jednej správy sa môže skladať maximálne zo 160 znakov. Pokiaľ používate české diakritické znaky, môže byť dĺžka správy obmedzená na 60 znakov. Informácie o tom, koľko znakov a koľko SMS bude odoslaných, sa zobrazuje v pravom hornom rohu.

Stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“, aby ste počas úprav správy zvolili nasledujúce možnosti:

* Odoslať: zadajte číslo príjemcu správy alebo ho pridajte z telefónneho zoznamu.
* Režim písania: vyberte alebo zmeňte súčasnú metódu zadávania textu.
* Pokročilé: vložte číslo alebo meno z tel. zoz.
* Uložiť: uložte správu na SIM1 alebo SIM2 karte

Po napísaní správy stlačte tlačidlo OK na zadanie čísla príjemcu s pomocou klávesnice alebo ho vyberte zo zoznamu kontaktov. Po výbere všetkých príjemcov správy vyberte Voľby-> Odoslať.

## Písanie a odosielanie MMS správ

Vstúpte do Menu -> Správy -> Vytvoriť správu -> MMS na otvorenie editora multimediálnych správ.

* Odoslať: odošle MMS správu predtým nastavenému adresátovi.
* Adresát: nastaví príjemcu MMS správy, stlačte tlačidlo OK na zadanie čísla alebo vyberte kontakty z adresára. Po zadaní príjemcu potvrďte stlačením tlačidla OK a stlačte pravé funkčné tlačidlo "Späť" na návrat do editora multimediálnej správy.
* Predmet: zadajte predmet správy a potvrďte stlačením tlačidla OK.
* Obsah: umožní pridanie textu, obrazu alebo videa. Na zadanie textu správy stlačte ľavé funkčné tlačidlo Voľby -> Upraviť text, potvrďte tlačidlom OK. Vyberte Voľby -> Vložiť -> Vložiť snímku na pridanie nového snímku alebo stlačte pravé funkčné tlačidlo "Späť" na návrat do editora multimediálnej správy. Vyberte Voľby -> Vložiť obrázok/video, vyberte súbor, ktorý chcete pridať a potvrďte tlačidlom OK. Na návrat do editora multimediálnej správy stlačte pravé funkčné tlačidlo „Späť“.
* Náhľad: môžete si MMS správu prezrieť.
* Uložiť: môžete uložiť MMS správu do zložky Koncepty.

## Koncepty

Neodoslané správy môžete ukladať do zložky Menu -> Správy -> Koncepty. Aby ste to urobili, napíšte svoju správu a po stlačení ľavého funkčného tlačidla „Voľby“ vyberte „Uložiť“, alebo opustite editor správy s pomocou tlačidla s červeným slúchadlom.

Choďte do Konceptov na odoslanie, odstránenie alebo upravenie uložených správ.

## Odosielané správy:

Pokiaľ sa nepodarilo odoslať správu, bude uložená do odosielaných správ.

## Nastavenia správ

Choďte do Menu -> Správy ->Nastavenia a následne vyberte:

### SMS

* SIM1: môžete nastaviť číslo centra správ, dobu platnosti, zap./vyp. potvrdenia doručenia, zap./vyp. cestu odpovede a nastaviť hlasovú schránku.
* Hlasová schránka je služba operátora, ktorá nám umožňuje zanechanie hlasovej správy, pokiaľ sa niekomu nepodarí sa s nami spojiť. Aby ste sa dozvedeli viac, kontaktujte svojho operátora. Číslo hlasovej schránky môžete získať od poskytovateľa služby.
* SIM2: Analogicky ako u SIM1
* Stav pamäte: zobrazí využitie pamäte.
* Ukladať odoslané: môžete zapnúť ukladanie odoslaných správ
* Preferovaná pamäť: vyberte, či sa správy majú ukladať na SIM kartu alebo do telefónu.

### MMS

* Dátový účet: umožňuje vybrať dátový účet nutný na odosielanie MMS.
* Spoločné:

- Sťahovanie: umožňuje nastaviť sťahovanie MMS.

- Odoslať a uložiť: umožňuje ukladať odoslané správy.

- Stav pamäte: zobrazí využitie pamäte.

# Zoznam hovorov

## Zoznam hovorov

Telefón si zapamätáva prijaté, neprijaté (pokiaľ je táto funkcia podporovaná sieťou a keď sa telefón nachádza v jej dosahu) a odchádzajúce hovory.

Zoznam hovorov možno zobraziť stlačením tlačidla hovorov (tlačidlo so zeleným slúchadlom) v pohotovostnom režime, alebo sa do neho dostanete z menu (Zoznam hovorov).

Pred záznamami sa nachádzajú ikony informujúce o druhu hovoru.

Pokiaľ do zoznamu hovorov vstúpite cez menu, sú dostupné možnosti:

* Neprijaté hov.: zoznam neprijatých hovorov.
* Odchádzajúce hovory: zoznam vytáčaných čísel.
* Prijaté hov.: zoznam prijatých hovorov.
* Všetky hovory: zoznam všetkých hovorov.
* Zmazať register: umožňuje z registra zmazať vybrané typy hovorov alebo všetky hovory.

Keď je zobrazený zvolený zoznam hovorov, stlačte na spojenie sa s daným číslom tlačidlo so zeleným slúchadlom; stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ na výber jednej z nižšie uvedených možností: Náhľad, Pridať, Odoslať SMS, Odoslať MMS, Uložiť do kontaktov, Zmazať.

## Nastavenia hovorov

### Nastavenia hovorov SIM karty

Vyberte SIM1 alebo SIM2 kartu na nastavenie možností hovorov.

#### Utajenie čísla

* Nastaviť sieť: nastavenia operátora siete.
* Skryť číslo: osoba, ktorej voláte, nevidí vaše číslo (zobrazuje sa „súkromné číslo“).
* Odoslať číslo: osoba, ktorej voláte, vidí vaše číslo

#### Čakajúci hovor

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka takúto službu, môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu čakajúceho hovoru.

Pokiaľ je čakanie na hovor spustené a užívateľ hovorí, bude každý nasledujúci prichádzajúci hovor signalizovaný vydávaním signálu druhého hovoru, tiež sa zobrazí číslo volajúcej osoby. Je možné prijatie druhého hovoru a zavesenie prvého.

#### Presmerovanie hovorov

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, je nutné vykonať príslušnú konfiguráciu. Užívateľ môže nastaviť presmerovanie prichádzajúcich hovorov priamo do hlasovej schránky alebo na iné vybrané číslo.

#### Blokovanie hovorov

Jedná sa o sieťovú službu. Pokiaľ operátor ponúka túto službu, je nutné vykonať príslušnú konfiguráciu. Táto funkcia umožňuje zablokovanie hovorov rôzneho typu. Zo zoznamu vyberte druh hovorov, ktoré chcete blokovať. Môžete blokovať odchádzajúce hovory a prichádzajúce hovory.

### Pokročilé nastavenia

#### Automatické opakovanie

Pokiaľ je táto funkcia spustená a volaný hovor neprijíma, telefón automaticky znovu vytočí číslo. Počas tejto doby nemôžete vytočiť žiadne iné číslo. Na ukončenie automatického vytáčania stlačte červené tlačidlo alebo pravé funkčné tlačidlo.

#### Pripomenutie dĺžky hovoru

Môžete nastaviť signalizáciu dĺžky trvania hovoru. Vždy po stanovenom čase (30-60 sek) alebo po stanovenom čase (1-300 sek) budete počuť počas hovoru signál informujúci, že uplynul stanovený čas.

#### Príjem hovorov

Príjem prichádzajúcich hovorov môžete spustiť ľubovoľným tlačidlom a automatické prijímanie hovorov môžete spustiť, pokiaľ je pripojené handsfree.

# Správca súborov

Stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“:

* Otvoriť: vyberte na otvorenie zvolenej zložky.
* Detaily: umožňujú vidieť názov pamäťovej karty a zaberanú oblasť.

Na otvorenie daného súboru stlačte tlačidlo OK.

Vyberte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“, aby ste okrem toho získali prístup k:

* Náhľad/Prehrať: v závislosti na druhu súboru sa zobrazí obrázok alebo súbor, prehrať video alebo audio súbor (možnosť je dostupná len pre tie druhy súborov, ktoré telefón podporuje).
* Odoslať: umožní odoslanie pomocou Bluetooth alebo MMS.
* Použiť ako: použije súbor, dostupné funkcie závisia na type súboru.
* Vytvoriť zložku: vytvoríte novú zložku.
* Zmeniť názov: zmeníte názov súboru.
* Zmazať: zmažte vybraný súbor.
* Kopírovať: kopírujete súbor do inej zložky.
* Preniesť: prenesiete súbor do inej zložky.
* Detaily: zobrazí detaily súboru.

# Multimédia

**Menu ->Multimédiá**

## Prehliadač fotografií

Využitie tejto funkcie umožňuje pohodlné zobrazenie zoznamu obrazov uložených na pamäťovej karte. Niektoré formáty obrazu nemožno na telefóne prehrať, telefón je pri zobrazovaní obrazu obmedzený jeho veľkosťou.

Otvorenie fotografie spravte stlačením tlačidla OK alebo ľavé funkčné tlačidlo Voľby -> Náhľad, na vykonanie nasledujúcich činností stlačte ľavé funkčné tlačidlo "Voľby": Otočiť obrázok, Použiť ako, Odoslať, Informácie o fotografii.

## Kamera

Váš telefón je vybavený videokamerou. Na spustenie kamery vyberte Menu -> Multimédiá -> Kamera.

Na používanie funkcie kamery je vyžadovaná inštalácia MicroSD karty (nie je súčasť vybavenia) a nastavenia ukladania na pamäťovú kartu Voľby -> Pamäť a výber pamäťovej karty.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla „Voľby“ môžete využiť nasledujúce funkcie: Prepnúť na fotoaparát, Nastavenia kamery, nastavenia videa, Pamäť.

Na nahrávanie videa stlačte tlačidlo OK. Počas nahrávania videa stlačte tlačidlo OK na pozastavenie nahrávania alebo pravé funkčné tlačidlo na zastavanie nahrávania a uloženie filmu. Nahrané videá, filmy je možné prehrať pomocou Prehrávača videí.

## Videoprehrávač

Toto menu umožňuje prehrávanie video nahrávok uložených na pamäťovej karte v zložke „Videos”. Na telefóne môžete prehrávať súbory s príponou 3GP, AVI. Niektoré formáty video súborov nemožno na telefóne prehrať. Telefón disponuje obmedzeným prehrávaním veľkosti a dĺžky video súborov.

Vstúpte do prehrávania video súborov, stlačte Voľby na vykonanie nasledujúcich úkonov: Prehrať, Odoslať, Zmeniť názov, Zmazať, Pamäť.

Počas prehrávania video súborov môžete stlačiť bočné tlačidlá regulácie hlasitosti na prispôsobenie hlasitosti video nahrávky (pri nahrávkach so zvukom); použite navigačné tlačidlá vľavo/vpravo na pretáčanie dozadu alebo dopredu. Tlačidlom nadol môžete zastaviť prehrávanie, tlačidlom nahor môžete spustiť režim celej obrazovky.

## Audio prehrávač

Toto menu umožňuje prehranie hudby uloženej na pamäťovej karte. Na telefóne môžete prehrávať súbory s príponou amr, wav. Niektoré formáty audio súborov nemožno na telefóne prehrať.

Vstúpte do prehrávania audio súborov, stlačte tlačidlo zoznam a následne vyberte Pridať. Označte zložku, ktorú chcete pridať na zoznam, stlačte ľavé funkčné tlačidlo Voľby -> Vybrať.

Počas prehrávania audio súboru môžete stlačiť bočné tlačidlá regulácie hlasitosti na prispôsobenie hlasitosti nahrávky, použite navigačné tlačidlá vľavo/vpravo na prechod k nasledujúcej alebo predchádzajúcej skladbe. Vyberte Zoznam -> Voľby -> Nastavenia na sprístupnenie nasledujúcich volieb: Zoznam Prehrávania, Opakovať, Náhodne, Prehrávať na pozadí.

## Diktafón

Váš telefón disponuje funkciou nahrávania telefónnych hovorov alebo externých zvukov vo formáte AMR alebo WAV.

Na používanie funkcie diktafónu je vyžadovaná inštalácia MicroSD karty (nie je súčasť vybavenia) a nastavenie ukladania na pamäťovú kartu Voľby -> Pamäť a výber pamäťovej karty.

Po vstupe do diktafónu stlačte na zahájenie nahrávania tlačidlo Voľby -> Nový záznam. Počas nahrávania stlačte na zastavenie/pokračovanie v nahrávaní ľavé funkčné tlačidlo. Na ukončenie a uloženie nahrávky stlačte pravé funkčné tlačidlo. Po zakončení nahrávania stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ na získanie prístupu k nasledujúcim možnostiam: Nový záznam, Prehrať, Zoznam, Nastavenia (nastavenie kvality nahrávky a pamäte).

## FM rádio

Riadenie prebieha s pomocou tlačidiel:

* Pravé navigačné tlačidlo: vyhľadanie ďalšej stanice nachádzajúcej sa na vyššej frekvencii
* Ľavé navigačné tlačidlo: vyhľadanie ďalšej stanice nachádzajúcej sa na nižšej frekvencii.
* Dolné navigačné tlačidlo: znižuje hlasitosť.
* Horné navigačné tlačidlo: zvyšuje hlasitosť.
* Tlačidlo OK: štart/stop.
* Dolné navigačné tlačidlo: znižuje frekvenciu o 0,1 MHz
* Horné navigačné tlačidlo: zvyšuje frekvenciu o 0,1MHz-

Stlačte ľavé funkčné tlačidlo na zobrazenie možností:

* Zoznam kanálov: môžete tu uložiť až 30 svojich obľúbených rozhlasových staníc.
* Ručné zadávanie: ručné zadanie frekvencie rozhlasovej stanice.
* Automatické vyhľadávanie: umožňuje automatické vyhľadanie rozhlasových staníc telefónom a ich uloženie na zozname staníc.

# Fotoaparát

Váš telefón je vybavený fotoaparátom. Na jeho spustenie stlačte Menu-> Fotoaparát.

Na používanie funkcie fotoaparátu je vyžadovaná inštalácia MicroSD karty (nie je súčasťou vybavenia) a nastavenie ukladania na pamäťovú kartu Voľby -> Pamäť a výber pamäťovej karty.

Stlačením ľavého funkčného tlačidla „Voľby“ môžete využiť nasledujúce funkcie: Prepnúť na kameru, Fotografie, Nastavenia fotoaparátu, Nastavenia obrazu, Pamäť.

Na fotografovanie stlačte tlačidlo OK, po vyfotení stlačte pravé funkčné tlačidlo „Späť“ na uloženie snímky alebo stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ a vyberte „Zmazať“ na zmazanie fotografie.

# Nástroje

**Menu -> Nástroje**

## Kalendár

Na displeji sa zobrazí kalendár na daný mesiac, s dátumom aktuálneho dňa označeným špeciálnou farbou. Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na iný dátum. Kalendár v hornej časti displeja zobrazí príslušné zmeny.

Vyberte dátum a stlačte tlačidlo OK alebo ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ a vyberte nasledujúce možnosti: Ísť na dátum, Ísť na dnešný dátum.

## Budík

Budík funguje dokonca aj vtedy, keď je telefón vypnutý. Po zadaní nastavenia vyberte Voľby -> Uložiť.

Dá sa vyberať z 5 budíkov, pri každom možno nastaviť iný zvuk. Budík sa spúšťa, keď sa zadaný čas rovná aktuálnemu času podľa nastavenia v telefóne. Stlačte ľavé funkčné tlačidlo alebo tlačidlo zavesenia na vypnutie budíka; stlačte pravé funkčné tlačidlo na spustenie odloženia budenia, po vypršaní času odloženia budenia sa budík spustí znovu. Doba odloženia budenia je 5 min.

V menu budíka možno vybrať:

* čas,
* dni, v ktoré sa má spúšťať,
* zvuk budíka.

Vyberte jeden z budíkov zo zoznamu a stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Upraviť“ pre vstup do menu nastavení.

Po nastavení vyššie uvedených možností stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ a vyberte Uložiť na potvrdenie. Ikona budíka zostane na displeji zobrazená počas pohotovostného režimu.

## Kalkulačka

Váš telefón je vybavený kalkulačkou so štyrmi základnými funkciami, ktoré uľahčujú realizáciu jednoduchých výpočtov.

**Pozor**: ukazovateľ presnosti kalkulačky sa vzťahuje na 12 čísel. Zadajte prvé číslo, s pomocou tlačidla nahor/nadol/vpravo/vľavo vyberte činnosti, zadajte druhé číslo a stlačte tlačidlo OK.

# Nastavenia

**Menu -> Nastavenia**

## Profily

Zvuky telefónu môžete prispôsobiť rôznym situáciám, v ktorých sa nachádzate.

Dostupné profily: Všeobecný; Tichý; Schôdzka; Vonku. Na použitie profilu stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Voľby“ a vyberte Spustiť.

Vyberte Prispôsobiť pre nastavenia nasledujúcich funkcií:

* Druh budíka: nastavte zvuk alebo vibrácie.
* Zvuk vyzváňania: nastavte zvuky prichádzajúceho hovoru.
* Hlasitosť vyzváňania: nastavte hlasitosť vyzváňania prichádzajúceho hovoru.
* Správa: nastavte zvuk správy.
* Hlasitosť správy: nastavte hlasitosť zvuku správy.
* Klávesnica: nastavte zvuky klávesnice.
* Hlasitosť tlačidiel: nastavte hlasitosť klávesnice.
* Otváranie krytu: nastavte zvuk otvárania krytu.
* Zatváranie krytu: nastavte zvuk zatvárania krytu.

## Nastavenia telefónu

**Menu->Nastavenia-> Nastav. telefónu**

### Dátum a čas

Nastavte hodinu a dátum, ich formát, časové pásmo a nastavte automatickú zmenu času.

Formát času/dátumu: nastavenia formátu zobrazenia času (12 alebo 24), dátumu (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD).

### Automatické zapínanie/vypínanie telefónu

Automatické zapnutie/vypnutie telefónu: umožňuje nastavenie času zapnutia alebo vypnutia telefónu. Pokiaľ bude v tejto funkcii čas zapnutia a vypnutia rovnaký, nebude realizovaný žiadny z úkonov.

### Jazyk

Na zmenu jazyka menu v pohotovostnom režime stlačte:

1 x OK

1 x tlačidlo nadol

1 x OK

1 x tlačidlo nadol

1 x OK

2 x tlačidlo nadol

1 x OK

vyberte jazyk.

### Preferovaná metóda zadávania

Vyberte východiskovú metódu zadávania textu, využívanú v poli úprav.

### Displej

Vykonajte personalizáciu displeja podľa vlastných preferencií.

* Tapeta: vyberte tapetu pre svoj telefón (bude tvoriť pozadie displeja v pohotovostnom režime).
* Podsvietenie: nastavte jas a čas podsvietenia displeja.
* Animácia zapínania tel.: vyberte tapetu alebo animáciu, ktorá sa bude zobrazovať počas zapínania telefónu.
* Animácia vypínania tel.: vyberte tapetu alebo animáciu, ktorá sa bude zobrazovať počas vypínania telefónu.
* Ukázať dátum a čas: zapnite/vypnite zobrazovanie aktuálneho dátumu a času na displeji v pohotovostnom režime.

### Vyhradené tlačidlá

Nastavte a personalizujte funkcie pre štyri navigačné tlačidla v pohotovostnom režime.

Navigačné tlačidlá nahor, nadol, vľavo, vpravo môžu slúžiť ako tlačidlá skratiek umožňujúce prístup ku konkrétnym funkciám z pohotovostného režimu.

Niektoré funkcie nemožno pre skratky vybrať.

### Režim lietadlo

V režime lietadlo sú všetky spojenia siete GSM vypnuté.

## SOS nastavenia

Nastavenia SOS boli popísané v bodoch 8.6-8.7.5 tohto návodu na obsluhu.

## Nastavenia zabezpečenia

**Menu->Nastavenia-> Nastav. zabezpečenia**

Zabezpečenia sa rovnajú nastaveniam spojeným so zabezpečením telefónu a SIM kariet.

### Zabezpečenie SIM1/SIM2

* Blokovanie PIN

Stlačte tlačidlo OK na spustenie alebo vypnutie blokovania.

Na aktivovanie PIN SIM karty je nevyhnutné jeho zadanie. Pokiaľ je funkcia aktivovaná, bude zadanie PIN kódu vyžadované pri každom spustení telefónu. Na získanie ďalších informácií k tejto téme kontaktujte svojho operátora.

**Pozor**: Pokiaľ je trikrát po sebe zadaný nesprávny PIN kód, bude SIM karta zablokovaná, je nutné zadať PUK kód. So SIM kartou by mal byť dodaný PIN kód a PUK kód, v opačnom prípade kontaktujte svojho sieťového operátora.

* Zmeniť PIN/PIN2

Toto menu umožňuje zmenu kódu PIN; PIN2. Na vykonanie zmeny zadajte staré kódy a dvakrát zadajte nové. Kód sa musí skladať zo 4 až 8 čísel. Aby bolo možné zmeniť PIN kód, musí byť aktívne.

### Zabezpečenie telefónu

V menu vyberte zamykanie telefónu a stlačte tlačidlo OK na zapnutie alebo vypnutie blokovanie telefónu.

Na aktivovanie zamykania telefónu bude nevyhnutné zadanie hesla telefónu. Pokiaľ je zamykanie aktivované, bude zadanie hesla požadované pri každom spustení telefónu.

**Pozor:** prednastavený kód zamykania telefónu je 1234. Nezabudnite okamžite zmeniť prednastavený kód telefónu.

## Nastavenia siete

Na realizáciu nastavení volieb siete vyberte SIM1 alebo SIM2.

* Výber siete: nastavte voľby automatického alebo ručného výberu siete. Pokiaľ bude nastavený automatický výber siete, telefón vyberie aktuálnu sieť, v ktorej je registrovaná vaša SIM karta. Pokiaľ je nastavený ručný výber siete, váš telefón vyhľadá a zobrazí všetky dostupné siete a tým tiež umožní výber požadovanej siete.
* Preferovaný prenos GPRS: nastavenia priority prenosu dát alebo hlasových spojení.

## Nastavenia Dual SIM

Možnosť umožňujúca výber druhu používania dvoch SIM kariet v telefónu.

Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

Obe SIM karty: sú spustené obe SIM karty

Len SIM1: spustená SIM1 karta.

Len SIM2: spustená SIM2 karta.

## Konektivita

**Menu -> Nastavenia -> Konektivita**

### Bluetooth

Vďaka pripojeniu Bluetooth môžete odosielať a prijímať súbory. Môžete tiež zapojiť iné zariadenia, ako sú napr. bezdrôtové slúchadlá.

V menu Bluetooth môžete vybrať jednu z možností nižšie:

* Stav Bluetooth: na spustenie alebo vypnutie funkcie Bluetooth stlačte tlačidlo OK alebo ľavé funkčné tlačidlo.
* Viditeľnosť: vyberte, či má byť zariadenie viditeľné pre iné Bluetooth zariadenia.
* Moje zariadenia: táto možnosť zobrazuje názvy všetkých nájdených Bluetooth zariadení. Na spojenie sa s daným zariadením funkciu aktivujte a vyberte:

Bluetooth -> Moje zariadenia -> Vyhľadať nové zariadenia.

Stlačte ľavé funkčné tlačidlo „Párovať“ a následne na oboch zariadeniach zadajte heslo.

* Môj názov: vyberte, ako sa má volať vaše zariadenie

Súbory zasielané na telefón mm818 sa ukladajú do zložky Prijaté.

### Dátové pripojenie SIM karty

Vyberte, pomocou ktorej SIM karty majú byť dáta prenášané.

### Profil APN

Pre každú zo SIM kariet je možné pridať dátový účet na pripojenie WAP.

Správnu konfiguráciu môžete získať od svojho operátora. Niektorí operátori umožňujú nakonfigurovanie telefónu na diaľku.

## Obnoviť továrenské nastavenia

Na obnovenie pôvodného nastavenia telefónu zadajte heslo zamykania telefónu (prednastavené 1234) a vyberte "Áno" na resetovanie a opätovne spustite telefón.

# Sieťové služby:

**Menu->Sieťové služby**

### WAP

Prehliadač v telefóne umožňuje využívať rôzne služby WAP. Telefón má zavedené nastavenia niektorých operátorov. Telefón vyžaduje použitie pamäťovej karty, aby mohol správne zobrazovať obrázky na internetových stránkach.

Rozmer displeja telefónu môže spôsobiť, že sa vzhľad stránok môže líšiť od originálu. Niektoré podrobnosti webových stránok nemusia byť viditeľné. Vo veci dostupnosti týchto služieb, cenníka a návodu kontaktujte poskytovateľa služby.

Nevyhnutné nastavenia konfigurácie vyžadované na prehliadanie možno získať od operátora, viď bod 17.7.3 Profil APN.

Niektorí operátori umožňujú nakonfigurovanie telefónu na diaľku.

### Služby SIM

Nezávisle na samotnom telefóne môže SIM karta ponúkať doplňujúce služby. Názov a funkcia tohto menu závisí na druhu dostupných služieb.

Služby vyžadujúce spojenie s internetom nemusia byť dostupné.

# Pripojenie k počítaču

Môžete zapojiť telefón k počítaču pomocou USB kábla, vďaka tomu môžete kopírovať a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom

Zapojenie:

- vložte USB kábel do telefónu,

- zapojte druhý koniec kábla do portu na počítači,

- na obrazovke telefónu sa zobrazí správa: „Hromadné úložisko“ a „Port COM”. Vyberte Hromadné úložisko.

# FAQ (riešenie problémov)

Vykonávanie opráv telefónu je možné iba a výhradne autorizovaným servisom. Sami nesmiete telefón opravovať ani ho upravovať pod hrozbou straty záruky!

|  |  |
| --- | --- |
| „Nemožno nadviazať hovor“ | Skontrolujte, či je volané číslo správne. Pri volaní na číslo z inej krajiny je vždy nutné pridať príslušnú predvoľbu (napr. Nemecko 0049 alebo +49) |
| Pokiaľ užívateľ disponuje predplatenou kartou (nabíjacia karta) je nutné si overiť, či sú na účte dostupné prostriedky na realizáciu hovoru. |
| „SIM karta je vložená, možno volať iba na núdzové čísla (112)“ | Uistite sa, že je SIM karta správne vložená alebo že nie je vypnutá v MENU |
| Telefón nefunguje, po pripojení nabíjačky sa nenabíja. | Telefón je možno vypnutý, je nutné telefón zapnúť stlačením tlačidla spúšťania (červené slúchadlo) po cca 3 sekundy. |
| Po dlhšom nepoužívaní telefónu môže byť akumulátor v stave tzv. „hlbokého vybitia“, na obnovenie správnej činnosti je nutné nechať nabíjačku pripojenú, aj keď sa na displeji nič neukazuje (môže to trvať až hodinu). |
| „Možno realizovať hovory, keď som v zahraničí?“ | Pokiaľ sa užívateľ nachádza v zahraničí, telefón sa automaticky prihlási do zahraničnej siete, pokiaľ bol spustený ROAMING. Vyhľadajte informácie u svojho operátora. |
| „Je možná realizácia núdzového hovoru na mieste, kde nie je pokrytie alebo keď nemám prostriedky na účte?“ | Pokiaľ je telefón mimo dosah siete, nemožno realizovať akýkoľvek hovor.  Pokiaľ užívateľ nemá prostriedky na účte, je možná realizácia núdzových hovorov na číslo 112. |
| „Ako možno zväčšiť dosah?” | Pokiaľ sa na displeji objaví nápis „Nefunguje“, znamená to, že chýba potrebný signál alebo prostriedky na účte. Pokiaľ sa avšak nachádzame v dosahu siete iného operátora, možno v tomto prípade realizovať núdzový hovor na číslo 112. |
| Miesta ako sú budovy obmedzujú dosah, priblížte sa k oknu alebo vyjdite mimo oblasť sústrediacu mnoho budov. |
| „Na displeji sa objaví „Stlačte odomknúť a následne \*“, tlačidlá nefungujú.“ | Je zapnuté zamykania klávesnice. Je nutné odomknúť klávesnicu stlačením ľavého funkčného tlačidla a následne tlačidlo hviezdičky (\*). |
| „Čo to je centrum SMS správ?” | Číslo centra operátora, kde sú ukladané textové správy. Číslo je uložené na SIM karte, ale v menu telefónu ho možno zmeniť a zadať iné. |
| „Kedy sa naúčtuje poplatok za hovor?” | Poplatok sa naúčtuje hneď po nadviazaní spojenia. Pre informácie, aký je režim účtovania, vyhľadajte informácie u operátora. |
| Ako skontrolovať či SMS dorazila príjemcovi? | Zapnite voľbu Doručenka. Po doručení správy príde spätná SMS s informáciou, že správa bola doručená (sieťová služba). |

# Informácie o SAR

Tento model spĺňa medzinárodné smernice v oblasti pôsobenia rádiových vĺn. Zariadenie je vysielačom a prijímačom rádiových vĺn. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vĺn odporúčaných medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou organizáciou ICNIRP, so zohľadnením miery bezpečnosti za účelom zaručenia ochrany všetkým osobám nezávisle na ich veku a zdravotnom stave. Tieto smernice využívajú mernú jednotku nazývanú Specific Absorbtion Rate (SAR) – špecifická miera absorpcie.

ICNIRP určená hraničná hodnota koeficientu SAR pre prenosné zariadenia činí 2,0 W/kg. Hodnota SAR sa meria pri najvyššom výkone, skutočná hodnota počas práce zariadenia je obvykle nižšia než vyššie uvedená úroveň. Plynie to z automatických zmien úrovne výkonu zariadenia, za účelom zaistenia, že zariadenie používa iba minimum vyžadované pre spojenie so sieťou.


Hoci môže dôjsť k rozdielom v hodnotách koeficientu SAR v prípade rôznych modelov telefónov a dokonca aj v prípade rôznych polôh používania, sú všetky zhodné s predpismi týkajúcimi sa bezpečnej úrovne žiarenia.

Svetová zdravotnícka organizácia prehlásila, že súčasné výskumy preukázali, že nie je nutné používať žiadne špeciálne obmedzenie pri používaní mobilných zariadení. Zdôrazňuje tiež, že v prípade, keď chcete obmedziť vplyv žiarenia, je nutné obmedziť dĺžku hovorov alebo počas hovorov používať spandex alebo hlasité odpočúvanie a nedržať telefón blízko tela alebo hlavy.

|  |  |
| --- | --- |
| Najvyššia nameraná hodnota SAR v testoch | |
| Koeficient SAR - zariadenie pri hlave | 0.466 W/kg (GSM900)  0.065 W/kg (GSM1800) |
| Koeficient SAR - zariadenie na tele | 1.499 W/kg (GSM900)  1.022 W/kg (GSM1800) |

Hodnoty SAR sa môžu tiež líšiť na národných nárokoch na vykazovanie a testovanie a na frekvenčnom pásme v danej sieti.

22 Informácie ohľadom ochrany životného prostredia


**Pozor**: Toto zariadenie je v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES a poľským zákonom o použitom elektrickom a elektronickom zariadení označené symbolom preškrtnutého kontajneru na odpadky.

Takéto označenie informuje, že toto zariadenie nemôže byť po období jeho používania umiestnené spoločne s iným odpadom pochádzajúcim z domácnosti.

**Pozor**: toto zariadenie je zakázané vyhadzovať do komunálneho odpadu!!! Tento výrobok je nutné zlikvidovať prostredníctvom triedeného zberu na k tomu pripravených miestach.

Správne nakladanie s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami sa podieľa na vyhnutí sa dôsledkom škodlivým na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré vychádzajú z prítomnosti nebezpečných látok a nesprávneho skladovania a spracovávania takéhoto zariadenia.

Na umožnenie recyklácie materiálov použitých na výrobu obalu telefónu dodržujte zásady triedenia materiálov určené miestne pre daný typ odpadov.



Súčasťou balenia je Li-ion akumulátor. Použité akumulátory sú škodlivé pre životné prostredie. Mali by byť ukladané na k tomu určené miesto, v zodpovedajúcej nádobe, podľa platných predpisov. Batérie a akumulátory nevyhadzujte do komunálneho odpadu, musia byť odovzdané na zbernom mieste.

BATÉRIE ANI AKUMULÁTORY NEVYHADZUJTE DO OHŇA!

Tento manuál je určený výhradne pre informačné účely. Niektoré popísané funkcie a možnosti sa môžu líšiť v závislosti na software a štáte.

Pokiaľ je vyžadovaná technická pomoc, odporúčame kontaktovať technické oddelenie na telefónnom čísle +48 32 325 07 00 alebo na emaile serwis@maxcom.pl.

**Naše webové stránky:**


**http://www.maxcom.pl/**

**Pozor**: správne podmienky fungovania batérie závisia na miestnom prostredí siete, SIM karte a používaní telefónu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené nesprávnym používaním, zneužívaním alebo nedodržaním návodu.

**Pozor**: výrobca si vyhradzuje právo na zmenu alebo zavedenie zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné známky vymenované alebo použité v tomto materiáli sú majetkom ich vlastníka.

# Vyhlásenie o zhode



Pokiaľ je potrebná technická pomoc, odporúčame kontaktovať technické oddelenie na čísle

+ 48 32 325 07 00 alebo serwis@maxcom.pl

**Naše webové stránky:**

**http://www.maxcom.pl/**

**MAXCOM S.A.**

MM818 PL Ver 1/2016

**ul. Towarowa 23a**

**43-100 Tychy**

**tel.: +48 32 327 70 89**

**fax: +48 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl**

**e-mail: office@maxcom.pl**



0700